<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.0682625" y1="10.16" x2="0.0682625" y2="0.0746125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.0682625" y1="0.0746125" x2="10.16" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="0" x2="10.16" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10.16" y1="10.16" x2="0.0682625" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<text>DLB</text>
</plain>
<libraries>
<library name="0-Lantzer">
<packages>
<package name="FS-QFN16-3MM">
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;0603&lt;b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-1RC">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U2" library="0-Lantzer" package="FS-QFN16-3MM" value="MMA8453Q">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="0-Lantzer" package="C0603" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="0-Lantzer" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="0-Lantzer" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA04-1RC" value=""/>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA04-1RC" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SW1">
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MMA_INT1">
<contactref element="U2" pad="11"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="MMA_INT2">
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MMA_SA0">
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="14"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
