<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="6.35" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.35" y1="0" x2="6.35" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.35" y1="0.635" x2="13.335" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.335" y1="0.635" x2="13.335" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.335" y1="0" x2="16.815" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.815" y1="0" x2="16.815" y2="16.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.815" y1="16.5" x2="13.335" y2="16.51" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.335" y1="16.51" x2="13.335" y2="15.875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.335" y1="15.875" x2="6.35" y2="15.875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.35" y1="15.875" x2="6.35" y2="16.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.35" y1="16.5" x2="0" y2="16.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="16.5" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>+</text>
<text>8</text>
<text>MCK</text>
<text>9</text>
<text>DI</text>
<text>10</text>
<text>DO</text>
<text>11</text>
<text>SCK</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ms5534">
<description>&lt;h2&gt;MS5534C Barometer Module&lt;/h2&gt;
3-wire serial interface&lt;br&gt;
 1 system clock line (32.768 kHz)&lt;br&gt;
10 - 1100 mbar absolute pressure range&lt;br&gt;
Supply voltage 2.2 V to 3.6 V&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="MS5534C">
<description>&lt;h2&gt;MS5534C Barometer Module&lt;/h2&gt;
3-wire serial interface&lt;br&gt;
 1 system clock line (32.768 kHz)&lt;br&gt;
10 - 1100 mbar absolute pressure range&lt;br&gt;
Supply voltage 2.2 V to 3.6 V&lt;br&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X06" value=""/>
<element name="U$1" library="ms5534" package="MS5534C" value="MS5534"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
