(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-jul-07)-stable")
  (general
    (links 32)
    (no_connects 0)
    (area 31.949999 41.072999 51.531533 73.8124)
    (thickness 1.6)
    (drawings 15)
    (tracks 80)
    (zones 0)
    (modules 19)
    (nets 18)
  )
  (page User 150.012 150.012)
  (title_block 
    (title "nRF24LE1 surface receiver")
    (rev "Rev 1")
    (company "LANE Boys RC")
  )
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (25 Cmts.User user hide)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.2032)
    (user_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.3048)
    (user_trace_width 0.4064)
    (user_trace_width 0.6096)
    (user_trace_width 0.8128)
    (user_trace_width 1)
    (user_trace_width 1.016)
    (user_trace_width 1.27)
    (user_trace_width 1.4224)
    (user_trace_width 1.6764)
    (user_trace_width 2)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.1524)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.5)
    (via_min_size 0.6096)
    (via_min_drill 0.3048)
    (user_via 0.8128 0.5)
    (user_via 0.9144 0.6)
    (user_via 1.2192 0.8)
    (user_via 1.524 1)
    (user_via 1.8288 1.2)
    (user_via 2.286 1.5)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 0.6604 0.6604)
    (mod_text_width 0.1524)
    (pad_size 1.5 1.5)
    (pad_drill 0.8)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 32 73)
    (visible_elements 7FFFFFBF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 3178497)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 +3.3V)
  (net 2 +BATT)
  (net 3 /BIND)
  (net 4 /CH1-SCK)
  (net 5 /CH2-MOSI)
  (net 6 /CH3-MISO)
  (net 7 /CSN)
  (net 8 /LED)
  (net 9 /PROG)
  (net 10 /RESET)
  (net 11 /TX)
  (net 12 N-0000010)
  (net 13 N-0000011)
  (net 14 N-000003)
  (net 15 N-000008)
  (net 16 N-000009)
  (net 17 VSS)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.5)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net +3.3V)
    (add_net +BATT)
    (add_net /BIND)
    (add_net /CH1-SCK)
    (add_net /CH2-MOSI)
    (add_net /CH3-MISO)
    (add_net /CSN)
    (add_net /LED)
    (add_net /PROG)
    (add_net /RESET)
    (add_net /TX)
    (add_net N-0000010)
    (add_net N-0000011)
    (add_net N-000003)
    (add_net N-000008)
    (add_net N-000009)
    (add_net VSS)
  )
  (module SM0805   placed (layer B.Cu) (tedit 547A6284)
    (at 38.1 54.991 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at 0 0.3175 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value 1u (at 2.413 0 180) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 VSS)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805   placed (layer B.Cu) (tedit 547A628E)
    (at 38.1 52.324 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C2 (at 0 0.3175 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value 1u (at 2.286 0 180) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 +BATT)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 VSS)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805   placed (layer B.Cu) (tedit 547A628A)
    (at 37.084 59.182 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 0 0.3175 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value 10u (at 2.667 0 180) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 VSS)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805   placed (layer B.Cu) (tedit 5479C1D6)
    (at 42.164 62.484 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0 0.3175 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value 680 (at 0 1.143 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 /TX)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 15 N-000008)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805   placed (layer B.Cu) (tedit 5479C1CB)
    (at 39.624 62.484 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 0 0.3175 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value 680 (at 0 1.143 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 6 /CH3-MISO)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 16 N-000009)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805   placed (layer B.Cu) (tedit 5479C1CE)
    (at 37.084 62.484 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 0 0.3175 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value 680 (at 0 1.143 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 5 /CH2-MOSI)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 12 N-0000010)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805   placed (layer B.Cu) (tedit 5479C1D1)
    (at 34.544 62.484 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 0 0.3175 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value 680 (at 0 1.143 270) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 4 /CH1-SCK)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 13 N-0000011)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM0805   placed (layer F.Cu) (tedit 5479C0B5)
    (at 45.212 65.278)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 0 -0.3175) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 270 (at 0 1.397) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 /LED)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 N-000003)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SIL-3   placed (layer F.Cu) (tedit 5479C049)
    (at 42.164 68.58 270)
    (descr "Connecteur 3 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference K1 (at 0 -2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_3 (at 0 -2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 N-000008)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 +BATT)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 VSS)
    )
  )
  (module SIL-3   placed (layer F.Cu) (tedit 5479C03E)
    (at 39.624 68.58 270)
    (descr "Connecteur 3 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference K2 (at 0 -2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_3 (at 0 -2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 N-000009)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 +BATT)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 VSS)
    )
  )
  (module SIL-3   placed (layer F.Cu) (tedit 5479C039)
    (at 37.084 68.58 270)
    (descr "Connecteur 3 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference K3 (at 0 -2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_3 (at 0 -2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 N-0000010)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 +BATT)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 VSS)
    )
  )
  (module SIL-3   placed (layer F.Cu) (tedit 5479C033)
    (at 34.544 68.58 270)
    (descr "Connecteur 3 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference K4 (at 0 -2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_3 (at 0 -2.54 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 N-0000011)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 +BATT)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 VSS)
    )
  )
  (module LED-0603   placed (layer F.Cu) (tedit 5479C49A)
    (at 48.514 65.278)
    (descr "LED 0603 smd package")
    (tags "LED led 0603 SMD smd SMT smt smdled SMDLED smtled SMTLED")
    (attr smd)
    (fp_text reference D1 (at 0 -1.016) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at 1.016 1.016) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.7493 0) (size 0.79756 0.79756)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 N-000003)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.7493 0) (size 0.79756 0.79756)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 VSS)
    )
  )
  (module MCP1703-SOT95P300X145-3N (layer B.Cu) (tedit 547A62B1)
    (at 42.164 53.721 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference U1 (at 0 2.54 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value MCP1703 (at 0 2.54 180) (layer B.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -0.9398 -1.1938 180) (size 0.5588 1.3208)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 VSS)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9398 -1.1938 180) (size 0.5588 1.3208)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 +3.3V)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0 1.1938 180) (size 0.5588 1.3208)
      (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 +BATT)
    )
  )
  (module testpad_80mil_sq (layer B.Cu) (tedit 547A7586)
    (at 49.022 52.832)
    (fp_text reference P1 (at 0 2.54) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at -0.022 0.168) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 2.032 2.032)
      (layers B.Cu B.Mask)
      (net 9 /PROG)
    )
  )
  (module testpad_80mil_sq (layer B.Cu) (tedit 547A7583)
    (at 49.022 50.292)
    (fp_text reference P2 (at 0 2.54) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at -1.022 -0.292) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 2.032 2.032)
      (layers B.Cu B.Mask)
      (net 10 /RESET)
    )
  )
  (module testpad_80mil_sq (layer B.Cu) (tedit 547A758A)
    (at 49.022 55.372)
    (fp_text reference P3 (at 0 2.54) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_1 (at -0.022 -0.372) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 2.032 2.032)
      (layers B.Cu B.Mask)
      (net 7 /CSN)
    )
  )
  (module SW_PUSH_ROUND_6mm (layer F.Cu) (tedit 547A7AB5)
    (at 47.244 69.342 180)
    (fp_text reference SW1 (at 0 -3.81 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value BIND (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -2.5 0 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /BIND)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 2.5 0 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.8)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 VSS)
    )
  )
  (module NRF24LE1-module-15x21   locked   placed (layer F.Cu) (tedit 547A7A69)
    (at 33.274 62.23)
    (descr "NRF24LE1 module 15x21mm with SMD crystal")
    (fp_text reference U2 (at 7.366 -11.176) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value NRF24LE1 (at 7.874 -10.16) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at 1.016 0) (size 1.016 3.556)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.127)
    )
    (pad 2 smd rect (at 2.286 0) (size 1.016 3.556)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.127)
    )
    (pad 3 smd rect (at 3.556 0) (size 1.016 3.556)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.127)
    )
    (pad 4 smd rect (at 4.826 0) (size 1.016 3.556)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 /LED)
      (clearance 0.127)
    )
    (pad 5 smd rect (at 6.096 0) (size 1.016 3.556)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +3.3V)
      (clearance 0.127)
    )
    (pad 6 smd rect (at 7.366 0) (size 1.016 3.556)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.127)
    )
    (pad 7 smd rect (at 8.636 0) (size 1.016 3.556)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 /PROG)
      (clearance 0.127)
    )
    (pad 8 smd rect (at 9.906 0) (size 1.016 3.556)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 /TX)
      (clearance 0.127)
    )
    (pad 9 smd rect (at 11.176 0) (size 1.016 3.556)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.127)
    )
    (pad 10 smd rect (at 12.446 0) (size 1.016 3.556)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /CH1-SCK)
      (clearance 0.127)
    )
    (pad 11 smd rect (at 13.716 0) (size 1.016 3.556)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 VSS)
      (clearance 0.127)
    )
    (pad 12 smd rect (at 14.986 -3.302 90) (size 1.016 3.556)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /BIND)
      (clearance 0.127)
    )
    (pad 13 smd rect (at 14.986 -4.572 90) (size 1.016 3.556)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /CH2-MOSI)
      (clearance 0.127)
    )
    (pad 14 smd rect (at 14.986 -5.842 90) (size 1.016 3.556)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /CH3-MISO)
      (clearance 0.127)
    )
    (pad 15 smd rect (at 14.986 -7.112 90) (size 1.016 3.556)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /CSN)
      (clearance 0.127)
    )
    (pad 16 smd rect (at 14.986 -8.382 90) (size 1.016 3.556)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.127)
    )
    (pad 17 smd rect (at 14.986 -9.652 90) (size 1.016 3.556)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.127)
    )
    (pad 18 smd rect (at 14.986 -10.922 90) (size 1.016 3.556)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (clearance 0.127)
    )
    (pad 19 smd rect (at 14.986 -12.192 90) (size 1.016 3.556)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 /RESET)
      (clearance 0.127)
    )
  )
  (gr_text + (at 48.006 64.262) (layer F.SilkS))
  (gr_text TX (at 42.164 64.77) (layer B.SilkS))
  (gr_text SCK (at 34.544 64.77) (layer B.SilkS))
  (gr_text MOSI (at 37.084 64.77) (layer B.SilkS))
  (gr_text MISO (at 39.624 64.77) (layer B.SilkS))
  (gr_text CSN (at 47.879 55.372) (layer B.SilkS))
  (gr_text PROG (at 47.879 52.959) (layer B.SilkS))
  (gr_text RESET (at 47.879 50.165) (layer B.SilkS))
  (gr_text "Rev 1" (at 50.038 71.628) (layer B.SilkS))
  (gr_text "NRF24LE1 receiver" (at 46.736 67.818 270) (layer B.SilkS))
  (gr_text "LANE Boys RC" (at 48.26 67.945 270) (layer B.SilkS))
  (gr_line (start 51 73) (end 32 73) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 51 48) (end 51 73) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 32 48) (end 51 48) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 32 73) (end 32 48) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (zone (net 17) (net_name VSS) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.3048) (thermal_bridge_width 0.3048))
    (polygon
      (pts
        (xy 32 48) (xy 51 48) (xy 51 73) (xy 32 73)
      )
    )
  )
  (zone (net 17) (net_name VSS) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.3048) (thermal_bridge_width 0.3048))
    (polygon
      (pts
        (xy 32 73) (xy 32 48) (xy 51 48) (xy 51 73)
      )
    )
  )
)
