<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="95.25" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="95.25" y1="0" x2="97.79" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="97.79" y1="2.54" x2="97.79" y2="24.13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="97.79" y1="24.13" x2="88.9" y2="33.02" width="0" layer="20"/>
<wire x1="88.9" y1="33.02" x2="2.54" y2="33.02" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="33.02" x2="0" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30.48" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-jack">
<description>&lt;b&gt;Jacks&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Power Connectors&lt;br&gt;
Phone Connectors&lt;br&gt;
Cinch Connectors&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SPC4077">
<description>&lt;b&gt;DC POWER JACK 2mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt; Right Angle, Through Hole, Rated 5A at 16VDC, PC Terminals&lt;p&gt;
Source: www.spctechnology.com .. 84N1161.pdf&lt;br&gt;
Distributor: &lt;b&gt;Farnell (www.Farnell.de)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Created by Robert Siegler</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Martin">
<packages>
<package name="XT60">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="con-jack" package="SPC4077" value="">
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X05" value=""/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X05" value=""/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X05" value=""/>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X05" value=""/>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X05" value=""/>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X05" value=""/>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X05" value=""/>
<element name="JP8" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
<element name="U$1" library="Martin" package="XT60" value="XT60"/>
<element name="U$2" library="Martin" package="XT60" value="XT60"/>
<element name="U$3" library="Martin" package="XT60" value="XT60"/>
<element name="U$4" library="Martin" package="XT60" value="XT60"/>
<element name="U$5" library="Martin" package="XT60" value="XT60"/>
<element name="U$6" library="Martin" package="XT60" value="XT60"/>
<element name="U$7" library="Martin" package="XT60" value="XT60"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="U$7" pad="GND"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
<contactref element="U$3" pad="GND"/>
<contactref element="U$4" pad="GND"/>
<contactref element="U$5" pad="GND"/>
<contactref element="U$6" pad="GND"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BATT">
<contactref element="U$7" pad="BATT"/>
<contactref element="U$1" pad="BATT"/>
<contactref element="U$2" pad="BATT"/>
<contactref element="U$3" pad="BATT"/>
<contactref element="U$4" pad="BATT"/>
<contactref element="U$5" pad="BATT"/>
<contactref element="U$6" pad="BATT"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP7" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP7" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="JP6" pad="4"/>
<contactref element="JP8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP7" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="JP5" pad="5"/>
<contactref element="JP6" pad="5"/>
<contactref element="JP8" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
