<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="23.622" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.622" y1="0" x2="23.622" y2="37.635590625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.622" y1="37.635590625" x2="21.887590625" y2="39.37" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="21.887590625" y1="39.37" x2="1.905" y2="39.37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.905" y1="39.37" x2="0" y2="37.465" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="37.465" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Min</text>
<text>Max</text>
<text>ON-OFF</text>
<text>Auto Off</text>
<text>CTR</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>A+</text>
<text>A-</text>
<text>P+</text>
<text>P-</text>
<text>RV-Project.Com</text>
<text>LWCCB-3B</text>
<text>Rev A</text>
<text>6/5/2018</text>
<text>Mode SW</text>
<text>Ch GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="a-lib">
<description>&lt;b&gt;Al's Components.&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Including:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;GPS Receivers
&lt;li&gt;ASK Transmitters and Receivers
&lt;li&gt;Specialtiy Switches
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="MO1-18AWG">
</package>
<package name="ART_CHEROKEE_MEDIUM">
</package>
<package name="WIRECONN">
</package>
<package name="DIRECT_WIRE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP10" library="a-lib" package="MO1-18AWG" value="">
<attribute name="AMPERAGE" value="10A"/>
</element>
<element name="JP11" library="a-lib" package="MO1-18AWG" value="">
<attribute name="AMPERAGE" value="10A"/>
</element>
<element name="JP8" library="a-lib" package="MO1-18AWG" value="">
<attribute name="AMPERAGE" value="10A"/>
</element>
<element name="JP9" library="a-lib" package="MO1-18AWG" value="">
<attribute name="AMPERAGE" value="10A"/>
</element>
<element name="U$1" library="a-lib" package="ART_CHEROKEE_MEDIUM" value=""/>
<element name="JP12" library="a-lib" package="WIRECONN" value=""/>
<element name="JP13" library="a-lib" package="WIRECONN" value=""/>
<element name="JP14" library="a-lib" package="WIRECONN" value=""/>
<element name="JP15" library="a-lib" package="DIRECT_WIRE" value=""/>
<element name="JP16" library="a-lib" package="DIRECT_WIRE" value=""/>
<element name="JP1" library="a-lib" package="DIRECT_WIRE" value=""/>
<element name="JP4" library="a-lib" package="DIRECT_WIRE" value=""/>
<element name="JP17" library="a-lib" package="DIRECT_WIRE" value=""/>
<element name="JP18" library="a-lib" package="DIRECT_WIRE" value=""/>
<element name="JP19" library="a-lib" package="DIRECT_WIRE" value=""/>
<element name="JP2" library="a-lib" package="DIRECT_WIRE" value=""/>
<element name="JP3" library="a-lib" package="DIRECT_WIRE" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP8" pad="P$1"/>
<contactref element="JP15" pad="P$1"/>
<contactref element="JP15" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP9" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP10" pad="P$1"/>
<contactref element="JP4" pad="P$1"/>
<contactref element="JP4" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP11" pad="P$1"/>
<contactref element="JP16" pad="P$1"/>
<contactref element="JP16" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP12" pad="P$1"/>
<contactref element="JP17" pad="P$1"/>
<contactref element="JP17" pad="P$2"/>
<contactref element="JP2" pad="P$1"/>
<contactref element="JP2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP13" pad="P$1"/>
<contactref element="JP18" pad="P$1"/>
<contactref element="JP18" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP14" pad="P$1"/>
<contactref element="JP19" pad="P$1"/>
<contactref element="JP19" pad="P$2"/>
<contactref element="JP3" pad="P$1"/>
<contactref element="JP3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="GND">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
