<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<wire x1="25.4" y1="21.59" x2="0" y2="21.59" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="21.59" x2="0" y2="7.62" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="7.62" x2="1.27" y2="7.62" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="7.62" x2="7.62" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="7.62" y1="0" x2="25.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="25.4" y2="21.59" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="gm-resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-supply">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb-switches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="3PDT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="gm-diodes" package="DO41-3" value="1N4001">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="gm-diodes" package="LED3MM" value="LED3MM">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="gm-resistors" package="R0207/3" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="mb-switches" package="3PDT" value="3PDT"/>
<element name="PAD3" library="gm-supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="PAD4" library="gm-supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="PAD5" library="gm-supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="PAD6" library="gm-supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="PAD7" library="gm-supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="PAD8" library="gm-supply" package="SQUARE" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="SW1" pad="B2"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="SW1" pad="A2"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SW1" pad="C2"/>
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="SW1" pad="A1"/>
<contactref element="SW1" pad="B3"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="SW1" pad="C1"/>
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="SW1" pad="A3"/>
<contactref element="SW1" pad="C3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="SW1" pad="B1"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
