<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="36.83" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.83" y1="0" x2="36.83" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="36.83" y1="25.4" x2="0" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.39" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>+5V</text>
<text>CHB</text>
<text>CHA</text>
<text>2.5V</text>
<text>-5V</text>
<text>GND</text>
<text>ALM1000</text>
<text>ALM1000
Minus 5V
Generator</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E2,5-6E">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="analog-devices">
<packages>
<package name="SO8">
<description>&lt;b&gt;8-Lead Small Outline IC&lt;/b&gt; (SO-8)&lt;p&gt;
Source: http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/703465986AD8611_2_0.pdf</description>
</package>
<package name="DIL8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="SJ">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SJ_2">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ALM1000" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="analog-devices" package="SO8" value="ADM660">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ1" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ANALOG2" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="E2,5-6E" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="analog-devices" package="DIL8" value="ADM660DIP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ2" library="jumper" package="SJ" value=""/>
<element name="C2" library="rcl" package="E2,5-6E" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ3" library="jumper" package="SJ" value=""/>
<element name="SJ4" library="jumper" package="SJ" value=""/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-7" value=""/>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-7" value=""/>
<element name="C3" library="rcl" package="E2,5-6E" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ5" library="jumper" package="SJ_2" value=""/>
<element name="C4" library="rcl" package="E2,5-6E" value="10u"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VEE">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="ANALOG2" pad="4"/>
<contactref element="SJ2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="ALM1000" pad="3"/>
<contactref element="SJ4" pad="1"/>
<contactref element="SJ5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="ALM1000" pad="5"/>
<contactref element="ANALOG2" pad="5"/>
<contactref element="SJ3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
</signal>
<signal name="AIN">
<contactref element="ALM1000" pad="8"/>
<contactref element="ANALOG2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="CHA">
<contactref element="ALM1000" pad="7"/>
<contactref element="ANALOG2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="2P5">
<contactref element="ALM1000" pad="6"/>
<contactref element="ANALOG2" pad="6"/>
<contactref element="SJ5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BIN">
<contactref element="ALM1000" pad="1"/>
<contactref element="ANALOG2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CHB">
<contactref element="ALM1000" pad="2"/>
<contactref element="ANALOG2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="ALM1000" pad="4"/>
<contactref element="SJ2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LV">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="SJ3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="ANALOG2" pad="3"/>
<contactref element="SJ4" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="SJ5" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
