<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="25.4" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="25.4" y2="25.4" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="25.4" x2="0" y2="25.4" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<text>VCC</text>
<text>TCK</text>
<text>TDO</text>
<text>TMS</text>
<text>TDI</text>
<text>GND</text>
<text>JTAG Adapter</text>
<text>KD0GLS 2017</text>
<text>Atmel ATF15xx</text>
</plain>
<libraries>
<library name="kd0gls">
<description>KD0GLS Amateur Radio Design Library</description>
<packages>
<package name="0805">
</package>
<package name="CONN_BREAKAWAY_1X6_100">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-3m">
<description>&lt;b&gt;3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PCMCIA-CompactFlash Connectors&lt;p&gt;
Zero Insertion Force Socked&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PAK100/2500-10">
<description>&lt;b&gt;3M (TM) Pak 100 4-Wall Header&lt;/b&gt; Straight&lt;p&gt;
Source: 3M</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="kd0gls" package="0805" value=""/>
<element name="J1" library="kd0gls" package="CONN_BREAKAWAY_1X6_100" value="CONN_BREAKAWAY_1X6_100">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="kd0gls" package="0805" value="1K"/>
<element name="R2" library="kd0gls" package="0805" value="1K"/>
<element name="R3" library="kd0gls" package="0805" value="10K"/>
<element name="R4" library="kd0gls" package="0805" value="1K"/>
<element name="R5" library="kd0gls" package="0805" value="470"/>
<element name="X1" library="con-3m" package="PAK100/2500-10" value="2510-">
<attribute name="MPN" value="2510-6002UB"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9838244"/>
<attribute name="MF" value="3M"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="46F4725"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
