<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.254" y1="0" x2="101.092" y2="0.254" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101.092" y1="0.254" x2="101.092" y2="80.01" width="0" layer="20"/>
<wire x1="101.092" y1="80.01" x2="-0.254" y2="80.01" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.254" y1="80.01" x2="-0.254" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Fluidics Board V1</text>
<text>Gordon Hall 15-12-2016</text>
</plain>
<libraries>
<library name="AML_Library">
<packages>
<package name="TS-0.3PN">
</package>
<package name="COTO9104">
</package>
<package name="TLV272D">
</package>
<package name="8DIP">
</package>
<package name="14DIP">
</package>
<package name="SOT23-6">
</package>
<package name="30POS_FFC_HEADER_SLAVE">
</package>
<package name="TSSOP20">
</package>
<package name="AUDIO_HV">
</package>
<package name="SOIC16">
</package>
<package name="8SOIC">
</package>
<package name="MSOP-8">
</package>
<package name="20DIP">
</package>
<package name="282834-2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="NGT_DPR_V4">
<packages>
<package name="MOUNT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C1210">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="B/3528-21R">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor Type KEMET B / EIA 3528-21 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KEMET T / EIA 3528-12</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<description>&lt;b&gt;Voltage Regulators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="317TS">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="HV" library="AML_Library" package="TS-0.3PN" value="TS-0.3PN">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RELAY1" library="AML_Library" package="COTO9104" value="">
<attribute name="DIGIKEY" value="306-1196-ND"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RELAY3" library="AML_Library" package="COTO9104" value="">
<attribute name="DIGIKEY" value="306-1196-ND"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RELAY2" library="AML_Library" package="COTO9104" value="">
<attribute name="DIGIKEY" value="306-1196-ND"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RELAY4" library="AML_Library" package="COTO9104" value="">
<attribute name="DIGIKEY" value="306-1196-ND"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="NGT_DPR_V4" package="MOUNT" value="MOUNT"/>
<element name="U$2" library="NGT_DPR_V4" package="MOUNT" value="MOUNT"/>
<element name="U$3" library="NGT_DPR_V4" package="MOUNT" value="MOUNT"/>
<element name="U$4" library="NGT_DPR_V4" package="MOUNT" value="MOUNT"/>
<element name="OP1" library="AML_Library" package="TLV272D" value="TLV272">
<attribute name="DIGIKEY" value="296-26806-1-ND"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="AML_Library" package="8DIP" value="MCP3202">
<attribute name="DIGIKEY" value="MCP3202-CI/P-ND"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="AML_Library" package="14DIP" value="MCP4922">
<attribute name="DIGIKEY" value="MCP4922-E/P-ND "/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R1206" value="2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="AML_Library" package="SOT23-6" value="MAX6043">
<attribute name="DIGIKEY" value="MAX6043BAUT33#TG16CT-ND"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C17" library="adafruit" package="C1210" value="0.1 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="adafruit" package="C1210" value="0.1 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="adafruit" package="C1210" value="0.1 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="adafruit" package="C1210" value="0.1 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="adafruit" package="C1210" value="0.1 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="33 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CON1" library="AML_Library" package="30POS_FFC_HEADER_SLAVE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="AML_Library" package="SOT23-6" value="SN74LVC2G17">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="AML_Library" package="TSSOP20" value="74ALVC541">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CON2" library="AML_Library" package="AUDIO_HV" value="AUDIO_4CON"/>
<element name="CON3" library="AML_Library" package="AUDIO_HV" value="AUDIO_4CON"/>
<element name="C26" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="33 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="AML_Library" package="SOIC16" value="TPIC6C596">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="adafruit" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="adafruit" package="C0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC8" library="AML_Library" package="TSSOP20" value="TXB0108">
<attribute name="DIGIKEY" value="296-21527-1-ND"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="R1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="AML_Library" package="8SOIC" value="OPA2320">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="adafruit" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="adafruit" package="R1206" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="adafruit" package="R1206" value="402k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="adafruit" package="C1210" value="0.1 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="adafruit" package="C1210" value="0.1 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="adafruit" package="C1210" value="0.1 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="adafruit" package="R1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="adafruit" package="R1206" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="adafruit" package="R1206" value="402k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="adafruit" package="C1210" value="0.1 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U5" library="AML_Library" package="MSOP-8" value="LM7705">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C22" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="adafruit" package="C1210" value="0.1 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U6" library="AML_Library" package="20DIP" value="TPIC6A595">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V1_0" library="AML_Library" package="282834-2" value="SOLENOID">
<attribute name="MPN" value="LHDA052111H"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V1_1" library="AML_Library" package="282834-2" value="SOLENOID">
<attribute name="MPN" value="LHDA052111H"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V1_2" library="AML_Library" package="282834-2" value="SOLENOID">
<attribute name="MPN" value="LHDA052111H"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V1_3" library="AML_Library" package="282834-2" value="SOLENOID">
<attribute name="MPN" value="LHDA052111H"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V1_4" library="AML_Library" package="282834-2" value="SOLENOID">
<attribute name="MPN" value="LHDA052111H"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V1_5" library="AML_Library" package="282834-2" value="SOLENOID">
<attribute name="MPN" value="LHDA052111H"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V1_6" library="AML_Library" package="282834-2" value="SOLENOID">
<attribute name="MPN" value="LHDA052111H"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V1_7" library="AML_Library" package="282834-2" value="SOLENOID">
<attribute name="MPN" value="LHDA052111H"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V2_0" library="AML_Library" package="282834-2" value="SOLENOID">
<attribute name="MPN" value="LHDA052111H"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V2_1" library="AML_Library" package="282834-2" value="SOLENOID">
<attribute name="MPN" value="LHDA052111H"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V2_2" library="AML_Library" package="282834-2" value="SOLENOID">
<attribute name="MPN" value="LHDA052111H"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V2_3" library="AML_Library" package="282834-2" value="SOLENOID">
<attribute name="MPN" value="LHDA052111H"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V2_4" library="AML_Library" package="282834-2" value="SOLENOID">
<attribute name="MPN" value="LHDA052111H"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V2_5" library="AML_Library" package="282834-2" value="SOLENOID">
<attribute name="MPN" value="LHDA052111H"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V2_6" library="AML_Library" package="282834-2" value="SOLENOID">
<attribute name="MPN" value="LHDA052111H"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V2_7" library="AML_Library" package="282834-2" value="SOLENOID">
<attribute name="MPN" value="LHDA052111H"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V3_0" library="AML_Library" package="282834-2" value="SOLENOID">
<attribute name="MPN" value="LHDA052111H"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V3_1" library="AML_Library" package="282834-2" value="SOLENOID">
<attribute name="MPN" value="LHDA052111H"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V3_2" library="AML_Library" package="282834-2" value="SOLENOID">
<attribute name="MPN" value="LHDA052111H"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V3_3" library="AML_Library" package="282834-2" value="SOLENOID">
<attribute name="MPN" value="LHDA052111H"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V3_4" library="AML_Library" package="282834-2" value="SOLENOID">
<attribute name="MPN" value="LHDA052111H"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V3_5" library="AML_Library" package="282834-2" value="SOLENOID">
<attribute name="MPN" value="LHDA052111H"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V3_6" library="AML_Library" package="282834-2" value="SOLENOID">
<attribute name="MPN" value="LHDA052111H"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="V3_7" library="AML_Library" package="282834-2" value="SOLENOID">
<attribute name="MPN" value="LHDA052111H"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U7" library="AML_Library" package="20DIP" value="TPIC6A595">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U8" library="AML_Library" package="20DIP" value="TPIC6A595">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="adafruit" package="C1210" value="0.1 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="adafruit" package="C1210" value="0.1 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="adafruit" package="C1210" value="0.1 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C32" library="adafruit" package="C1210" value="0.1 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C33" library="adafruit" package="C1210" value="0.1 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C34" library="adafruit" package="C1210" value="0.1 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C36" library="adafruit" package="C1210" value="0.1 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C35" library="adafruit" package="C1210" value="0.1 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C37" library="adafruit" package="C1210" value="0.1 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="R1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="R1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="adafruit" package="R1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="33 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="33 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="33 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="33 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="33 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="adafruit" package="B/3528-21R" value="33 uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="v-reg" package="317TS" value="LD1085">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="adafruit" package="R1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="adafruit" package="R1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+12V">
<contactref element="HV" pad="1_VCC"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="CON1" pad="P22"/>
<contactref element="CON1" pad="P23"/>
<contactref element="CON1" pad="P24"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="RELAY1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="RELAY2" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="RELAY3" pad="3"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="RELAY4" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="HV" pad="8_HVCOM"/>
<contactref element="HV" pad="2_COM"/>
<contactref element="HV" pad="CASEGND"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="-"/>
<contactref element="CON1" pad="ATCH1"/>
<contactref element="CON1" pad="ATCH2"/>
<contactref element="CON1" pad="P25"/>
<contactref element="CON1" pad="P21"/>
<contactref element="CON1" pad="P18"/>
<contactref element="CON1" pad="P17"/>
<contactref element="CON1" pad="P8"/>
<contactref element="CON1" pad="P6"/>
<contactref element="CON1" pad="P4"/>
<contactref element="CON1" pad="P2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="U2" pad="19"/>
<contactref element="CON1" pad="P9"/>
<contactref element="CON2" pad="1"/>
<contactref element="CON2" pad="6"/>
<contactref element="CON2" pad="5"/>
<contactref element="CON2" pad="2"/>
<contactref element="CON3" pad="1"/>
<contactref element="CON3" pad="6"/>
<contactref element="CON3" pad="2"/>
<contactref element="CON3" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="OP1" pad="3_1IN+"/>
<contactref element="C26" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="P$16"/>
<contactref element="U3" pad="P$8"/>
<contactref element="IC8" pad="11"/>
<contactref element="IC8" pad="12"/>
<contactref element="IC8" pad="13"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="C24" pad="-"/>
<contactref element="U6" pad="5"/>
<contactref element="U6" pad="6"/>
<contactref element="U6" pad="16"/>
<contactref element="U6" pad="15"/>
<contactref element="U6" pad="14"/>
<contactref element="U7" pad="5"/>
<contactref element="U7" pad="6"/>
<contactref element="U7" pad="16"/>
<contactref element="U7" pad="15"/>
<contactref element="U7" pad="14"/>
<contactref element="U8" pad="5"/>
<contactref element="U8" pad="6"/>
<contactref element="U8" pad="16"/>
<contactref element="U8" pad="15"/>
<contactref element="U8" pad="14"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="P$14"/>
<contactref element="U3" pad="P$13"/>
<contactref element="U3" pad="P$12"/>
<contactref element="U3" pad="P$11"/>
<contactref element="U6" pad="4"/>
<contactref element="U7" pad="4"/>
<contactref element="U8" pad="4"/>
<contactref element="U3" pad="P$9"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="C27" pad="+"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="HVOUT">
<contactref element="HV" pad="10_HVOUT"/>
<contactref element="RELAY3" pad="1"/>
<contactref element="RELAY4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="T_VIN">
<contactref element="HV" pad="3_VCONIN"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="OP1" pad="7_2OUT"/>
</signal>
<signal name="SDO_B">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3.3V">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="C26" pad="+"/>
<contactref element="U4" pad="8"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="4"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK_B">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="IC8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CS_ADC_B">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="HV2_MEASURE">
<contactref element="RELAY2" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDI_B">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CS_DAC_B">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="T_VIN_PRE">
<contactref element="OP1" pad="5_2IN+"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="+10V">
<contactref element="OP1" pad="8_VDD"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="+"/>
<contactref element="CON1" pad="P19"/>
<contactref element="CON1" pad="P20"/>
</signal>
<signal name="SDI_A">
<contactref element="CON1" pad="P5"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SDO_A">
<contactref element="CON1" pad="P7"/>
<contactref element="U2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="SCK_A">
<contactref element="CON1" pad="P3"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CS_ADC_A">
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="CON1" pad="P10"/>
</signal>
<signal name="CS_DAC_A">
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="CON1" pad="P11"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="CON1" pad="P16"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="IC8" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="20"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
</signal>
<signal name="NC3">
<contactref element="CON1" pad="P27"/>
</signal>
<signal name="NC5">
<contactref element="CON1" pad="P29"/>
</signal>
<signal name="NC6">
<contactref element="CON1" pad="P30"/>
</signal>
<signal name="NC4">
<contactref element="CON1" pad="P28"/>
</signal>
<signal name="NC2">
<contactref element="CON1" pad="P26"/>
</signal>
<signal name="NC1">
<contactref element="CON1" pad="P1"/>
</signal>
<signal name="HV_CS">
<contactref element="U2" pad="14"/>
<contactref element="IC8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GPIO3">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="CON1" pad="P12"/>
</signal>
<signal name="GPIO5">
<contactref element="CON1" pad="P14"/>
</signal>
<signal name="GPIO4">
<contactref element="CON1" pad="P13"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GPIO6">
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="CON1" pad="P15"/>
</signal>
<signal name="HV_READ1">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="7"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="HV_READ2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="HV1_MEASURE">
<contactref element="RELAY1" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="OP1" pad="6_2IN-"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="OP1" pad="2_1IN-"/>
<contactref element="OP1" pad="1_OUT"/>
</signal>
<signal name="HV1_HV">
<contactref element="CON2" pad="3"/>
<contactref element="RELAY3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="HV2_HV">
<contactref element="CON3" pad="3"/>
<contactref element="RELAY4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="HV1_GND">
<contactref element="CON2" pad="4"/>
<contactref element="RELAY1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="HV2_GND">
<contactref element="CON3" pad="4"/>
<contactref element="RELAY2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="U3" pad="P$7"/>
<contactref element="V1_0" pad="P$2"/>
<contactref element="V1_1" pad="P$2"/>
<contactref element="V1_2" pad="P$2"/>
<contactref element="V1_3" pad="P$2"/>
<contactref element="V1_4" pad="P$2"/>
<contactref element="V1_5" pad="P$2"/>
<contactref element="V1_6" pad="P$2"/>
<contactref element="V1_7" pad="P$2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="17"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="V2_0" pad="P$2"/>
<contactref element="V2_1" pad="P$2"/>
<contactref element="V2_2" pad="P$2"/>
<contactref element="V2_3" pad="P$2"/>
<contactref element="V2_4" pad="P$2"/>
<contactref element="V2_5" pad="P$2"/>
<contactref element="V2_6" pad="P$2"/>
<contactref element="V2_7" pad="P$2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="17"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="19"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="V3_0" pad="P$2"/>
<contactref element="V3_1" pad="P$2"/>
<contactref element="V3_2" pad="P$2"/>
<contactref element="V3_3" pad="P$2"/>
<contactref element="V3_4" pad="P$2"/>
<contactref element="V3_5" pad="P$2"/>
<contactref element="V3_6" pad="P$2"/>
<contactref element="V3_7" pad="P$2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="17"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="P$1"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RELAY1_EN">
<contactref element="RELAY1" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="RELAY2_EN">
<contactref element="U3" pad="P$4"/>
<contactref element="RELAY2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RELAY3_EN">
<contactref element="U3" pad="P$5"/>
<contactref element="RELAY3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RELAY4_EN">
<contactref element="RELAY4" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="SCLEAR1">
<contactref element="U6" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC8" pad="10"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK_5V">
<contactref element="U3" pad="P$15"/>
<contactref element="U6" pad="8"/>
<contactref element="U7" pad="8"/>
<contactref element="U8" pad="8"/>
<contactref element="IC8" pad="18"/>
</signal>
<signal name="SDI_5V">
<contactref element="U3" pad="P$2"/>
<contactref element="U6" pad="18"/>
<contactref element="IC8" pad="20"/>
</signal>
<signal name="HV_CS_5">
<contactref element="IC8" pad="17"/>
<contactref element="U3" pad="P$10"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-VE">
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="6"/>
<contactref element="OP1" pad="4_VEE"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="FLY+">
<contactref element="U5" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="+"/>
</signal>
<signal name="FLY-">
<contactref element="C22" pad="-"/>
<contactref element="U5" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RES">
<contactref element="U5" pad="7"/>
<contactref element="C24" pad="+"/>
</signal>
<signal name="V1_D0">
<contactref element="V1_0" pad="P$1"/>
<contactref element="U6" pad="19"/>
</signal>
<signal name="V1_D1">
<contactref element="V1_1" pad="P$1"/>
<contactref element="U6" pad="20"/>
</signal>
<signal name="V1_D2">
<contactref element="V1_2" pad="P$1"/>
<contactref element="U6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V1_D3">
<contactref element="V1_3" pad="P$1"/>
<contactref element="U6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V1_D4">
<contactref element="V1_4" pad="P$1"/>
<contactref element="U6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="V1_D5">
<contactref element="V1_5" pad="P$1"/>
<contactref element="U6" pad="10"/>
</signal>
<signal name="V1_D6">
<contactref element="V1_6" pad="P$1"/>
<contactref element="U6" pad="11"/>
</signal>
<signal name="V1_D7">
<contactref element="V1_7" pad="P$1"/>
<contactref element="U6" pad="12"/>
</signal>
<signal name="V2_D0">
<contactref element="V2_0" pad="P$1"/>
<contactref element="U7" pad="19"/>
</signal>
<signal name="V2_D1">
<contactref element="V2_1" pad="P$1"/>
<contactref element="U7" pad="20"/>
</signal>
<signal name="V2_D2">
<contactref element="V2_2" pad="P$1"/>
<contactref element="U7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V2_D3">
<contactref element="V2_3" pad="P$1"/>
<contactref element="U7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V2_D4">
<contactref element="V2_4" pad="P$1"/>
<contactref element="U7" pad="9"/>
</signal>
<signal name="V2_D5">
<contactref element="V2_5" pad="P$1"/>
<contactref element="U7" pad="10"/>
</signal>
<signal name="V2_D6">
<contactref element="V2_6" pad="P$1"/>
<contactref element="U7" pad="11"/>
</signal>
<signal name="V2_D7">
<contactref element="V2_7" pad="P$1"/>
<contactref element="U7" pad="12"/>
</signal>
<signal name="V3_D0">
<contactref element="V3_0" pad="P$1"/>
<contactref element="U8" pad="19"/>
</signal>
<signal name="V3_D1">
<contactref element="V3_1" pad="P$1"/>
<contactref element="U8" pad="20"/>
</signal>
<signal name="V3_D2">
<contactref element="V3_2" pad="P$1"/>
<contactref element="U8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V3_D3">
<contactref element="V3_3" pad="P$1"/>
<contactref element="U8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V3_D4">
<contactref element="V3_4" pad="P$1"/>
<contactref element="U8" pad="9"/>
</signal>
<signal name="V3_D5">
<contactref element="V3_5" pad="P$1"/>
<contactref element="U8" pad="10"/>
</signal>
<signal name="V3_D6">
<contactref element="V3_6" pad="P$1"/>
<contactref element="U8" pad="11"/>
</signal>
<signal name="V3_D7">
<contactref element="V3_7" pad="P$1"/>
<contactref element="U8" pad="12"/>
</signal>
<signal name="V1_SEROUT">
<contactref element="U6" pad="13"/>
<contactref element="U7" pad="18"/>
</signal>
<signal name="V2_SEROUT">
<contactref element="U7" pad="13"/>
<contactref element="U8" pad="18"/>
</signal>
<signal name="V3_SEROUT">
<contactref element="U8" pad="13"/>
</signal>
<signal name="FEEDBACK2">
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FEEDBACK1">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5VL_ENABLE">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="VALVE_CS">
<contactref element="U2" pad="11"/>
<contactref element="IC8" pad="7"/>
</signal>
<signal name="VALVE_CS_5">
<contactref element="IC8" pad="14"/>
<contactref element="U7" pad="7"/>
<contactref element="U6" pad="7"/>
<contactref element="U8" pad="7"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCLEAR3">
<contactref element="U8" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCLEAR2">
<contactref element="U7" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="ISO">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
