<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="25.4" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="0" x2="25.4" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.4" y1="25.4" x2="0" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.4" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>MCP6002</text>
<text>Prototype Drink Robot
Jon Wilhelm
7/2018</text>
<text>VCC</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="0805-THM-7">
</package>
</packages>
</library>
<library name="analog-devices">
<description>&lt;b&gt;Analog Devices Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-little-us">
<description>&lt;b&gt;Single and Dual Gates Family, US symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Little logic devices from Texas Instruments&lt;br&gt;
TinyLogic(R) from FAIRCHILD Semiconductor TM
&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by evgeni@eniks.com&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Extended by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SOT753 - Philips Semiconductors&lt;br&gt;
Source: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT1G66_3.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA05-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="BUF" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0805" value="683nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0805" value="103.6nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C0805" value="321.3nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="COMO" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="analog-devices" package="DIL08" value="AD746N">
<attribute name="MF" value="ALTERA CORPORATION"/>
<attribute name="MPN" value="AD746JNZ"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1438363"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="59K4844"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="74xx-little-us" package="SOT23-5" value="Buffer">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC6" library="74xx-little-us" package="SOT23-5" value="Inverter">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IN" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SIG-IN" library="pinhead" package="1X01" value="Hall Effect Signal">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TOSENSOR" library="pinhead" package="1X03" value="Sensor">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP1" library="pinhead" package="1X01" value="DC Decoupled Signal">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP2" library="pinhead" package="1X01" value="Amp signal gain 5x">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="0805-THM-7" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="0805-THM-7" value="19.76k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="0805-THM-7" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="0805-THM-7" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SIGO" library="pinhead" package="1X03" value="Signal out">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA05-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="THRESVOLT" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="TOSENSOR" pad="3"/>
<contactref element="SIGO" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="TOSENSOR" pad="1"/>
<contactref element="SIGO" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SIG-IN">
<contactref element="TOSENSOR" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="SIG-IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIG-OUT">
<contactref element="SIGO" pad="2"/>
<contactref element="COMO" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="TP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="BUF" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="TP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="THRESVOLT" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
