<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.4.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="3" x2="0" y2="26" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="7" y1="27.5" x2="8" y2="28.5" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="8" y1="28.5" x2="8" y2="32" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="30.8" y1="32" x2="30.8" y2="28.595" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="30.8" y1="28.595" x2="32" y2="27.5" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="38.3" y1="26.5" x2="38.3" y2="3" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="35.3" y1="0" x2="3" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<hole x="29" y="19" drill="2"/>
<hole x="23" y="19" drill="2"/>
<hole x="23" y="9" drill="2"/>
<hole x="29" y="9" drill="2"/>
<text>LED_R</text>
<text>LED_G</text>
<text>SCL</text>
<text>PAUSE</text>
<text>OFF</text>
<text>3V3</text>
<text>GND</text>
<text>CAPRA
peripherals
</text>
<text>TAL AMRAM 2019</text>
<wire x1="0" y1="3" x2="3" y2="0" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="38.3" y1="3" x2="35.3" y2="0" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<text>/Users/talamram/Dropbox/Everyday Design Studio/A Projects/100 Ongoing/Capra/3.Electronics/PCB/GOAT.BMP</text>
<wire x1="0" y1="26" x2="1.5" y2="27.5" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.5" y1="27.5" x2="7" y2="27.5" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="8" y1="32" x2="9" y2="33" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="9" y1="33" x2="29.8" y2="33" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="29.8" y1="33" x2="30.8" y2="32" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<text>tension
relief
bracket</text>
<text>capra</text>
<wire x1="38.3" y1="26.5" x2="37.3" y2="27.5" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="37.3" y1="27.5" x2="32" y2="27.5" width="0.1524" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE07">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="TalLibrary">
<packages>
<package name="KSI_VERTICAL">
</package>
<package name="LED-0.1&quot;PITCH">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="adafruit" package="0207/10" value="150">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="adafruit" package="0207/10" value="150">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="0207/10" value="165">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="0207/10" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="0207/10" value="165">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TO_RASPBERRY" library="con-lsta" package="FE07" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAUSE" library="TalLibrary" package="KSI_VERTICAL" value="KSR_VERTICAL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OFF" library="TalLibrary" package="KSI_VERTICAL" value="KSR_VERTICAL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ON" library="TalLibrary" package="KSI_VERTICAL" value="KSR_VERTICAL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="TalLibrary" package="LED-0.1&quot;PITCH" value="LED_2COL_COMM_CATHODE"/>
<element name="R7" library="adafruit" package="0207/10" value="240">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="PI_SCL">
<contactref element="ON" pad="P2"/>
<contactref element="TO_RASPBERRY" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="TO_RASPBERRY" pad="7"/>
<contactref element="PAUSE" pad="G1"/>
<contactref element="PAUSE" pad="G2"/>
<contactref element="OFF" pad="G1"/>
<contactref element="OFF" pad="G2"/>
<contactref element="ON" pad="G1"/>
<contactref element="ON" pad="G2"/>
<contactref element="ON" pad="P1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="TO_RASPBERRY" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PAUSE">
<contactref element="PAUSE" pad="P2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="TO_RASPBERRY" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SHUTDOWN">
<contactref element="OFF" pad="P2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="TO_RASPBERRY" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PAUSE" pad="P1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="OFF" pad="P1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED_GREEN">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="TO_RASPBERRY" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LED_RED">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="TO_RASPBERRY" pad="6"/>
</signal>
<signal name="V-DIVIDER">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="R"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="G"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
