(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.6)
  (general
    (links 37)
    (no_connects 0)
    (area 64.579499 35.369499 115.760501 69.4182)
    (thickness 1.6)
    (drawings 4)
    (tracks 122)
    (zones 0)
    (modules 13)
    (nets 9)
  )
  (page A)
  (title_block
    (date "16 aug 2009")
  )
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 Copper signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.4318)
    (trace_clearance 0.1524)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.381)
    (edge_width 0.381)
    (via_size 1.143)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.2032)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3048)
    (pcb_text_size 1.524 2.032)
    (mod_edge_width 0.381)
    (mod_text_size 1.524 1.524)
    (mod_text_width 0.3048)
    (pad_size 3.40106 3.40106)
    (pad_drill 2.4003)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /AT_DATA)
  (net 2 GND)
  (net 3 VCC)
  (net 4 /AT_CLOCK)
  (net 5 /XT_CLOCK)
  (net 6 /XT_DATA)
  (net 7 N-000012)
  (net 8 N-000011)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.1524)
    (trace_width 0.4318)
    (via_dia 1.143)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.2032)
    (add_net /AT_CLOCK)
    (add_net /AT_DATA)
    (add_net /XT_CLOCK)
    (add_net /XT_DATA)
    (add_net GND)
    (add_net N-000011)
    (add_net N-000012)
    (add_net VCC)
  )
  (module mini_din-M_DIN6 (layer F.Cu) (tedit 4A874AF2)
    (at 101.6 40.64)
    (attr virtual)
    (fp_text reference P3 (at 7.62 8.89) (layer F.SilkS))
    (fp_text value PS/2_KEYBOARD (at -1.27 8.89) (layer F.SilkS))
    (fp_text user 3 (at -4.17322 4.6228) (layer F.SilkS))
    (fp_text user 5 (at 2.68478 4.66344) (layer F.SilkS))
    (fp_text user 6 (at -4.24942 7.12216) (layer F.SilkS))
    (fp_text user 8 (at 2.51714 7.1628) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.29794 3.74904) (size 1.4224 1.4224) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS)
      (net 1 /AT_DATA))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.29794 3.74904) (size 1.4224 1.4224) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS))
    (pad 3 thru_hole circle (at -3.39852 3.74904) (size 1.4224 1.4224) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 5 thru_hole circle (at 3.39852 3.74904) (size 1.4224 1.4224) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS)
      (net 3 VCC))
    (pad 6 thru_hole circle (at -3.39852 6.1976) (size 1.4224 1.4224) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS)
      (net 4 /AT_CLOCK))
    (pad 8 thru_hole circle (at 3.39852 6.2484) (size 1.4224 1.4224) (drill 0.89916) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS))
    (pad SH1 thru_hole circle (at 6.79958 0.7493) (size 3.49758 3.49758) (drill 2.2987) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad SH2 thru_hole circle (at 0 -0.04826) (size 3.49758 3.49758) (drill 2.2987) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad SH3 thru_hole circle (at -6.74878 0.7493) (size 3.49758 3.49758) (drill 2.2987) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS)
      (net 2 GND))
  )
  (module 8dip300 (layer F.Cu) (tedit 4A837E80)
    (at 97.79 62.23 270)
    (descr "Module Dil 8 pins, pads ronds")
    (tags DIL)
    (fp_text reference U1 (at -6.35 2.54 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value PIC12F629 (at -1.27 0 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -3.81 3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /XT_CLOCK))
    (pad 3 thru_hole circle (at 1.27 3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /XT_DATA))
    (pad 4 thru_hole circle (at 3.81 3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-000012))
    (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 -3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /AT_CLOCK))
    (pad 6 thru_hole circle (at 1.27 -3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /AT_DATA))
    (pad 7 thru_hole circle (at -1.27 -3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 N-000011))
    (pad 8 thru_hole circle (at -3.81 -3.81 270) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (model dil/dil_8.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module C1V5 (layer F.Cu) (tedit 3E070CF4)
    (at 97.79 52.07 180)
    (descr "Condensateur e = 1 pas")
    (tags C)
    (fp_text reference C1 (at 0 -1.26746 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 47_uF_6.3V (at 0 1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text user + (at -2.286 0 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (model discret/c_vert_c1v5.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module D3 (layer F.Cu) (tedit 4A875111)
    (at 107.95 60.96 180)
    (descr "Diode 3 pas")
    (tags "DIODE DEV")
    (fp_text reference D1 (at 0 1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DIODE (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 thru_hole rect (at 3.81 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 N-000011))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0 180) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /AT_CLOCK))
    (model discret/diode.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_2X1 (layer F.Cu) (tedit 4A8377A7)
    (at 106.68 66.04)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference JP1 (at 0 2.54) (layer F.SilkS))
    (fp_text value JUMPER (at 0 -1.905) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 N-000012))
    (model pin_array/pins_array_2x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer F.Cu) (tedit 4A875106)
    (at 107.95 52.07)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R2 (at 0 -1.27) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4700 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /AT_CLOCK))
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R3 (layer F.Cu) (tedit 4A875101)
    (at 107.95 54.61)
    (descr "Resitance 3 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R1 (at 0 -1.27) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 4700 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -3.81 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.397 1.397) (drill 0.8128) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 /AT_DATA))
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.3 0.3 0.3))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module DIN_5 (layer F.Cu) (tedit 4A874D00)
    (at 81.28 36.83 180)
    (attr virtual)
    (fp_text reference P1 (at -11.43 -13.97 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value AT_KEYBOARD (at -11.43 -5.08 270) (layer F.SilkS))
    (pad 5 thru_hole circle (at -5.00126 -12.49934 180) (size 2.30124 2.30124) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS)
      (net 3 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 -9.99998 180) (size 2.30124 2.30124) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS)
      (net 1 /AT_DATA))
    (pad 3 thru_hole circle (at -7.50062 -9.99998 180) (size 2.30124 2.30124) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 7.50062 -9.99998 180) (size 2.30124 2.30124) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS)
      (net 4 /AT_CLOCK))
    (pad 4 thru_hole circle (at 5.00126 -12.49934 180) (size 2.30124 2.30124) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad "" thru_hole circle (at -2.49936 0 180) (size 2.30124 2.30124) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad "" thru_hole circle (at 2.49936 0 180) (size 2.30124 2.30124) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad "" thru_hole circle (at 7.50062 -5.00126 180) (size 3.40106 3.40106) (drill 2.4003) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad "" thru_hole circle (at -7.50062 -5.00126 180) (size 3.40106 3.40106) (drill 2.4003) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS)
      (net 2 GND))
  )
  (module DIN_5 (layer F.Cu) (tedit 4A874B97)
    (at 81.28 67.31)
    (attr virtual)
    (fp_text reference P2 (at 11.43 -13.97) (layer F.SilkS))
    (fp_text value XT_HOST (at 11.43 -3.81 90) (layer F.SilkS))
    (pad 5 thru_hole circle (at -5.00126 -12.49934) (size 2.30124 2.30124) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS)
      (net 3 VCC))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 -9.99998) (size 2.30124 2.30124) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS)
      (net 6 /XT_DATA))
    (pad 3 thru_hole circle (at -7.50062 -9.99998) (size 2.30124 2.30124) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at 7.50062 -9.99998) (size 2.30124 2.30124) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS)
      (net 5 /XT_CLOCK))
    (pad 4 thru_hole circle (at 5.00126 -12.49934) (size 2.30124 2.30124) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad "" thru_hole circle (at -2.49936 0) (size 2.30124 2.30124) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad "" thru_hole circle (at 2.49936 0) (size 2.30124 2.30124) (drill 1.30048) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad "" thru_hole circle (at 7.50062 -5.00126) (size 3.40106 3.40106) (drill 2.4003) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad "" thru_hole circle (at -7.50062 -5.00126) (size 3.40106 3.40106) (drill 2.4003) (layers *.Cu *.Mask F.Paste F.SilkS)
      (net 2 GND))
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 4A8749A6)
    (at 113.03 38.1)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P6 (at 0 3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 8.89 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 4A87509F)
    (at 67.31 66.04)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P5 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 -8.89 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 4A8749B2)
    (at 67.31 38.1)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P4 (at 0 3.81) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 8.89 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 4A8749C5)
    (at 113.03 66.04)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference P7 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_1 (at 0 -8.89 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 GND))
  )
  (gr_line (start 115.57 68.58) (end 115.57 35.56) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 64.77 68.58) (end 115.57 68.58) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 64.77 35.56) (end 64.77 68.58) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (gr_line (start 64.77 35.56) (end 115.57 35.56) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.381))
  (zone (net 2) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 115.57 68.58) (xy 64.77 68.58) (xy 64.77 35.56) (xy 115.57 35.56)
      )
    )
  )
  (zone (net 2) (net_name GND) (layer Copper) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 115.57 68.58) (xy 64.77 68.58) (xy 64.77 35.56) (xy 115.57 35.56)
      )
    )
  )
)
