<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="35.56" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="0" x2="35.56" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="17.78" x2="0" y2="17.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.77" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>E0</text>
<text>E1</text>
<text>E18</text>
<text>E19</text>
<text>E30</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A4</text>
<text>GND</text>
<text>V+</text>
<text>/RST</text>
<text>B0</text>
<text>B1</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>C3</text>
<text>C4</text>
<text>C5</text>
<text>C6</text>
<text>C7</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>16</text>
<text>17</text>
<text>/RST</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>DIO</text>
<text>CLK</text>
<text>PUGBUTT.COM</text>
<text>KL16BU</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Freescale">
<packages>
<package name="QFN32_PAD_5X5_0.5PITCH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ThruHole">
<packages>
<package name="PINHEAD_1X14">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CRAIG_SMD_PACKS_000004">
<packages>
<package name="0603">
</package>
<package name="XTAL_MURATA_XRCGB_F">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="Freescale" package="QFN32_PAD_5X5_0.5PITCH" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="ThruHole" package="PINHEAD_1X14" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="ThruHole" package="PINHEAD_1X14" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FB1" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="XTAL_MURATA_XRCGB_F" value="32M"/>
<element name="C1" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="5p"/>
<element name="C2" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="5p"/>
<element name="FB2" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="10u"/>
<element name="C4" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="0.1u"/>
<element name="C5" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="0.01u"/>
<element name="C6" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="10u"/>
<element name="C7" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="0.1u"/>
<element name="C8" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="0.01u"/>
<element name="R1" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="1R"/>
<element name="R2" library="CRAIG_SMD_PACKS_000004" package="0603" value="1R"/>
</elements>
<signals>
<signal name="B0">
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B1">
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="C1">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="C2">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="C3">
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="C4">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="C5">
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="C6">
<contactref element="IC1" pad="27"/>
<contactref element="J2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="C7">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
<contactref element="J2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="J2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="J2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="J2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="IC1" pad="32"/>
<contactref element="J2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="/RST">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="R1" pad="C"/>
<contactref element="C3" pad="A"/>
<contactref element="C4" pad="A"/>
<contactref element="C5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="PAD"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="C"/>
<contactref element="C2" pad="C"/>
<contactref element="C3" pad="C"/>
<contactref element="C5" pad="C"/>
<contactref element="C4" pad="C"/>
<contactref element="C6" pad="C"/>
<contactref element="C8" pad="C"/>
<contactref element="C7" pad="C"/>
<contactref element="J1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="VCCA">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="C"/>
<contactref element="C6" pad="A"/>
<contactref element="C7" pad="A"/>
<contactref element="C8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="J1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="J1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="E30">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="E0">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="E1">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="E16">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="E17">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="E18">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="E19">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="FB1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="FB2" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="FB1" pad="C"/>
<contactref element="FB2" pad="C"/>
<contactref element="J1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="J1" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
