<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="15.875" y="15.875" drill="11"/>
<circle x="15.875" y="15.875" radius="14.986" width="0.0254" layer="20"/>
<text>FilterCap</text>
<text>FilterCap</text>
<text>FilterCap</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Richard_Components">
<packages>
<package name="PAD_NRML">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PAD_LG">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CAP_SM">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 5 x 2.5 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
<package name="SLOTPAD">
<description>&lt;h3&gt;Deans Connector&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Specifications:
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pin count:2&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=”http://cdn.sparkfun.com/datasheets/Prototyping/deans_connector_PRT-11864.pdf”&gt;Datasheet referenced for footprint&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Example device(s):
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;BATTERY_CONN&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PAD1" library="Richard_Components" package="PAD_NRML" value=""/>
<element name="PAD2" library="Richard_Components" package="PAD_NRML" value=""/>
<element name="PAD3" library="Richard_Components" package="PAD_LG" value=""/>
<element name="PAD4" library="Richard_Components" package="PAD_LG" value=""/>
<element name="U$1" library="Richard_Components" package="CAP_SM" value=""/>
<element name="SLOTPOS" library="Richard_Components" package="SLOTPAD" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SLOTNEG" library="Richard_Components" package="SLOTPAD" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="SLOTPOS">
<contactref element="PAD3" pad="P$2"/>
<contactref element="PAD1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="SLOTPOS" pad="+"/>
</signal>
<signal name="SLOTNEG">
<contactref element="PAD2" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="PAD4" pad="P$2"/>
<contactref element="SLOTNEG" pad="+"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
