<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="12.37" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.37" y1="0" x2="12.37" y2="38.09" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.37" y1="38.09" x2="0" y2="38.09" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="38.09" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="headers(2mm)">
<packages>
<package name="1X4">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ARD" library="headers(2mm)" package="1X4" value="1X4"/>
<element name="I2C_1" library="headers(2mm)" package="1X4" value="1X4"/>
<element name="I2C_2" library="headers(2mm)" package="1X4" value="1X4"/>
<element name="I2C_3" library="headers(2mm)" package="1X4" value="1X4"/>
<element name="I2C_4" library="headers(2mm)" package="1X4" value="1X4"/>
<element name="I2C_5" library="headers(2mm)" package="1X4" value="1X4"/>
<element name="I2C_6" library="headers(2mm)" package="1X4" value="1X4"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="ARD" pad="2"/>
<contactref element="I2C_2" pad="2"/>
<contactref element="I2C_5" pad="2"/>
<contactref element="I2C_6" pad="2"/>
<contactref element="I2C_4" pad="2"/>
<contactref element="I2C_3" pad="2"/>
<contactref element="I2C_1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="ARD" pad="1"/>
<contactref element="I2C_1" pad="1"/>
<contactref element="I2C_2" pad="1"/>
<contactref element="I2C_3" pad="1"/>
<contactref element="I2C_4" pad="1"/>
<contactref element="I2C_5" pad="1"/>
<contactref element="I2C_6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="ARD" pad="3"/>
<contactref element="I2C_1" pad="3"/>
<contactref element="I2C_2" pad="3"/>
<contactref element="I2C_3" pad="3"/>
<contactref element="I2C_4" pad="3"/>
<contactref element="I2C_5" pad="3"/>
<contactref element="I2C_6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="I2C_6" pad="4"/>
<contactref element="I2C_5" pad="4"/>
<contactref element="I2C_4" pad="4"/>
<contactref element="I2C_3" pad="4"/>
<contactref element="I2C_2" pad="4"/>
<contactref element="I2C_1" pad="4"/>
<contactref element="ARD" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
