(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.5-e0-6337~49~ubuntu16.04.1)
  (general
    (links 28)
    (no_connects 0)
    (area 128.924999 61.524999 170.075001 136.340001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 32)
    (tracks 133)
    (zones 0)
    (modules 3)
    (nets 28)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user hide)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x00030_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /1)
  (net 2 /2)
  (net 3 /3)
  (net 4 /4)
  (net 5 /5)
  (net 6 /6)
  (net 7 /7)
  (net 8 /8)
  (net 9 /9)
  (net 10 /10)
  (net 11 /11)
  (net 12 /12)
  (net 13 /13)
  (net 14 /14)
  (net 15 /15)
  (net 16 /16)
  (net 17 /17)
  (net 18 /18)
  (net 19 /19)
  (net 20 /20)
  (net 21 /21)
  (net 22 /22)
  (net 23 /23)
  (net 24 /24)
  (net 25 /25)
  (net 26 /26)
  (net 27 /SH)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net /1)
    (add_net /10)
    (add_net /11)
    (add_net /12)
    (add_net /13)
    (add_net /14)
    (add_net /15)
    (add_net /16)
    (add_net /17)
    (add_net /18)
    (add_net /19)
    (add_net /2)
    (add_net /20)
    (add_net /21)
    (add_net /22)
    (add_net /23)
    (add_net /24)
    (add_net /25)
    (add_net /26)
    (add_net /3)
    (add_net /4)
    (add_net /5)
    (add_net /6)
    (add_net /7)
    (add_net /8)
    (add_net /9)
    (add_net /SH)
  )
  (module OnShore-OSTTF-13 (layer F.Cu) (tedit 58C0FE9E)
    (at 138.85 113.51 90)
    (fp_text reference P2 (at 1.27 -2.54 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X13 (at 21.59 2.54 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 /1))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.608333 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 /2))
    (pad 3 thru_hole circle (at 7.216666 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /3))
    (pad 4 thru_hole circle (at 10.824999 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /4))
    (pad 5 thru_hole circle (at 14.433332 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /5))
    (pad 6 thru_hole circle (at 18.041665 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /6))
    (pad 7 thru_hole circle (at 21.649998 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 /7))
    (pad 8 thru_hole circle (at 25.258331 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /8))
    (pad 9 thru_hole circle (at 28.866664 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 /9))
    (pad 10 thru_hole circle (at 32.474997 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /10))
    (pad 11 thru_hole circle (at 36.08333 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 /11))
    (pad 12 thru_hole circle (at 39.691663 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 /12))
    (pad 13 thru_hole circle (at 43.299996 0 90) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /13))
  )
  (module OnShore-OSTTF-14 (layer F.Cu) (tedit 58C0FDFD)
    (at 160 66.550006 270)
    (fp_text reference P3 (at 1.27 -2.54 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_01X14 (at 21.59 2.54 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /14))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3.603846 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 /15))
    (pad 3 thru_hole circle (at 7.207692 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 /16))
    (pad 4 thru_hole circle (at 10.811538 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 /17))
    (pad 5 thru_hole circle (at 14.415384 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 /18))
    (pad 6 thru_hole circle (at 18.01923 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /19))
    (pad 7 thru_hole circle (at 21.623076 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /20))
    (pad 8 thru_hole circle (at 25.226922 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 /21))
    (pad 9 thru_hole circle (at 28.830768 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 /22))
    (pad 10 thru_hole circle (at 32.434614 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 /23))
    (pad 11 thru_hole circle (at 36.03846 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 /24))
    (pad 12 thru_hole circle (at 39.642306 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 /25))
    (pad 13 thru_hole circle (at 43.246152 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 /26))
    (pad 14 thru_hole circle (at 46.849998 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1.3) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 /SH))
  )
  (module dsub:DSUB-26+SH locked (layer F.Cu) (tedit 58B5239C)
    (at 149.595 124.46)
    (descr DSUB-26)
    (tags "DSUB 26")
    (fp_text reference P1 (at 0 6.35) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_02X13+SH (at -7.62 8.89) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at -8.645 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 /1))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6.355 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 /2))
    (pad 3 thru_hole circle (at -4.065 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 /3))
    (pad 4 thru_hole circle (at -1.775 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 4 /4))
    (pad 5 thru_hole circle (at 0.515 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 5 /5))
    (pad 6 thru_hole circle (at 2.805 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 /6))
    (pad 7 thru_hole circle (at 5.095 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 7 /7))
    (pad 8 thru_hole circle (at 7.385 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 8 /8))
    (pad 9 thru_hole circle (at 9.675 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 9 /9))
    (pad 10 thru_hole circle (at -9.79 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 10 /10))
    (pad 11 thru_hole circle (at -7.5 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 11 /11))
    (pad 12 thru_hole circle (at -5.21 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 12 /12))
    (pad 13 thru_hole circle (at -2.92 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 13 /13))
    (pad 14 thru_hole circle (at -0.63 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 14 /14))
    (pad 15 thru_hole circle (at 1.66 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 15 /15))
    (pad 16 thru_hole circle (at 3.95 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 16 /16))
    (pad 17 thru_hole circle (at 6.24 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 17 /17))
    (pad 18 thru_hole circle (at 8.53 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 18 /18))
    (pad 19 thru_hole circle (at -8.645 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 19 /19))
    (pad 20 thru_hole circle (at -6.355 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 20 /20))
    (pad 21 thru_hole circle (at -4.065 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 21 /21))
    (pad 22 thru_hole circle (at -1.775 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 22 /22))
    (pad 23 thru_hole circle (at 0.515 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 23 /23))
    (pad 24 thru_hole circle (at 2.805 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 24 /24))
    (pad 25 thru_hole circle (at 5.095 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 25 /25))
    (pad 26 thru_hole circle (at 7.385 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.25) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 26 /26))
    (pad 27 thru_hole circle (at -16.66 0) (size 3.7 3.7) (drill 3.15) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 /SH))
    (pad 27 thru_hole circle (at 16.66 0) (size 3.7 3.7) (drill 3.15) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 27 /SH))
  )
  (gr_text 1 (at 131.747619 113.299992) (layer F.SilkS))
  (gr_text 2 (at 131.747619 109.683326) (layer F.SilkS))
  (gr_text 3 (at 131.747619 106.06666) (layer F.SilkS))
  (gr_text 4 (at 131.747619 102.449994) (layer F.SilkS))
  (gr_text 5 (at 131.747619 98.833328) (layer F.SilkS))
  (gr_text 6 (at 131.747619 95.216662) (layer F.SilkS))
  (gr_text 7 (at 131.747619 91.599996) (layer F.SilkS))
  (gr_text 8 (at 131.747619 87.98333) (layer F.SilkS))
  (gr_text 9 (at 131.747619 84.366664) (layer F.SilkS))
  (gr_text 10 (at 131.6 80.849998) (layer F.SilkS))
  (gr_text 11 (at 131.6 77.233332) (layer F.SilkS))
  (gr_text 12 (at 131.6 73.616666) (layer F.SilkS))
  (gr_text SH (at 167 113.599992) (layer F.SilkS))
  (gr_text "26\n" (at 167.095238 109.984608) (layer F.SilkS))
  (gr_text "25\n" (at 167.095238 106.369224) (layer F.SilkS))
  (gr_text "24\n" (at 167.095238 102.75384) (layer F.SilkS))
  (gr_text "23\n" (at 167.095238 99.138456) (layer F.SilkS))
  (gr_text "22\n" (at 167.095238 95.523072) (layer F.SilkS))
  (gr_text 21 (at 167.095238 91.907688) (layer F.SilkS))
  (gr_text "20\n" (at 167.095238 88.292304) (layer F.SilkS))
  (gr_text "19\n" (at 167.095238 84.67692) (layer F.SilkS))
  (gr_text "18\n" (at 167.095238 81.061536) (layer F.SilkS))
  (gr_text "17\n" (at 167.095238 77.446152) (layer F.SilkS))
  (gr_text "16\n" (at 167.095238 73.830768) (layer F.SilkS))
  (gr_text "15\n" (at 167.095238 70.215384) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 170 135) (end 129 135) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 170 63.6) (end 170 135) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 129 63.6) (end 170 63.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 129 135) (end 129 63.6) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text "14\n" (at 167.095238 66.6) (layer F.SilkS))
  (gr_text 13 (at 131.6 70) (layer F.SilkS))
  (zone (net 27) (net_name /SH) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.3))
    (polygon
      (pts
        (xy 129 63.6) (xy 170 63.6) (xy 170 135) (xy 129 135)
      )
    )
  )
  (zone (net 27) (net_name /SH) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.3))
    (polygon
      (pts
        (xy 129 63.6) (xy 170 63.6) (xy 170 135) (xy 129 135)
      )
    )
  )
)
