<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="9.922" x2="0" y2="1.762" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1.762" x2="1" y2="0.381" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1" y1="0.381" x2="24.11" y2="0.381" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.11" y1="0.381" x2="24.13" y2="11.303" width="0" layer="20" curve="31.508591"/>
<wire x1="24.13" y1="11.303" x2="1" y2="11.303" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="11.303" x2="0" y2="9.922" width="0" layer="20" curve="90"/>
<hole x="23.114" y="5.8674" drill="1"/>
<text>tomu-eagle-easy</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0402K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0204 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 1005</description>
</package>
<package name="CHIP-LED0603">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB Q993&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... Lb_q993.pdf</description>
</package>
<package name="R0402">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="todstuff">
<packages>
<package name="QFN24PAD">
</package>
<package name="USB-A-PCB-2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP10SQ">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TP10R">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0402K" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C0402" value="4.7uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="adafruit" package="CHIP-LED0603" value="grn">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="adafruit" package="CHIP-LED0603" value="grn">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0402" value="15">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0402" value="15">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0402" value="15">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="R0402" value="15">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="todstuff" package="QFN24PAD" value="EFM32HG309F64G">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T" library="testpad" package="TP10R" value="TPTP10R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="R" library="testpad" package="TP10R" value="TPTP10R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="D" library="testpad" package="TP10R" value="TPTP10R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="C" library="testpad" package="TP10R" value="TPTP10R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="RS" library="testpad" package="TP10R" value="TPTP10R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="5V" library="testpad" package="TP10R" value="TPTP10R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="todstuff" package="USB-A-PCB-2" value="USBPCB2">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="-" library="testpad" package="TP10SQ" value="TPTP10SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="RUSB_D+">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RUSB_D-">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USB_D-">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="USB_M"/>
</signal>
<signal name="USB_D+">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="USB_P"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="PAD"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="-" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="VUSB">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="5V" pad="TP"/>
<contactref element="U$1" pad="5V"/>
</signal>
<signal name="DECOUPLE">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LED1">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED0">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="LEUO_TX">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="T" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="LEUO_RX">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="R" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="DBG_SWCLK">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="C" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="DBG_SWDIO">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="D" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="/RESET">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="RS" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="CAP0A">
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CAP1A">
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CAP1B">
<contactref element="U1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="CAP0B">
<contactref element="U1" pad="23"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
