<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="58.3946" y1="82.3722" x2="88.8746" y2="82.3722" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="88.8746" y1="82.3722" x2="88.8746" y2="105.3592" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="58.3946" y1="105.3592" x2="88.8746" y2="105.3592" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="58.3946" y1="82.3722" x2="58.3946" y2="105.3592" width="0.127" layer="20"/>
<text>SPQR Lab
Moo 1.2.1</text>
<text>University Of 
      Michigan</text>
<text>SPQR Lab
Moo 1.2.1</text>
<text>University Of
      Michigan</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Moo1.2">
<packages>
<package name="16-PIN_QFN_FOR_ADXL362_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;16-pin_QFN_for_ADXL362&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="0603_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;0603&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="MHDR1X10_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;MHDR1X10&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="MHDR1X14_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;MHDR1X14&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="MHDR1X14_2PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;MHDR1X14&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="0402_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;0402&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="0603_-_RES_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;0603_-_RES&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="PROBE_POINT_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;Probe_Point&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SOT723_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;SOT723&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SC70-5_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;sc70-5&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SOT-23_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SOD-523_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;SOD-523&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SOT-323,_HSMS-285C_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;SOT-323,_HSMS-285C&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="VAR-CAP_603_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;VAR-CAP_603&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="0805_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;0805&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="MAXCAP_LX_0.1F_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;MAXCAP_LX_0.1F&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="UDFN6_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;UDFN6&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="PROBE_POINT_2PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;PROBE_POINT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SOIC8_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;SOIC8&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="0603_-_LED_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;0603_-_LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SOT343R_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;SOT343R&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="64-PM_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;64-PM&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="FC-135_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;FC-135&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SC82-AB_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;SC82-AB&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SC70_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;SC70&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SOT-23-5_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;SOT-23-5&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="MHDR1X4_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;MHDR1X4&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SMA_PORT_1PRIMARY">
<description>Original name &lt;b&gt;SMA_Port&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="XL1" library="Moo1.2" package="16-PIN_QFN_FOR_ADXL362_1PRIMARY" value="ADXL362">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="Moo1.2" package="0603_1PRIMARY" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P1" library="Moo1.2" package="MHDR1X10_1PRIMARY" value="MHDR1X10_1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P3" library="Moo1.2" package="MHDR1X14_1PRIMARY" value="MHDR1X14_1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P2" library="Moo1.2" package="MHDR1X14_2PRIMARY" value="MHDR1X14_1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RS" library="Moo1.2" package="0603_-_RES_1PRIMARY" value="10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PP2" library="Moo1.2" package="PROBE_POINT_1PRIMARY" value="PROBE_POINT_1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="33k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="0">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q5" library="Moo1.2" package="SOT723_1PRIMARY" value="NTK3134N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U6" library="Moo1.2" package="SC70-5_1PRIMARY" value="TS5A3166">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="Moo1.2" package="SOT-23_1PRIMARY" value="BFT25A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D7" library="Moo1.2" package="SOD-523_1PRIMARY" value="RB751S40T1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="Moo1.2" package="SOT-323,_HSMS-285C_1PRIMARY" value="HSMS-285C">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CP4" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="Moo1.2" package="0603_1PRIMARY" value="6.8nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="Moo1.2" package="SOT-323,_HSMS-285C_1PRIMARY" value="HSMS-285C">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="Moo1.2" package="SOT-323,_HSMS-285C_1PRIMARY" value="HSMS-285C">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="Moo1.2" package="SOT-323,_HSMS-285C_1PRIMARY" value="HSMS-285C">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="Moo1.2" package="SOT-323,_HSMS-285C_1PRIMARY" value="HSMS-285C">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CS5" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="7pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CS4" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="7pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CS3" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="7pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CS2" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="7pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CS1" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="7pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CV1" library="Moo1.2" package="VAR-CAP_603_1PRIMARY" value="7-30pF Do not stuff">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CP3" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="Moo1.2" package="SOD-523_1PRIMARY" value="RB751S40T1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ED" library="Moo1.2" package="SOD-523_1PRIMARY" value="ESD5Z3.3T1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="Moo1.2" package="0805_1PRIMARY" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="Moo1.2" package="SOT723_1PRIMARY" value="NTK3134N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CP1" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CP2" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="10pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="Moo1.2" package="SOT723_1PRIMARY" value="NTK3134N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="200k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="Moo1.2" package="MAXCAP_LX_0.1F_1PRIMARY" value="MaxCap LX 0.1F">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="Moo1.2" package="UDFN6_1PRIMARY" value="NLSV1T244">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="33k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="66.5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PP1" library="Moo1.2" package="PROBE_POINT_2PRIMARY" value="PROBE_POINT_2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U7" library="Moo1.2" package="SOIC8_1PRIMARY" value="SST25WF040">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DA1" library="Moo1.2" package="0603_-_LED_1PRIMARY" value="SML-311UTT86">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q4" library="Moo1.2" package="SOT343R_1PRIMARY" value="BF1212WR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MCU1" library="Moo1.2" package="64-PM_1PRIMARY" value="MSP430F261X">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Y1" library="Moo1.2" package="FC-135_1PRIMARY" value="FC-135">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="Moo1.2" package="SC82-AB_1PRIMARY" value="NCP583">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="Moo1.2" package="UDFN6_1PRIMARY" value="NLSV1T244">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="100pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TMP" library="Moo1.2" package="SC70_1PRIMARY" value="LM94021">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U5" library="Moo1.2" package="SOT-23-5_1PRIMARY" value="NCP300LSN20T1G&quot;">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P4" library="Moo1.2" package="MHDR1X4_1PRIMARY" value="MHDR1X4_1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="Moo1.2" package="0402_1PRIMARY" value="10pF"/>
<element name="U1" library="Moo1.2" package="SC70-5_1PRIMARY" value="NCS2200SQ2T2G"/>
<element name="SMA1" library="Moo1.2" package="SMA_PORT_1PRIMARY" value="SMA_PORT_1"/>
</elements>
<signals>
<signal name="XLPWR">
<contactref element="MCU1" pad="17"/>
<contactref element="XL1" pad="1"/>
<contactref element="XL1" pad="14"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XL_INT1">
<contactref element="MCU1" pad="22"/>
<contactref element="XL1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="VSENSE_ENABLE">
<contactref element="Q5" pad="1"/>
<contactref element="MCU1" pad="40"/>
<contactref element="U6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="XL_INT2">
<contactref element="MCU1" pad="23"/>
<contactref element="XL1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="P15">
<contactref element="MCU1" pad="18"/>
<contactref element="P3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="CV1" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="3"/>
<contactref element="U7" pad="4"/>
<contactref element="ED" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="Q5" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="CP4" pad="2"/>
<contactref element="CP3" pad="2"/>
<contactref element="CP2" pad="2"/>
<contactref element="CP1" pad="2"/>
<contactref element="PP2" pad="1"/>
<contactref element="MCU1" pad="54"/>
<contactref element="MCU1" pad="64"/>
<contactref element="MCU1" pad="63"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="MCU1" pad="12"/>
<contactref element="MCU1" pad="11"/>
<contactref element="P3" pad="14"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="7"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="TMP" pad="5"/>
<contactref element="TMP" pad="1"/>
<contactref element="TMP" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="3"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="XL1" pad="3"/>
<contactref element="XL1" pad="5"/>
<contactref element="XL1" pad="16"/>
<contactref element="XL1" pad="13"/>
<contactref element="XL1" pad="12"/>
<contactref element="XL1" pad="10"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="SMA1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VREF+">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="MCU1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="P64_A4">
<contactref element="MCU1" pad="4"/>
<contactref element="P4" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VREG">
<contactref element="U7" pad="8"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="MCU1" pad="65"/>
<contactref element="MCU1" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="P3" pad="13"/>
<contactref element="P1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="P63_A3">
<contactref element="TMP" pad="3"/>
<contactref element="MCU1" pad="3"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="P4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XL_SCLK">
<contactref element="MCU1" pad="29"/>
<contactref element="XL1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VOUT">
<contactref element="ED" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="RS" pad="1"/>
<contactref element="DA1" pad="1"/>
<contactref element="P3" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="4"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="XL_MISO">
<contactref element="MCU1" pad="34"/>
<contactref element="P2" pad="6"/>
<contactref element="XL1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SCAPCHARGE">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="P3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="XL_CS">
<contactref element="MCU1" pad="35"/>
<contactref element="P2" pad="7"/>
<contactref element="XL1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="P45">
<contactref element="MCU1" pad="42"/>
<contactref element="P2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="P40">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="MCU1" pad="37"/>
<contactref element="P2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="XL_MOSI">
<contactref element="MCU1" pad="33"/>
<contactref element="P2" pad="5"/>
<contactref element="XL1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SV_IN">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="MCU1" pad="21"/>
<contactref element="P3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RECEIVE">
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="MCU1" pad="15"/>
<contactref element="P3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="RECEIVE_ENABLE">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="MCU1" pad="16"/>
<contactref element="P3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="P16">
<contactref element="MCU1" pad="19"/>
<contactref element="P3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="P17">
<contactref element="MCU1" pad="20"/>
<contactref element="P3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="FLASH_SIMO">
<contactref element="U7" pad="5"/>
<contactref element="MCU1" pad="46"/>
</signal>
<signal name="FLASH_CE#">
<contactref element="MCU1" pad="45"/>
<contactref element="U7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FLASH_SOMI">
<contactref element="U7" pad="2"/>
<contactref element="MCU1" pad="47"/>
</signal>
<signal name="LED_CTL_1">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="MCU1" pad="39"/>
</signal>
<signal name="FLASH_SCK">
<contactref element="U7" pad="6"/>
<contactref element="MCU1" pad="48"/>
</signal>
<signal name="CAPSENSE">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="MCU1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U7" pad="7"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="MCU1" pad="59"/>
<contactref element="P1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="MCU1" pad="55"/>
<contactref element="P1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="CURRENT_SENSOR">
<contactref element="RS" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="1"/>
<contactref element="P3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SVSOUT">
<contactref element="MCU1" pad="52"/>
<contactref element="P1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MCLK">
<contactref element="MCU1" pad="49"/>
<contactref element="P1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P67_A7">
<contactref element="MCU1" pad="7"/>
<contactref element="P3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="P37">
<contactref element="MCU1" pad="36"/>
<contactref element="P2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="P47">
<contactref element="MCU1" pad="44"/>
<contactref element="P2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="P46">
<contactref element="MCU1" pad="43"/>
<contactref element="P2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="P44">
<contactref element="MCU1" pad="41"/>
<contactref element="P2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="P66_A6">
<contactref element="MCU1" pad="6"/>
<contactref element="P4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="MCU1" pad="56"/>
<contactref element="P1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="MCU1" pad="58"/>
<contactref element="P1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="NETQ5_3">
<contactref element="Q5" pad="3"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SMCLK">
<contactref element="MCU1" pad="50"/>
<contactref element="P1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDA_B">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="MCU1" pad="30"/>
<contactref element="P2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCL_B">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="MCU1" pad="31"/>
<contactref element="P2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P65_A5">
<contactref element="MCU1" pad="5"/>
<contactref element="P4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="XIN">
<contactref element="Y1" pad="2"/>
<contactref element="MCU1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="XOUT">
<contactref element="Y1" pad="1"/>
<contactref element="MCU1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="CLK_B">
<contactref element="MCU1" pad="32"/>
<contactref element="P2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ANT">
<contactref element="CV1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="SMA1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CONTROL">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="NETCS1_2">
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="CS1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NETCS2_2">
<contactref element="D2" pad="3"/>
<contactref element="CS2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NETCS3_2">
<contactref element="D3" pad="3"/>
<contactref element="CS3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NETCS4_2">
<contactref element="D4" pad="3"/>
<contactref element="CS4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NETCS5_2">
<contactref element="D5" pad="3"/>
<contactref element="CS5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED1">
<contactref element="DA1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LED2">
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="STAGE1">
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="CP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="STAGE2">
<contactref element="D3" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="CP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="STAGE3">
<contactref element="D4" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
<contactref element="CP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="STAGE4">
<contactref element="D5" pad="1"/>
<contactref element="CP4" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SV_OUT">
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TEMP_PWR">
<contactref element="TMP" pad="4"/>
<contactref element="MCU1" pad="13"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="MCU1" pad="57"/>
<contactref element="P1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="TRANSMIT_RFID">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="Q4" pad="4"/>
<contactref element="MCU1" pad="14"/>
<contactref element="PP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FEEDER">
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="CS5" pad="1"/>
<contactref element="CS4" pad="1"/>
<contactref element="CS3" pad="1"/>
<contactref element="CS2" pad="1"/>
<contactref element="CS1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MAXCAP">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CAPSENSELINE">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="P2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="BIT_PWR">
</signal>
<signal name="BITLINE">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="D7" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VSENSE">
<contactref element="U6" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="COMPFOOT">
</signal>
<signal name="COMPA">
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BITPWR">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
