<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.05" y1="0.127" x2="10.05" y2="0.127" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="20.05" y1="0.127" x2="30.45" y2="0.127" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="30.45" y1="0.127" x2="30.45" y2="12.573" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="30.45" y1="12.573" x2="20.05" y2="12.573" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="10.05" y1="12.573" x2="0.05" y2="12.573" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0.05" y1="12.573" x2="0.05" y2="0.127" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="10.05" y1="12.573" x2="11.05" y2="13.573" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="11.05" y1="13.573" x2="19.05" y2="13.573" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="13.573" x2="20.05" y2="12.573" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="10.05" y1="0.127" x2="11.05" y2="-0.873" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="11.05" y1="-0.873" x2="19.05" y2="-0.873" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="-0.873" x2="20.05" y2="0.127" width="0.2032" layer="20"/>
<text>HC-SR04</text>
<text>VCC</text>
<text>TRIG</text>
<text>ECHO</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>ECHO</text>
<text>TRIG</text>
<text>VCC</text>
<text>HC-SR04</text>
<text>USB</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ParkingPal">
<packages>
<package name="USB-A-PCB-NOPASTE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="ParkingPal" package="USB-A-PCB-NOPASTE" value="USBPCB">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="ParkingPal" package="USB-A-PCB-NOPASTE" value="USBPCB">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TRIG">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ECHO">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
