<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.00625" y1="0.005" x2="77.46375" y2="0.005" width="0" layer="20"/>
<wire x1="77.46375" y1="0.005" x2="77.46375" y2="12.695" width="0" layer="20"/>
<wire x1="77.46375" y1="12.695" x2="0.00625" y2="12.695" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.00625" y1="12.695" x2="0.00625" y2="0.005" width="0" layer="20"/>
<text>94V-0</text>
<text>GROZA 18.20 RO</text>
<text>PROBE</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="40xx">
<description>&lt;b&gt;CMOS Logic Devices, 4000 Series&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola &lt;i&gt;CMOS LOGIC DATA&lt;/i&gt;; book, 02/88, DL131 REV 1
&lt;li&gt;http://www.elexp.com
&lt;li&gt;http://www.intersil.com
&lt;li&gt;http://www.ls3c.com.tw/product/1/COMOS.html
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP4">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/7" value="2.2M">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="40xx" package="DIL14" value="4001">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED5MM" value="HI">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="LED5MM" value="LO">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="LED5MM" value="HI-Z">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0204/7" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/7" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0204/7" value="4.7M">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0204/7" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="E2,5-5" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="POWER" library="jumper" package="JP4" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="POWER" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="POWER" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PROBE">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
