<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-9" y1="9.5" x2="9" y2="9.5" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="9" y1="9.5" x2="9.5" y2="9" width="0.2032" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="9.5" y1="9" x2="9.5" y2="-9" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="9.5" y1="-9" x2="9" y2="-9.5" width="0.2032" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="9" y1="-9.5" x2="-9" y2="-9.5" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="-9" y1="-9.5" x2="-9.5" y2="-9" width="0.2032" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-9.5" y1="-9" x2="-9.5" y2="9" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="-9.5" y1="9" x2="-9" y2="9.5" width="0.2032" layer="20" curve="-90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIPLED_0603">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_LY Q971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pic16f18344">
<packages>
<package name="QFN50P400X400X100-21N-NM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B1,27">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="generic-rcl">
<packages>
<package name="0402-C">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED"/>
<element name="D2" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED"/>
<element name="D3" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED"/>
<element name="D4" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED"/>
<element name="D5" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED"/>
<element name="D6" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED"/>
<element name="D7" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED"/>
<element name="D8" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED"/>
<element name="D9" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED"/>
<element name="U1" library="pic16f18344" package="QFN50P400X400X100-21N-NM" value="PIC16F18344-NM"/>
<element name="D10" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED"/>
<element name="D11" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED"/>
<element name="D12" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED"/>
<element name="CLK" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="DAT" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="VCC" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="GND" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="!MCL" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="!MCL1" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="!MCL2" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="!MCL3" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="R1" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D13" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED"/>
<element name="D14" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED"/>
<element name="D15" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED"/>
<element name="D16" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED"/>
<element name="D17" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED"/>
<element name="D18" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED"/>
<element name="D19" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED"/>
<element name="D20" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED"/>
<element name="D21" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED"/>
<element name="U2" library="pic16f18344" package="QFN50P400X400X100-21N-NM" value="PIC16F18344-NM"/>
<element name="D22" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED"/>
<element name="D23" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED"/>
<element name="D24" library="led" package="CHIPLED_0603" value="LED"/>
<element name="CLK1" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="DAT1" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="VCC1" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="GND1" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="!MCL4" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="!MCL5" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="!MCL6" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="!MCL7" library="testpad" package="B1,27" value="TPB1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="R9" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="generic-rcl" package="0402-C" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="COMMON">
<contactref element="D12" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
<contactref element="D10" pad="C"/>
<contactref element="D11" pad="C"/>
<contactref element="D24" pad="C"/>
<contactref element="D13" pad="C"/>
<contactref element="D14" pad="C"/>
<contactref element="D15" pad="C"/>
<contactref element="D16" pad="C"/>
<contactref element="D17" pad="C"/>
<contactref element="D18" pad="C"/>
<contactref element="D19" pad="C"/>
<contactref element="D20" pad="C"/>
<contactref element="D21" pad="C"/>
<contactref element="D22" pad="C"/>
<contactref element="D23" pad="C"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="VCC" pad="TP"/>
<contactref element="CLK" pad="TP"/>
<contactref element="DAT" pad="TP"/>
<contactref element="GND" pad="TP"/>
<contactref element="!MCL" pad="TP"/>
<contactref element="!MCL1" pad="TP"/>
<contactref element="!MCL2" pad="TP"/>
<contactref element="!MCL3" pad="TP"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="VCC1" pad="TP"/>
<contactref element="CLK1" pad="TP"/>
<contactref element="DAT1" pad="TP"/>
<contactref element="GND1" pad="TP"/>
<contactref element="!MCL4" pad="TP"/>
<contactref element="!MCL5" pad="TP"/>
<contactref element="!MCL6" pad="TP"/>
<contactref element="!MCL7" pad="TP"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
<contactref element="D12" pad="A"/>
<contactref element="D11" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D19" pad="A"/>
<contactref element="D21" pad="A"/>
<contactref element="D20" pad="A"/>
<contactref element="D15" pad="A"/>
<contactref element="D13" pad="A"/>
<contactref element="D14" pad="A"/>
<contactref element="D18" pad="A"/>
<contactref element="D16" pad="A"/>
<contactref element="D17" pad="A"/>
<contactref element="D22" pad="A"/>
<contactref element="D24" pad="A"/>
<contactref element="D23" pad="A"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="EP"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="U2" pad="18"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="U2" pad="19"/>
<contactref element="U2" pad="20"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="14"/>
<contactref element="U2" pad="15"/>
<contactref element="U2" pad="16"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="U2" pad="11"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="EP"/>
<contactref element="U2" pad="17"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
