<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.1.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="7.694134375" y1="7.205059375" x2="6.251428125" y2="5.841890625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.251428125" y1="5.841890625" x2="5.625" y2="4.388171875" width="0" layer="20" curve="46.623762"/>
<wire x1="5.625" y1="4.388171875" x2="5.625" y2="-0.875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.625" y1="-0.875" x2="3.625" y2="-2.875" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="3.625" y1="-2.875" x2="-4.5" y2="-2.875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-4.5" y1="-2.875" x2="-6.5" y2="-0.875" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-6.5" y1="-0.875" x2="-6.5" y2="4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-6.5" y1="4" x2="-7.5" y2="5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-7.5" y1="5" x2="-8" y2="5.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-8" y1="5.5" x2="-8" y2="12" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-8" y1="12" x2="-7" y2="13" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-7" y1="13" x2="5.0857875" y2="13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.0857875" y1="13" x2="5.79289375" y2="12.70710625" width="0" layer="20" curve="-45"/>
<wire x1="5.79289375" y1="12.70710625" x2="7.70710625" y2="10.79289375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.70710625" y1="10.79289375" x2="8" y2="10.0857875" width="0" layer="20" curve="-45"/>
<wire x1="8" y1="10.0857875" x2="8" y2="7.924903125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8" y1="7.924903125" x2="7.694134375" y2="7.205059375" width="0" layer="20" curve="-46.041654"/>
</plain>
<libraries>
<library name="untitled">
<packages>
<package name="XT60">
</package>
</packages>
</library>
<library name="c-j">
<packages>
<package name="35V-12.5-5.08">
<description>&lt;b&gt;ALUMINUM ELECTROLYTE&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
35V&lt;p&gt;
grid 5.08mm&lt;p&gt;
size D×H, 12.5mm×20.0mm&lt;p&gt;
560/680/1000uF&lt;p&gt;
size D×H, 12.5mm×25.0mm&lt;p&gt;
820/1000uF&lt;p&gt;
size D×H, 12.5mm×30.0mm&lt;p&gt;
1200uF&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="1000UF" library="c-j" package="35V-12.5-5.08" value="1000uf/25V"/>
<element name="U$1" library="untitled" package="XT60" value="XT60"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="G$1"/>
<contactref element="1000UF" pad="-"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="1000UF" pad="+"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
