<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.272" y1="-0.006" x2="17.672" y2="-0.006" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.672" y1="-0.006" x2="18.942" y2="1.264" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="18.942" y1="1.264" x2="18.942" y2="14.084" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.272" y1="-0.006" x2="0.002" y2="1.264" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="18.942" y1="14.084" x2="17.672" y2="15.354" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="17.672" y1="15.354" x2="1.272" y2="15.354" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.272" y1="15.354" x2="0.002" y2="14.084" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.002" y1="14.084" x2="0.002" y2="1.264" width="0" layer="20"/>
<text>miso</text>
<text>mosi</text>
<text>rst</text>
<text>vcc</text>
<text>gnd</text>
<text>sck</text>
<text>Cerebro
ICSP
1.2</text>
<hole x="16.7" y="13.2" drill="3.2"/>
<hole x="2.2" y="13.2" drill="3.2"/>
<hole x="16.7" y="2.2" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Cerebro-library">
<packages>
<package name="POGO">
</package>
</packages>
</library>
<library name="buzzard">
<packages>
<package name="AVRISP-BOX">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$2" library="Cerebro-library" package="POGO" value="POGO"/>
<element name="U$3" library="Cerebro-library" package="POGO" value="POGO"/>
<element name="U$5" library="Cerebro-library" package="POGO" value="POGO"/>
<element name="U$6" library="Cerebro-library" package="POGO" value="POGO"/>
<element name="U$7" library="Cerebro-library" package="POGO" value="POGO"/>
<element name="U$8" library="Cerebro-library" package="POGO" value="POGO"/>
<element name="ISP1" library="buzzard" package="AVRISP-BOX" value="AVRISP-BOX"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="ISP1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="ISP1" pad="3"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="ISP1" pad="5"/>
<contactref element="U$5" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="ISP1" pad="2"/>
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="ISP1" pad="4"/>
<contactref element="U$7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="ISP1" pad="6"/>
<contactref element="U$8" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
