<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="55.88" x2="85.09" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="85.09" y1="55.88" x2="85.07" y2="101.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="85.07" y1="101.27" x2="0" y2="101.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="101.27" x2="0" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
<text>DATA 1</text>
<hole x="40.64" y="81.28" drill="6.35"/>
<hole x="20.32" y="62.23" drill="6.35"/>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>+12V</text>
<text>+12V</text>
<text>+12V</text>
<text>+12V</text>
<text>DATA 2</text>
<text>DATA 3</text>
<text>DATA 4</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="FEATHERWING_DIM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SN74AHCT125N">
<packages>
<package name="N14">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-phoenix-350">
<description>&lt;b&gt;Phoenix Connectors&lt;/b&gt; Grid 3.50 mm&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1751248">
<description>&lt;b&gt;MKDS 1/ 2-3,5&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 10 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 160 V&lt;br&gt;
Raster: 3,5 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 2&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Anschlussrichtung vom Leiter zur Platine: 0°&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1751248.pdf</description>
</package>
<package name="1751251">
<description>&lt;b&gt;MKDS 1/ 3-3,5&lt;/b&gt; Printklemme&lt;p&gt;
Nennstrom: 10 A&lt;br&gt;
Bemessungsspannung: 160 V&lt;br&gt;
Raster: 3,5 mm&lt;br&gt;
Polzahl: 3&lt;br&gt;
Montageart: Löten&lt;br&gt;
Anschlussart: Schraubanschluss&lt;br&gt;
Anschlussrichtung vom Leiter zur Platine: 0°&lt;br&gt;
Source: http://eshop.phoenixcontact.com .. 1751251.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,3">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.3 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="MS1" library="adafruit" package="FEATHERWING_DIM" value="FEATHERWING_NODIM"/>
<element name="SN74A" library="SN74AHCT125N" package="N14" value="SN74AHCT125_N_14">
<attribute name="VENDOR" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="sn74ahct125_n_14"/>
</element>
<element name="X1" library="con-phoenix-350" package="1751248" value="1751248">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="X2" library="con-phoenix-350" package="1751251" value="1751251">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$2" library="holes" package="3,3" value=""/>
<element name="U$3" library="holes" package="3,3" value=""/>
<element name="U$4" library="holes" package="3,3" value=""/>
<element name="U$5" library="holes" package="3,3" value=""/>
<element name="X3" library="con-phoenix-350" package="1751251" value="1751251">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X4" library="con-phoenix-350" package="1751251" value="1751251">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X5" library="con-phoenix-350" package="1751251" value="1751251">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="MS1" pad="4"/>
<contactref element="SN74A" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="SN74A" pad="4"/>
<contactref element="SN74A" pad="1"/>
<contactref element="SN74A" pad="10"/>
<contactref element="SN74A" pad="13"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="X5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="MS1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="SN74A" pad="14"/>
<contactref element="MS1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="LDATA2">
<contactref element="MS1" pad="20"/>
<contactref element="SN74A" pad="5"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="X4" pad="3"/>
<contactref element="X5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LDATA1">
<contactref element="MS1" pad="19"/>
<contactref element="SN74A" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LDATA3">
<contactref element="MS1" pad="21"/>
<contactref element="SN74A" pad="9"/>
</signal>
<signal name="HDATA3">
<contactref element="SN74A" pad="8"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LDATA4">
<contactref element="MS1" pad="22"/>
<contactref element="SN74A" pad="11"/>
</signal>
<signal name="HDATA4">
<contactref element="SN74A" pad="12"/>
<contactref element="X5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="HDATA1">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="SN74A" pad="3"/>
</signal>
<signal name="HDATA2">
<contactref element="SN74A" pad="6"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
