<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.4.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="3.048" y1="19.812" x2="3.048" y2="7.322409375" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="3.048" y1="7.322409375" x2="3.766409375" y2="6.604" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="3.766409375" y1="6.604" x2="19.093590625" y2="6.604" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="19.093590625" y1="6.604" x2="19.812" y2="7.576409375" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="19.812" y1="7.576409375" x2="19.812" y2="20.066" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="19.812" y1="20.066" x2="18.399515625" y2="22.535753125" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="18.399515625" y1="22.535753125" x2="4.739271875" y2="22.53575" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="4.739271875" y1="22.53575" x2="3.048" y2="19.812" width="0.1524" layer="20" curve="90"/>
<text>Solder Side</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-yamaichi">
<description>&lt;b&gt;Yamaichi Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Mini-DIN, USB, Fire Wire&lt;br&gt;
DIN female/male, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MDIN04K">
<description>&lt;b&gt;Mini Din&lt;/b&gt; YAMAICHI CONNECTOR</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,9">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="S-VIDEO" library="con-yamaichi" package="MDIN04K" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Y" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C" library="wirepad" package="1,6/0,9" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="S-VIDEO" pad="M1"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="S-VIDEO" pad="2"/>
<contactref element="S-VIDEO" pad="1"/>
<contactref element="S-VIDEO" pad="M2"/>
</signal>
<signal name="S$9">
</signal>
<signal name="S$1">
<contactref element="S-VIDEO" pad="4"/>
<contactref element="Y" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="S-VIDEO" pad="3"/>
<contactref element="C" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
