<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="8.128" y1="8.89" x2="8.128" y2="15.748" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="8.128" y1="15.748" x2="18.542" y2="15.748" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="18.542" y1="8.89" x2="8.128" y2="8.89" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="18.542" y1="13.97" x2="18.542" y2="15.748" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="18.542" y1="13.716" x2="19.304" y2="13.716" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="19.304" y1="13.716" x2="19.304" y2="11.176" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="19.304" y1="11.176" x2="18.542" y2="11.176" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="18.542" y1="10.922" x2="18.542" y2="8.89" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="18.542" y1="13.9065" x2="18.542" y2="13.716" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="18.542" y1="10.9855" x2="18.542" y2="11.176" width="0.1524" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ref-packages">
<description>&lt;b&gt;Reference Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP07SQ">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="R0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="eagle-ltspice" package="R0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="eagle-ltspice" package="R0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="ref-packages" package="C0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$2" library="testpad" package="TP07SQ" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$3" library="testpad" package="TP07SQ" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$4" library="testpad" package="TP07SQ" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$5" library="testpad" package="TP07SQ" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$6" library="testpad" package="TP07SQ" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="G" library="testpad" package="TP07SQ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R" library="testpad" package="TP07SQ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="B" library="testpad" package="TP07SQ" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$9" library="testpad" package="TP07SQ" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$10" library="testpad" package="TP07SQ" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="E$2" pad="TP"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="E$10" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="E$6" pad="TP"/>
<contactref element="E$9" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="E$3" pad="TP"/>
<contactref element="B" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="G">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="E$4" pad="TP"/>
<contactref element="G" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="R">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="E$5" pad="TP"/>
<contactref element="R" pad="TP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
