<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-67.31" y1="-35.56" x2="81.28" y2="-35.56" width="0" layer="20"/>
<wire x1="81.28" y1="-35.56" x2="81.28" y2="35.56" width="0" layer="20"/>
<wire x1="81.28" y1="35.56" x2="-67.31" y2="35.56" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-67.31" y1="35.56" x2="-67.31" y2="-35.56" width="0" layer="20"/>
<text>VIN</text>
<text>VOUT</text>
<text>C2</text>
<text>VIN+</text>
<text>VIN-</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>1+</text>
<text>1-</text>
<text>2+</text>
<text>2-</text>
<text>3+</text>
<text>3-</text>
<text>4+</text>
<text>4-</text>
<text>5+</text>
<text>5-</text>
<text>6+</text>
<text>6-</text>
<text>7+</text>
<text>7-</text>
<text>8+</text>
<text>8-</text>
<text>C1</text>
<text>Rd</text>
<text>Ru</text>
<text>C3</text>
<text>C4</text>
<text>C6</text>
<text>C5</text>
<text>(Optional Trim Down)</text>
<text>(Optional Trim Up)</text>
<text>S+</text>
<text>S-</text>
<text>SC</text>
<text>PC</text>
<text>PR</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>C3</text>
<text>C4</text>
<text>C5</text>
<text>C6</text>
<text>Ru</text>
<text>Rd</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
<text>CMU 03/03/2019</text>
<text>Vicor Maxi Breakout PCB</text>
<text>Revision B</text>
</plain>
<libraries>
<library name="VicorPCB">
<packages>
<package name="5_08_MM_3">
</package>
<package name="5_08_MM_4">
</package>
<package name="VICOR">
</package>
<package name="VISHAY_A_M39003">
</package>
<package name="FG24X7R2E472KNT06">
</package>
<package name="GENERIC_RESISTOR">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$11" library="VicorPCB" package="5_08_MM_3" value="5_08_MM_3"/>
<element name="U$12" library="VicorPCB" package="5_08_MM_3" value="5_08_MM_3"/>
<element name="U$13" library="VicorPCB" package="5_08_MM_3" value="5_08_MM_3"/>
<element name="U$14" library="VicorPCB" package="5_08_MM_3" value="5_08_MM_3"/>
<element name="U$15" library="VicorPCB" package="5_08_MM_3" value="5_08_MM_3"/>
<element name="U$16" library="VicorPCB" package="5_08_MM_3" value="5_08_MM_3"/>
<element name="U$17" library="VicorPCB" package="5_08_MM_3" value="5_08_MM_3"/>
<element name="U$18" library="VicorPCB" package="5_08_MM_3" value="5_08_MM_3"/>
<element name="U$4" library="VicorPCB" package="5_08_MM_4" value="5_08_MM_4"/>
<element name="U$1" library="VicorPCB" package="VICOR" value="VICOR"/>
<element name="U$2" library="VicorPCB" package="VISHAY_A_M39003" value="M39003/01-2397-ND"/>
<element name="U$3" library="VicorPCB" package="VISHAY_A_M39003" value="M39003/01-2397-ND"/>
<element name="U$5" library="VicorPCB" package="FG24X7R2E472KNT06" value="FG24X7R2E472KNT06"/>
<element name="U$7" library="VicorPCB" package="FG24X7R2E472KNT06" value="FG24X7R2E472KNT06"/>
<element name="U$8" library="VicorPCB" package="FG24X7R2E472KNT06" value="FG24X7R2E472KNT06"/>
<element name="U$9" library="VicorPCB" package="FG24X7R2E472KNT06" value="FG24X7R2E472KNT06"/>
<element name="U$6" library="VicorPCB" package="GENERIC_RESISTOR" value="RESISTOR"/>
<element name="U$10" library="VicorPCB" package="GENERIC_RESISTOR" value="RESISTOR"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VIN+">
<contactref element="U$3" pad="P+"/>
<contactref element="U$4" pad="P$4"/>
<contactref element="U$4" pad="P$3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$9" pad="P+"/>
</signal>
<signal name="VIN-">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="U$4" pad="P$2"/>
<contactref element="U$8" pad="P-"/>
<contactref element="U$3" pad="P-"/>
</signal>
<signal name="VOUT+">
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
<contactref element="U$15" pad="P$1"/>
<contactref element="U$17" pad="P$1"/>
<contactref element="U$13" pad="P$1"/>
<contactref element="U$12" pad="P$1"/>
<contactref element="U$11" pad="P$1"/>
<contactref element="U$18" pad="P$1"/>
<contactref element="U$16" pad="P$1"/>
<contactref element="U$14" pad="P$1"/>
<contactref element="U$2" pad="P+"/>
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
<contactref element="U$7" pad="P+"/>
</signal>
<signal name="VOUT-">
<contactref element="U$17" pad="P$2"/>
<contactref element="U$17" pad="P$3"/>
<contactref element="U$13" pad="P$2"/>
<contactref element="U$13" pad="P$3"/>
<contactref element="U$12" pad="P$2"/>
<contactref element="U$12" pad="P$3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="U$15" pad="P$3"/>
<contactref element="U$15" pad="P$2"/>
<contactref element="U$14" pad="P$3"/>
<contactref element="U$14" pad="P$2"/>
<contactref element="U$16" pad="P$3"/>
<contactref element="U$16" pad="P$2"/>
<contactref element="U$18" pad="P$3"/>
<contactref element="U$18" pad="P$2"/>
<contactref element="U$2" pad="P-"/>
<contactref element="U$10" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="U$5" pad="P-"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="TRIM">
<contactref element="U$6" pad="P$2"/>
<contactref element="U$10" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$11" pad="P$2"/>
<contactref element="U$11" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$8" pad="P+"/>
<contactref element="U$1" pad="PBI-"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$9" pad="P-"/>
<contactref element="U$1" pad="PBI+"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$7" pad="P-"/>
<contactref element="U$1" pad="PBO+"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$5" pad="P+"/>
<contactref element="U$1" pad="PBO-"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
