<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="28" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28" y1="0" x2="28" y2="28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28" y1="28" x2="0" y2="28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="28" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>AM4002 VCO EXP-P
REV03</text>
<text>AMSynths 2020</text>
<text>more analog than analog</text>
</plain>
<libraries>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-3-AM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/3/AM">
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PAD-OSH">
<description>PAD for OSH PARK - 0.95mm hole</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="analog-metropolis">
<description>&lt;b&gt;Main Library for Analog Metropolis&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Op Amps, SSM chips CEM chips, plus other devices.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by Rob Keeble 2003&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO71">
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<description>&lt;b&gt;NPN Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92AM">
<description>TO92 Pacakhge - AM Styel 0.9 mm holes</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/3/AM" value="1M5">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/3/AM" value="33K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="100R Tempco">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/3/AM" value="2M2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/3/AM" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0805" value="100R Tempco">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DT2" library="analog-metropolis" package="TO71" value="LS130A">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor-npn" package="TO92AM" value="2N3904">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T2" library="transistor-npn" package="TO92AM" value="2N3904">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-3-AM" value=" 1N914">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-3-AM" value="1N914 ">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="3" library="con-lstb" package="PAD-OSH" value="PAD-OSH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="1" library="con-lstb" package="PAD-OSH" value="PAD-OSH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="4" library="con-lstb" package="PAD-OSH" value="PAD-OSH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="2" library="con-lstb" package="PAD-OSH" value="PAD-OSH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="5" library="con-lstb" package="PAD-OSH" value="PAD-OSH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="6" library="con-lstb" package="PAD-OSH" value="PAD-OSH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="7" library="con-lstb" package="PAD-OSH" value="PAD-OSH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="8" library="con-lstb" package="PAD-OSH" value="PAD-OSH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="9" library="con-lstb" package="PAD-OSH" value="PAD-OSH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="P$2"/>
<contactref element="DT2" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="P$1"/>
<contactref element="DT2" pad="3"/>
<contactref element="DT2" pad="4"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R3" pad="P$2"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R5" pad="P$2"/>
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="DT2" pad="6"/>
<contactref element="8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R5" pad="P$1"/>
<contactref element="R3" pad="P$1"/>
<contactref element="7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="DT2" pad="2"/>
<contactref element="3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R2" pad="P$1"/>
<contactref element="9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R4" pad="P$2"/>
<contactref element="5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="DT2" pad="5"/>
<contactref element="2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
