<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<circle x="40" y="40" radius="10.5" width="0.1" layer="20"/>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>R3</text>
<text>R4</text>
<text>R5</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>+</text>
<text>R6</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>D.G.</text>
<text>BLF 2018</text>
<wire x1="40" y1="50.5" x2="40.1" y2="50.5" width="0" layer="20" curve="-0.558965"/>
<text> Build FW for 
"GT_Mini" target</text>
<text>*</text>
<text>D</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dan">
<packages>
<package name="0603_RESISTOR">
</package>
<package name="AMC7135">
</package>
<package name="0603_CAP">
</package>
<package name="SOD-323">
</package>
<package name="WIRE_PAD_XL">
</package>
<package name="WIRE_PAD_MED">
</package>
<package name="SMD_SIDE_SW_2.5X4.75MM">
</package>
<package name="BATT+_PAD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="PG-TDSON-8 ">
<packages>
<package name="PG-TDSON-8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="attiny25_45_85">
<description>&lt;h3&gt;ATMEL ATtiny 25 / 45 /48&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;u&gt;Supplied Packages:&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;P&lt;/b&gt; &amp;nbsp; = PDIP 08 30mil&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;S&lt;/b&gt; &amp;nbsp; = SOIC 08 EIAJ 208mil&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;SS&lt;/b&gt; = SOIC 08 JEDEC 150mil&lt;br /&gt;
&lt;b&gt;X&lt;/b&gt;&gt; &amp;nbsp; = TSSOP 08 4.4mm&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;u&gt;&lt;b&gt;Revisions / Changelog&lt;/b&gt;&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
&amp;bull; &amp;nbsp;5.0.0 [EAGLE 5]&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;

&lt;hr /&gt;

&lt;author&gt;
&lt;p&gt;&lt;u&gt;Author:&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;
Dipl.-Ing. FH Rainer Bayer&lt;br /&gt;
HHN Hochschule Heilbronn (Heilbronn University), &lt;i&gt;rainer.bayer@hs-heilbronn.de&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;
Ingenieurbüro ing-rb, &lt;i&gt;mail@ing-rb.de&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOIC8_EIAJ_208MIL">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Medium Plastic Gull Wing&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
208-mil body</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="dan" package="0603_RESISTOR" value="0603_RESISTOR"/>
<element name="R2" library="dan" package="0603_RESISTOR" value="0603_RESISTOR"/>
<element name="R3" library="dan" package="0603_RESISTOR" value="0603_RESISTOR"/>
<element name="C2" library="dan" package="0603_CAP" value="0603_CAP"/>
<element name="C1" library="dan" package="0603_CAP" value="0603_CAP"/>
<element name="U$18" library="dan" package="SOD-323" value="SOD-323"/>
<element name="U$8" library="dan" package="AMC7135" value="AMC7135"/>
<element name="LED-" library="dan" package="WIRE_PAD_XL" value="WIRE_PAD_LARGE"/>
<element name="R5" library="dan" package="0603_RESISTOR" value="0603_RESISTOR"/>
<element name="R4" library="dan" package="0603_RESISTOR" value="0603_RESISTOR"/>
<element name="R6" library="dan" package="0603_RESISTOR" value="0603_RESISTOR"/>
<element name="AUXLED+" library="dan" package="WIRE_PAD_MED" value="WIRE_PAD_MED"/>
<element name="AUXLED-" library="dan" package="WIRE_PAD_MED" value="WIRE_PAD_MED"/>
<element name="T1" library="PG-TDSON-8 " package="PG-TDSON-8" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="dan" package="SMD_SIDE_SW_2.5X4.75MM" value="TACT_SIDE_SW_SMALL"/>
<element name="U$2" library="dan" package="BATT+_PAD" value="BATT+_PAD">
<attribute name="8MM5EXPOSED" value=""/>
</element>
<element name="LED-1" library="dan" package="WIRE_PAD_XL" value="WIRE_PAD_LARGE"/>
<element name="U2" library="attiny25_45_85" package="SOIC8_EIAJ_208MIL" value="ATTINY85-20S">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="AUXLED-" pad="PAD"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="U$8" pad="TAB"/>
<contactref element="U$8" pad="GND"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="BATT+"/>
<contactref element="LED-1" pad="PAD"/>
</signal>
<signal name="PWM2">
<contactref element="U$8" pad="VDD"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PWM1">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LED-">
<contactref element="U$8" pad="OUT"/>
<contactref element="T1" pad="D"/>
<contactref element="T1" pad="6"/>
<contactref element="T1" pad="8"/>
<contactref element="T1" pad="5"/>
<contactref element="T1" pad="7"/>
<contactref element="LED-" pad="PAD"/>
</signal>
<signal name="SWITCH">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$18" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$18" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="AUXLED">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="FET_GATE">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AUXLED+">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="AUXLED+" pad="PAD"/>
</signal>
<signal name="VDIVIDE">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
