<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>P SALVAGIONE</text>
<text>201023 R0.3</text>
<wire x1="-9.525" y1="5.08" x2="9.525" y2="5.08" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="-9.525" y1="-5.08" x2="9.525" y2="-5.08" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="-9.525" y1="-5.08" x2="-9.525" y2="5.08" width="0.254" layer="20" curve="-180"/>
<wire x1="9.525" y1="5.08" x2="9.525" y2="-5.08" width="0.254" layer="20" curve="-180"/>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>BattLab_One ADAPTER
</text>
<wire x1="-0.889" y1="-1.778" x2="0.889" y2="-1.778" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0.889" y1="-1.778" x2="1.778" y2="-2.667" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.778" y1="-2.667" x2="0.889" y2="-3.556" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0.889" y1="-3.556" x2="-0.889" y2="-3.556" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="-0.889" y1="-3.556" x2="-1.778" y2="-2.667" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="-1.778" y1="-2.667" x2="-0.889" y2="-1.778" width="0.1524" layer="20" curve="-90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Salvagione-Connectors">
<packages>
<package name="4MM_BULLET_MALE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J2" library="Salvagione-Connectors" package="4MM_BULLET_MALE" value="4MM_BULLET_MALE"/>
<element name="J3" library="Salvagione-Connectors" package="4MM_BULLET_MALE" value="4MM_BULLET_MALE"/>
</elements>
<signals>
<signal name="HIGH">
</signal>
<signal name="POS">
<contactref element="J2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="NEG">
<contactref element="J3" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
