<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="18.7823375" y1="32.385" x2="68.54811875" y2="32.385" width="0" layer="20"/>
<wire x1="68.54811875" y1="32.385" x2="70.028" y2="33.86488125" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="70.028" y1="33.86488125" x2="70.028" y2="59.85883125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="70.028" y1="59.85883125" x2="68.55583125" y2="61.331" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="68.55583125" y1="61.331" x2="18.4951" y2="61.331" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.4951" y1="61.331" x2="16.764" y2="59.8539" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="16.764" y1="59.8539" x2="16.764" y2="34.1493375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.764" y1="34.1493375" x2="18.7823375" y2="32.385" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>POCKET POUNDER</text>
<text>MALVIN AUDIO EFFECTS 2013</text>
</plain>
<libraries>
<library name="integrated circuits">
<description>&lt;b&gt;Integrated Circuits&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;mostly op amps (e.g., 4558, TL072)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;also CD4049 (for Anderton's Tube Sound Fuzz, the Red Llama, ...)
&lt;li&gt;generally gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="potentiometers">
<packages>
<package name="PADS_LARGE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="switches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SPST">
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-film">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Ceramic&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;very small capacitances: 1 - 1000pF
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="BOX_SMALL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-elec">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Polar Electrolytic, Radial &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;large value capacitors: .22 - 470uF (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;often used in power supply filters
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="063_025">
<description>&lt;b&gt;6.3mm diameter, 2.5 mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-supply">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="ROUND">
<description>&lt;b&gt;Round Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="OCTOGON">
<description>&lt;b&gt;Octogonal Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistors">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;small signal amps (e.g., 2N508x)
&lt;li&gt;switching transistors (e.g., 2N2222, 2N390x)
&lt;li&gt;JFETs (e.g., J201, 2N3819, 2N5457)
&lt;li&gt;MOSFETs (e.g., BS170, BS250)
&lt;li&gt;mostly copied from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="integrated circuits" package="DIL08" value="LM386">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100nF"/>
<element name="C4" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100nF"/>
<element name="C8" library="capacitors-elec" package="063_025" value="220uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="47nF"/>
<element name="R4" library="resistors" package="R0207/3" value="10R"/>
<element name="C6" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100nF"/>
<element name="C5" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100nF"/>
<element name="C2" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="47nF"/>
<element name="R2" library="resistors" package="R0207/3" value="3K3"/>
<element name="GND" library="gm-supply" package="ROUND" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="MPF102" library="transistors" package="TO92-" value="J201">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="resistors" package="R0207/3" value="1M"/>
<element name="IN" library="gm-supply" package="ROUND" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="capacitors-elec" package="063_025" value="220uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="+9V" library="gm-supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="resistors" package="R0207/3" value="4K7"/>
<element name="D1" library="diodes" package="LED3MM" value="LED3MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="capacitors-elec" package="063_025" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="resistors" package="R0207/3" value="10R"/>
<element name="TIP" library="gm-supply" package="OCTOGON" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SLV" library="gm-supply" package="OCTOGON" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="HP/TIP" library="gm-supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="HP/RNG" library="gm-supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="HP/SLV" library="gm-supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GAIN" library="potentiometers" package="PADS_LARGE" value="A1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GRIT" library="switches" package="SPST" value="SPST">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PWR" library="switches" package="SPST" value="SPST">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VOLUME" library="potentiometers" package="PADS_LARGE" value="A10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TONE" library="potentiometers" package="PADS_LARGE" value="B100K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="GAIN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="GAIN" pad="1"/>
<contactref element="GAIN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="GRIT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="SLV" pad="1"/>
<contactref element="VOLUME" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="TONE" pad="1"/>
<contactref element="VOLUME" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="TONE" pad="3"/>
<contactref element="TONE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="VOLUME" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="MPF102" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="MPF102" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="MPF102" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="PWR" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="HP/SLV" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="TIP" pad="1"/>
<contactref element="HP/TIP" pad="1"/>
<contactref element="HP/RNG" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="+9V" pad="1"/>
<contactref element="PWR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="GRIT" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
