<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="17.272" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.272" y1="0" x2="17.272" y2="13.97" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.272" y1="13.97" x2="0" y2="13.97" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="13.97" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="test_Beast_Elmo_Twitter_Carrier_Board_V1">
<description>Generated from &lt;b&gt;Beast_Elmo_Twitter_Carrier_Board_V1.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="0603-CAP">
</package>
<package name="0402-CAP">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SO-16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Integrated Circuit&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0603-RES">
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="5000_SERIES_TESTPOINT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="53047-05">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wire to board 1.25 mm (.049 inch) pitch header&lt;p&gt;
straight&lt;br&gt;
Sourcxe: http://www.molex.com/pdm_docs/sd/530470210_sd.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="test_Beast_Elmo_Twitter_Carrier_Board_V1" package="0603-CAP" value=".1u">
<attribute name="MPN" value="GRM188R71E104KA01D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="test_Beast_Elmo_Twitter_Carrier_Board_V1" package="0402-CAP" value=".01u">
<attribute name="MPN" value="GRM155R71E103JA01D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="test_Beast_Elmo_Twitter_Carrier_Board_V1" package="0402-CAP" value=".33u">
<attribute name="MPN" value="C1005X5R1E334K050BB"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="test_Beast_Elmo_Twitter_Carrier_Board_V1" package="0402-CAP" value=".01u">
<attribute name="MPN" value="GRM155R71E103JA01D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="test_Beast_Elmo_Twitter_Carrier_Board_V1" package="0402-CAP" value=".01u">
<attribute name="MPN" value="GRM155R71E103JA01D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="test_Beast_Elmo_Twitter_Carrier_Board_V1" package="0402-CAP" value=".33u">
<attribute name="MPN" value="C1005X5R1E334K050BB"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="test_Beast_Elmo_Twitter_Carrier_Board_V1" package="0603-CAP" value=".1u">
<attribute name="MPN" value="GRM188R71E104KA01D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="test_Beast_Elmo_Twitter_Carrier_Board_V1" package="SO-16" value="">
<attribute name="MPN" value="INA125UA"/>
</element>
<element name="R1" library="test_Beast_Elmo_Twitter_Carrier_Board_V1" package="0603-RES" value="10k">
<attribute name="MPN" value="CRCW060310K0FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="test_Beast_Elmo_Twitter_Carrier_Board_V1" package="0603-RES" value="60R4">
<attribute name="MPN" value="ERJ-P03D60R4V"/>
</element>
<element name="R2" library="test_Beast_Elmo_Twitter_Carrier_Board_V1" package="0603-RES" value="10k">
<attribute name="MPN" value="CRCW060310K0FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP5" library="testpad" package="5000_SERIES_TESTPOINT" value="LC">
<attribute name="COLOR" value="White"/>
<attribute name="MPN" value="5002"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-molex" package="53047-05" value="Load Cell">
<attribute name="OC_FARNELL" value="9732861"/>
<attribute name="MPN" value="53047-0510"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C9901"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-molex" package="53047-05" value="AMP_LC">
<attribute name="OC_FARNELL" value="9732861"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="38C9901"/>
<attribute name="MF" value="MOLEX"/>
<attribute name="MPN" value="53047-0510"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LOAD_CELL_SIG+">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LOAD_CELL_SIG-">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AMP_LOAD_CELL+">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="TP5" pad="P$1"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VREF_OUT">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PE">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+24V">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VL-">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
