<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="27.65" y1="29.65" x2="4.65" y2="29.65" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.65" y1="25.15" x2="0.65" y2="8.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.65" y1="8.3" x2="1.65" y2="7.3" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1.65" y1="7.3" x2="6.2864" y2="7.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.2864" y1="7.3" x2="7.15" y2="6.4364" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="7.15" y1="6.4364" x2="7.15" y2="0.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.653" y1="5.5" x2="11.653" y2="1.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.653" y1="1.5" x2="10.653" y2="0.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="10.653" y1="0.5" x2="7.15" y2="0.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.15" y1="0.5" x2="21.653" y2="0.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.653" y1="0.5" x2="20.653" y2="1.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="20.653" y1="1.5" x2="20.653" y2="5.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.15" y1="0.5" x2="25.15" y2="6.4364" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.15" y1="6.4364" x2="26.0136" y2="7.3" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="26.0136" y1="7.3" x2="30.65" y2="7.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.65" y1="7.3" x2="31.65" y2="8.3" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="31.65" y1="8.3" x2="31.65" y2="25.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.653" y1="5.5" x2="18.653" y2="7.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="18.653" y1="7.5" x2="13.653" y2="7.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.653" y1="7.5" x2="11.653" y2="5.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<hole x="5" y="27" drill="2.5"/>
<hole x="29" y="9.5" drill="2.5"/>
<text>M2.5</text>
<text>M2.5</text>
<text>Nosepoke 1.11</text>
<text>IR</text>
<wire x1="0.65" y1="25.15" x2="4.65" y2="29.65" width="0" layer="20" curve="-35.319739"/>
<wire x1="31.65" y1="25.15" x2="27.65" y2="29.65" width="0" layer="20" curve="35.319739"/>
<text>Nosepoke 1.11</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Andy-library">
<packages>
<package name="PAD">
</package>
<package name="0805">
</package>
<package name="RJ45_SMD_VERT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Cerebro-library">
<packages>
<package name="SOT323">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$2" library="Andy-library" package="PAD" value="PAD"/>
<element name="U$3" library="Andy-library" package="PAD" value="PAD"/>
<element name="U$1" library="Andy-library" package="PAD" value="PAD"/>
<element name="U$4" library="Andy-library" package="PAD" value="PAD"/>
<element name="U$5" library="Andy-library" package="PAD" value="PAD"/>
<element name="U$6" library="Andy-library" package="PAD" value="PAD"/>
<element name="U$7" library="Andy-library" package="PAD" value="PAD"/>
<element name="U$8" library="Andy-library" package="PAD" value="PAD"/>
<element name="U$9" library="Andy-library" package="PAD" value="PAD"/>
<element name="U$10" library="Andy-library" package="PAD" value="PAD"/>
<element name="R3" library="Andy-library" package="0805" value="5.6K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="Andy-library" package="0805" value="5.6K">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="Andy-library" package="RJ45_SMD_VERT" value="RJ45SMD_VERT"/>
<element name="Q1" library="Cerebro-library" package="SOT323" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="DSS4160U-7"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1710696"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25R4558"/>
</element>
<element name="R5" library="Andy-library" package="0805" value="82">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$5" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$8" pad="P$1"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="3.3VDC">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
<contactref element="U$10" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="IN1">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="U$7" pad="P$1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT2">
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT1">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="5VDC">
<contactref element="J2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="12VDC">
<contactref element="J2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="IN2">
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$9" pad="P$1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
