<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.0.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>Ver1.0</text>
<wire x1="18.7325" y1="10.795" x2="19.685" y2="11.7475" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="19.685" y1="11.7475" x2="20.955" y2="11.7475" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="20.955" y1="11.7475" x2="21.9075" y2="10.795" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="21.9075" y1="10.795" x2="21.9075" y2="9.525" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="21.9075" y1="9.525" x2="22.225" y2="7.3025" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="22.225" y1="7.3025" x2="23.8125" y2="5.715" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="23.8125" y1="5.715" x2="23.8125" y2="4.445" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="23.8125" y1="4.445" x2="22.86" y2="3.4925" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="3.4925" x2="17.78" y2="3.4925" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="3.4925" x2="16.8275" y2="4.445" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="16.8275" y1="4.445" x2="16.8275" y2="5.715" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="16.8275" y1="5.715" x2="18.415" y2="7.3025" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="18.415" y1="7.3025" x2="18.7325" y2="9.525" width="0.3048" layer="20"/>
<wire x1="18.7325" y1="9.525" x2="18.7325" y2="10.795" width="0.3048" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SC70-5L">
<description>&lt;b&gt;SC-70 Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="linear" package="SC70-5L" value="OPA333DCK"/>
<element name="V+" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V-" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IN" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="V+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="V-" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
