<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="23.475" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.475" y1="0" x2="23.475" y2="32.69" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.475" y1="32.69" x2="0" y2="32.69" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="32.69" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>By CristianCG</text>
<text>Region MOD
PCEngine/TurboGrafx16</text>
</plain>
<libraries>
<library name="45xx">
<description>&lt;b&gt;CMOS Logic Devices, 4500 Series &lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;http://www.ls3c.com.tw/product/1/COMOS.html
&lt;li&gt;http://www.ee.washington.edu
&lt;li&gt;http://www.onsemi.com
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD2,54-5,08">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP19SQ">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="45xx" package="SO16" value="4551D"/>
<element name="IC2" library="45xx" package="SO16" value="4551D"/>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="VCC" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="C15" library="testpad" package="TP19SQ" value="TPTP19SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="C16" library="testpad" package="TP19SQ" value="TPTP19SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="C17" library="testpad" package="TP19SQ" value="TPTP19SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="C19" library="testpad" package="TP19SQ" value="TPTP19SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="C20" library="testpad" package="TP19SQ" value="TPTP19SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="C21" library="testpad" package="TP19SQ" value="TPTP19SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="C22" library="testpad" package="TP19SQ" value="TPTP19SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="C23" library="testpad" package="TP19SQ" value="TPTP19SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="B15" library="testpad" package="TP19SQ" value="TPTP19SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="B16" library="testpad" package="TP19SQ" value="TPTP19SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="B17" library="testpad" package="TP19SQ" value="TPTP19SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="B19" library="testpad" package="TP19SQ" value="TPTP19SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="B20" library="testpad" package="TP19SQ" value="TPTP19SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="B21" library="testpad" package="TP19SQ" value="TPTP19SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="B22" library="testpad" package="TP19SQ" value="TPTP19SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="B23" library="testpad" package="TP19SQ" value="TPTP19SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="P1" library="testpad" package="TP19SQ" value="TPTP19SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="C" library="testpad" package="TP19SQ" value="TPTP19SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="P2" library="testpad" package="TP19SQ" value="TPTP19SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VEE">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="P2" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="VCC" pad="1"/>
<contactref element="P1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="C15" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C16" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C17" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C19" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="C20" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C21" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C22" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="C23" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="B16" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="B17" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="B19" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="B20" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="B21" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="B22" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="B23" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="B15" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="C" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
