<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="53.694115625" y1="0.11621875" x2="0.00168125" y2="0.033253125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.00168125" y1="0.033253125" x2="0.07076875" y2="27.760753125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.07076875" y1="27.760753125" x2="53.763203125" y2="27.84371875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.763203125" y1="27.84371875" x2="53.694115625" y2="0.11621875" width="0" layer="20"/>
<hole x="19.270378125" y="22.959984375" drill="3.048" grouprefs="HOLES"/>
<hole x="38.828378125" y="22.959984375" drill="3.048" grouprefs="HOLES"/>
<hole x="38.828378125" y="4.163984375" drill="3.048" grouprefs="HOLES"/>
<hole x="19.270378125" y="4.163984375" drill="3.048" grouprefs="HOLES"/>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SMA_EDGELAUNCH">
</package>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="UA78L02ACDG4">
<packages>
<package name="D8_TEX">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MC79L05ACD">
<packages>
<package name="D8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="OPA657U">
<packages>
<package name="DBV5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="adafruit" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="INPUT" library="adafruit" package="SMA_EDGELAUNCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUTPUT" library="adafruit" package="SMA_EDGELAUNCH" value="1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U+" library="UA78L02ACDG4" package="D8_TEX" value="UA78L02ACDG4">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_UL_Team"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="UA78L02ACDG4"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="SOURCELIBRARY" value="TI_2014-08-19"/>
<attribute name="VENDOR" value="Texas Instruments"/>
</element>
<element name="U-" library="MC79L05ACD" package="D8" value="MC79L05ACD">
<attribute name="BUILT_BY" value="EMA_UL_Team"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="MC79L05ACD"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VENDOR" value="Texas Instruments"/>
</element>
<element name="U3" library="OPA657U" package="DBV5" value="OPA657N/250">
<attribute name="DATASHEET_URL" value="http://www.ti.com/lit/gpn/OPA657"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="1.6GHz, Low Noise, Fet -Input Operational Amplifier"/>
<attribute name="FAMILY_NAME" value="JFET/CMOS"/>
<attribute name="GENERIC_PART_NUMBER" value="OPA657"/>
<attribute name="INDUSTRY_STD_PKG_TYPE" value="SOT-23"/>
<attribute name="MANUFACTURER" value="Texas Instruments"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="OPA657N/250"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE_DESIGNATOR" value="DBV"/>
<attribute name="PIN_COUNT" value="5"/>
<attribute name="VENDOR" value="Texas Instruments"/>
</element>
<element name="V-" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="98"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V+" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="98"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="M0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="V+" pad="1"/>
<contactref element="U+" pad="7"/>
<contactref element="U+" pad="2"/>
<contactref element="U+" pad="3"/>
<contactref element="U+" pad="6"/>
<contactref element="V-" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="GND@2"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="GND@1"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="GND@3"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="GND@4"/>
<contactref element="INPUT" pad="GND@2"/>
<contactref element="INPUT" pad="GND@1"/>
<contactref element="INPUT" pad="GND@3"/>
<contactref element="INPUT" pad="GND@4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U-" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="V+" pad="2"/>
<contactref element="U-" pad="6"/>
<contactref element="U-" pad="3"/>
<contactref element="U-" pad="2"/>
<contactref element="U-" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="OUTPUT" pad="P"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="INPUT" pad="P"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="U-" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="V-" pad="2"/>
<contactref element="U+" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FREE">
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U+" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
