<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>9V</text>
<text>G</text>
<text>9V</text>
<text>9V</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>S</text>
<text>S</text>
<text>T</text>
<text>T</text>
<text>IN</text>
<text>OUT</text>
<text>LED</text>
<text>4K7</text>
<text>Stomptown Electronics (c) 2013</text>
<text>3PDT</text>
<text>T</text>
<text>S</text>
<text>T</text>
<text>S</text>
<text>I</text>
<text>O</text>
<text>9V</text>
<text>G</text>
<text>9V</text>
<text>G</text>
<text>H11F1</text>
<wire x1="1.11125" y1="24.13" x2="1.11125" y2="8.255" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.73125" y1="1.905" x2="10.00125" y2="0.635" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="10.00125" y1="0.635" x2="22.70125" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.70125" y1="0.635" x2="23.97125" y2="1.905" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="23.97125" y1="1.905" x2="23.97125" y2="5.715" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23.97125" y1="5.715" x2="25.24125" y2="6.985" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="25.24125" y1="6.985" x2="30.32125" y2="6.985" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.32125" y1="6.985" x2="31.59125" y2="8.255" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="31.59125" y1="8.255" x2="31.59125" y2="24.13" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.59125" y1="24.13" x2="30.32125" y2="25.4" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="30.32125" y1="25.4" x2="2.38125" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.38125" y1="25.4" x2="1.11125" y2="24.13" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="8.73125" y1="1.905" x2="8.73125" y2="5.715" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.73125" y1="5.715" x2="7.46125" y2="6.985" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="7.46125" y1="6.985" x2="2.38125" y2="6.985" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.38125" y1="6.985" x2="1.11125" y2="8.255" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>220n</text>
<text>4001</text>
<text>4K7</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mb_supply">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-3">
<description>&lt;B&gt;DO-35 0.3" spacing&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="vactrol">
<packages>
<package name="DIP6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_caps-chicklet">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Film, Chicklet&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;100pF - 0.1uF (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;popular nonpolarized capacitors
&lt;li&gt;available from smallbearelec.com as Panasonic ECQ-B capacitors
&lt;li&gt;these become quite large for values near 1uF
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="075X035">
<description>&lt;b&gt;7.5mm x 3.5mm, 5mm lead spacing&lt;/b&gt;

&lt;p&gt;Panasonic ECQ-B</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Eigene_Kreationen">
<packages>
<package name="DPDT-FOOTSW">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="OUT" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="IN" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="IJ" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="H11F1" library="vactrol" package="DIP6" value=""/>
<element name="4001" library="diodes" package="DO35-3" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="4K7" library="resistors" package="R0207/3" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="220" library="mb_caps-chicklet" package="075X035" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND1" library="mb_supply" package="SQUARE" value="GND(T)"/>
<element name="+9V1" library="mb_supply" package="SQUARE" value="+9V(T)"/>
<element name="OJ" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="+9V2" library="mb_supply" package="SQUARE" value="+9V(T)"/>
<element name="GND3" library="mb_supply" package="SQUARE" value="GND(T)"/>
<element name="GND5" library="mb_supply" package="SQUARE" value="GND(T)"/>
<element name="GND4" library="mb_supply" package="SQUARE" value="GND(T)"/>
<element name="LED" library="mb_diodes" package="LED3MM" value="LED3MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW1" library="Eigene_Kreationen" package="DPDT-FOOTSW" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IJ" pad="1"/>
<contactref element="H11F1" pad="6"/>
<contactref element="SW1" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IN" pad="1"/>
<contactref element="H11F1" pad="4"/>
<contactref element="SW1" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="4K7" pad="1"/>
<contactref element="220" pad="1"/>
<contactref element="H11F1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED" pad="K"/>
<contactref element="SW1" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="4K7" pad="2"/>
<contactref element="LED" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="220" pad="2"/>
<contactref element="GND1" pad="1"/>
<contactref element="GND3" pad="1"/>
<contactref element="GND3" pad="1"/>
<contactref element="GND5" pad="1"/>
<contactref element="GND4" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="A2"/>
<contactref element="4001" pad="A"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="+9V1" pad="1"/>
<contactref element="+9V2" pad="1"/>
<contactref element="4001" pad="C"/>
<contactref element="H11F1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="OJ" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="B2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="OUT" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="B3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
