<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.5.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="12.5076875" y2="0.065940625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.5076875" y1="0.065940625" x2="12.5076875" y2="7.359009375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.5076875" y1="7.359009375" x2="0" y2="7.37" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="7.37" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1_05X2MM">
<description>CON-M-1X5-200</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B1,27">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1_05X2MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP1" library="testpad" package="B1,27" value="PTR1B1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP2" library="testpad" package="B1,27" value="PTR1B1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP3" library="testpad" package="B1,27" value="PTR1B1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP4" library="testpad" package="B1,27" value="PTR1B1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP5" library="testpad" package="B1,27" value="PTR1B1,27">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="TP3" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="TP4" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="TP5" pad="TP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
