<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="28.88" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.88" y1="0" x2="28.88" y2="27.93" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.88" y1="27.93" x2="0" y2="27.93" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="27.93" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>atmega32u4</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Murata_By_element14_Batch_1">
<description>Developed by element14 :&lt;br&gt;
element14 CAD Library consolidation.ulp
at 21/03/2012 17:47:01</description>
<packages>
<package name="CAPC2013X135N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="AVRISP">
</package>
<package name="KMR2">
</package>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
<package name="TQFP44">
</package>
</packages>
</library>
<library name="murata-filter">
<description>&lt;b&gt;Murata Filters&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Distributor RS Components&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="CSTCR6M">
<description>Source: http://search.murata.co.jp/Ceramy/CatalogshowpageAction.do?sDirnm=A07X&amp;sFilnm=81G07006&amp;sType=2&amp;sLang=en&amp;sNHinnm=CSTCR6M00G53Z-R0&amp;sCapt=Standard_Land_Pattern_Dimensions</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<description>Spark Fun Electronics' preferred foot prints. &lt;b&gt;Not to be used for commercial purposes.&lt;/b&gt; We've spent an enormous amount of time creating and checking these footprints and parts. If you enjoy using this library, please buy one of our products at www.sparkfun.com.</description>
<packages>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MicroUSB">
<packages>
<package name="USB-MICRO-SMD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="Murata_By_element14_Batch_1" package="CAPC2013X135N" value="1uF">
<attribute name="MPN" value="GRM21BR71C105KA01L"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9527710"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="Murata"/>
<attribute name="VOLTAGERATING" value="16V"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="97K0638"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="±10%"/>
</element>
<element name="ISP1" library="adafruit" package="AVRISP" value="AVRISP-6"/>
<element name="Q1" library="murata-filter" package="CSTCR6M" value="CSTCR6M00G53Z">
<attribute name="MPN" value="CSTCR6M00G53-R0"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1170434"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="25M8759"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="R1" library="SparkFun" package="0805" value=""/>
<element name="R2" library="SparkFun" package="0805" value=""/>
<element name="SW1" library="adafruit" package="KMR2" value="SPST_TACT-KMR2"/>
<element name="U1" library="MicroUSB" package="USB-MICRO-SMD" value=""/>
<element name="R3" library="SparkFun" package="0805" value=""/>
<element name="R4" library="SparkFun" package="0805" value=""/>
<element name="LED1" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value=""/>
<element name="LED2" library="adafruit" package="CHIPLED_0805" value=""/>
<element name="U$1" library="adafruit" package="TQFP44" value="ATMEGA32U4-AU"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="D+1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="D-1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="ISP1" pad="5"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="ISP1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="GND1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="43"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U$1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U$1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="ISP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="ISP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="ISP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="U$1" pad="20"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="U$1" pad="21"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="ISP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="VBUS1"/>
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="N$30">
</signal>
<signal name="N$36">
</signal>
<signal name="N$37">
</signal>
<signal name="N$38">
</signal>
<signal name="N$39">
</signal>
<signal name="N$40">
</signal>
<signal name="N$41">
</signal>
<signal name="N$42">
</signal>
<signal name="N$43">
</signal>
<signal name="N$44">
</signal>
<signal name="N$45">
</signal>
<signal name="N$46">
</signal>
<signal name="N$47">
</signal>
<signal name="N$48">
</signal>
<signal name="N$49">
</signal>
<signal name="N$50">
</signal>
<signal name="N$51">
</signal>
<signal name="N$54">
</signal>
<signal name="N$52">
</signal>
<signal name="N$53">
</signal>
<signal name="N$55">
</signal>
<signal name="N$56">
</signal>
<signal name="N$57">
</signal>
<signal name="N$58">
</signal>
<signal name="N$59">
</signal>
<signal name="N$60">
</signal>
<signal name="N$61">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
