<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="57" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="57" x2="87" y2="57" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="87" y1="57" x2="87" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="87" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<text>FR</text>
<text>1V8</text>
<text>DGND</text>
<text>IC5_VREF</text>
<text>2V8</text>
<text>3.3V</text>
<text>7.7V</text>
<text>5V</text>
<text>DESC: Astro Breakout Board</text>
<text>PART #: ZRT-2021-000-00002-A</text>
<text>DATE: 2021/02/03</text>
<text>+Vin</text>
<text>GND</text>
<text>Vin: +9V to +36V</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ModularConnectors-Jacks_WurthElectronik">
<packages>
<package name="615008138321">
<description>&lt;b&gt;615008138321&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Logic-BuffersDriversReceiversTransceivers_ONSemiconductor">
<packages>
<package name="SOT65P210X110-6N">
<description>&lt;b&gt;SC-70&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale">
<packages>
<package name="RESC1608X55N">
<description>&lt;b&gt;RC0603&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
<package name="RESC3216X60N">
<description>&lt;b&gt;CRCW1206&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
<package name="RESC1608X50N">
<description>&lt;b&gt;CRCW0603&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="RectangularConnectors_Harwin">
<packages>
<package name="M80-5021022">
</package>
<package name="M80-5000000M2-02-331-00-000">
</package>
<package name="M80-5020442">
</package>
</packages>
</library>
<library name="USB-DVI-HDMIConnectors_Molex">
<packages>
<package name="476591102">
<description>&lt;b&gt;47659-1102-1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="FFC-FPC-FlatFlexibleConnectors_Panasonic">
<packages>
<package name="AYF332335A">
<description>&lt;b&gt;AYF332335A-1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="EMI-RFI-Filters_Semtech">
<packages>
<package name="SON50P160X400X65-17N">
<description>&lt;b&gt;ECLAMP2398P.TCT&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Memory_Microchip">
<packages>
<package name="SOIC127P600X175-8N">
<description>&lt;b&gt;(JEDEC SOIC)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CeramicCapacitors_Murata">
<packages>
<package name="CAPC1608X90N">
<description>&lt;b&gt;0603 (1608)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
<package name="CAPC3225X270N">
<description>&lt;b&gt;GRM32 L=3.2mm W=2.5mm T=2.5mm&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="TVS-Diodes_Semtech">
<packages>
<package name="UCLAMP0501PTCT">
<description>&lt;b&gt;UCLAMP0501P.TCT-4&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="P1-13">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Transistors-FETs-MOSFETs-Single_Vishay">
<packages>
<package name="SIHD3N50DT4GE3">
<description>&lt;b&gt;TO-252AA_1&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="TVS-Diodes_Vishay">
<packages>
<package name="SMAJ58CA-E3/61">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Diodes-Zener-Single_OnSemiconductor">
<packages>
<package name="SODFL2513X100N">
<description>&lt;b&gt;SOD-323F&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="DC-DC-Converters_AnalogDevices">
<packages>
<package name="BGA81C127P8X11_1125X1500X292">
<description>&lt;b&gt;LTM8026IV#PBF&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="TantalumCapacitors_Kemet">
<packages>
<package name="CAPPM7343X430N">
<description>&lt;b&gt;T491X&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="PMIC-VoltageRegulators-Linear_AnalogDevices">
<packages>
<package name="SOIC127P599X175-8N">
<description>&lt;b&gt;S8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="RectangularConnectors_Samtec">
<packages>
<package name="QTH-090-0-4-L-D-A">
<description>&lt;b&gt;QTH-090-04-L-D-A-2&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="PTCResettableFuses_Littelfuse">
<packages>
<package name="FUSC4632X62N">
<description>&lt;b&gt;miniSMDC050F&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,2">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.2 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="LEDIndicationDiscrete_OSRAM">
<packages>
<package name="LY-L29K">
<description>&lt;b&gt;LY-L29K&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J2" library="ModularConnectors-Jacks_WurthElectronik" package="615008138321" value="615008138321">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Modular Jack RJ48 8P8C Shielded Wurth Elektronik Female Cat5 RJ45 Modular Jack, STP, Vertical, PCB Mount Mount, WR-MJ 615008 Series"/>
<attribute name="HEIGHT" value="mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Wurth Elektronik"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="615008138321"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="710-615008138321"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Wurth-Elektronik/615008138321/?qs=7gQLVZk5cPlL1%2Fl6gRrzgA%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="Logic-BuffersDriversReceiversTransceivers_ONSemiconductor" package="SOT65P210X110-6N" value="NC7WZ16P6X">
<attribute name="DESCRIPTION" value="TinyLogic UHS Dual Buffer CMOS SC70-6"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.1mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="ON Semiconductor"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="NC7WZ16P6X"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="512-NC7WZ16P6X"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/ON-Semiconductor-Fairchild/NC7WZ16P6X/?qs=yRUxxYa83cgjitXtxHB4eA%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC1608X55N" value="CRCW0603470RFKEAC">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/10Watt 470ohms 1% Commercial Use"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.55mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW0603470RFKEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW0603470RFKEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW0603470RFKEAC/?qs=E3Y5ESvWgWMCtM2d4PfjTA%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC1608X55N" value="CRCW0603470RFKEAC">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/10Watt 470ohms 1% Commercial Use"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.55mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW0603470RFKEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW0603470RFKEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW0603470RFKEAC/?qs=E3Y5ESvWgWMCtM2d4PfjTA%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="ModularConnectors-Jacks_WurthElectronik" package="615008138321" value="615008138321">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Modular Jack RJ48 8P8C Shielded Wurth Elektronik Female Cat5 RJ45 Modular Jack, STP, Vertical, PCB Mount Mount, WR-MJ 615008 Series"/>
<attribute name="HEIGHT" value="mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Wurth Elektronik"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="615008138321"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="710-615008138321"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Wurth-Elektronik/615008138321/?qs=7gQLVZk5cPlL1%2Fl6gRrzgA%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="Logic-BuffersDriversReceiversTransceivers_ONSemiconductor" package="SOT65P210X110-6N" value="NC7WZ16P6X">
<attribute name="DESCRIPTION" value="TinyLogic UHS Dual Buffer CMOS SC70-6"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.1mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="ON Semiconductor"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="NC7WZ16P6X"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="512-NC7WZ16P6X"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/ON-Semiconductor-Fairchild/NC7WZ16P6X/?qs=yRUxxYa83cgjitXtxHB4eA%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC1608X55N" value="CRCW0603470RFKEAC">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/10Watt 470ohms 1% Commercial Use"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.55mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW0603470RFKEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW0603470RFKEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW0603470RFKEAC/?qs=E3Y5ESvWgWMCtM2d4PfjTA%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC1608X55N" value="CRCW0603470RFKEAC">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/10Watt 470ohms 1% Commercial Use"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.55mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW0603470RFKEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW0603470RFKEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW0603470RFKEAC/?qs=E3Y5ESvWgWMCtM2d4PfjTA%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="RectangularConnectors_Harwin" package="M80-5021022" value="M80-5021022">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="USB-DVI-HDMIConnectors_Molex" package="476591102" value="47659-1102">
<attribute name="DESCRIPTION" value="HDMI RECEPTACLE, VERTICAL, 0.50MM PITCH, 8.50MM MOUNTED HEIGHT"/>
<attribute name="HEIGHT" value="8.5mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Molex"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="47659-1102"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="538-47659-1102"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Molex/47659-1102/?qs=xZ%2FP%252Ba9zWqbh%252BsszGgwW0w%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC3216X60N" value="CRCW120610M0DHEAP">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/4W 10Mohm .5%"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.6mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW120610M0DHEAP"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW120610M0DHEAP"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW120610M0DHEAP/?qs=kvi2gfzC1aN0ljXvQp%2FeMw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J6" library="RectangularConnectors_Harwin" package="M80-5021022" value="M80-5021022">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J8" library="FFC-FPC-FlatFlexibleConnectors_Panasonic" package="AYF332335A" value="AYF332335A">
<attribute name="DESCRIPTION" value="CONN FPC 23POS 0.30MM R/A"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.84mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Panasonic"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="AYF332335A"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="N/A"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=N%2FA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="EMI-RFI-Filters_Semtech" package="SON50P160X400X65-17N" value="ECLAMP2398P.TCT">
<attribute name="DESCRIPTION" value="ESD Suppressors / TVS Diodes ESD/EMI PROT FOR COLOR LCD INT"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.65mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="SEMTECH"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="ECLAMP2398P.TCT"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="947-ECLAMP2398P.TCT"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Semtech/ECLAMP2398PTCT/?qs=rBWM4%252BvDhIf9J6mVxL%252BxBA%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="Memory_Microchip" package="SOIC127P600X175-8N" value="AT24C02C-SSHM-T">
<attribute name="DESCRIPTION" value="EEPROM"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.75mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Microchip"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="AT24C02C-SSHM-T"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="556-AT24C02C-SSHM-T"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Microchip-Technology-Atmel/AT24C02C-SSHM-T?qs=GIS3PBbICsf0%252BNDfAcM6vQ%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC1608X50N" value="CRCW06034K70FKEB">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/10watt 4.7Kohms 1%"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.5mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW06034K70FKEB"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW06034K70FKEB"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW06034K70FKEB/?qs=C0xaqriB68jgsBGUVT10Fw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC1608X50N" value="CRCW06034K70FKEB">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/10watt 4.7Kohms 1%"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.5mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW06034K70FKEB"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW06034K70FKEB"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW06034K70FKEB/?qs=C0xaqriB68jgsBGUVT10Fw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC1608X50N" value="CRCW06034K70FKEB">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/10watt 4.7Kohms 1%"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.5mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW06034K70FKEB"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW06034K70FKEB"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW06034K70FKEB/?qs=C0xaqriB68jgsBGUVT10Fw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC1608X50N" value="CRCW06034K70FKEB">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/10watt 4.7Kohms 1%"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.5mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW06034K70FKEB"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW06034K70FKEB"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW06034K70FKEB/?qs=C0xaqriB68jgsBGUVT10Fw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC1608X50N" value="CRCW06034K70FKEB">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/10watt 4.7Kohms 1%"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.5mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW06034K70FKEB"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW06034K70FKEB"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW06034K70FKEB/?qs=C0xaqriB68jgsBGUVT10Fw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC1608X50N" value="CRCW06034K70FKEB">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/10watt 4.7Kohms 1%"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.5mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW06034K70FKEB"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW06034K70FKEB"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW06034K70FKEB/?qs=C0xaqriB68jgsBGUVT10Fw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="CeramicCapacitors_Murata" package="CAPC1608X90N" value="GRM188C71C475KE21D">
<attribute name="CAPACITANCE" value="4.7u"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Capacitor GRM18_0.20 L=1.6mm W=0.8mm T=0.8mm"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.9mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Murata Electronics"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="GRM188C71C475KE21D"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="81-GRM188C71C475KE1D"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Murata-Electronics/GRM188C71C475KE21D/?qs=qkDYIeTQ%252BEkYyAAHsMqcYw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="0603"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="10%"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE" value="16V"/>
</element>
<element name="C2" library="CeramicCapacitors_Murata" package="CAPC1608X90N" value="GRM188C71C475KE21D">
<attribute name="CAPACITANCE" value="4.7u"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Capacitor GRM18_0.20 L=1.6mm W=0.8mm T=0.8mm"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.9mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Murata Electronics"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="GRM188C71C475KE21D"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="81-GRM188C71C475KE1D"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Murata-Electronics/GRM188C71C475KE21D/?qs=qkDYIeTQ%252BEkYyAAHsMqcYw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="0603"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="10%"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE" value="16V"/>
</element>
<element name="C3" library="CeramicCapacitors_Murata" package="CAPC1608X90N" value="GCM188L81H104KA57D">
<attribute name="CAPACITANCE" value=".1u"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Ceramic Capacitors 0603 X8L 100nF 50V Murata 0603 GCM 100nF Ceramic Multilayer Capacitor, 50 V dc, +150C, X8L Dielectric, +/-10% SMD"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.9mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Murata Electronics"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="GCM188L81H104KA57D"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="81-GCM188L81H104KA7D"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Murata-Electronics/GCM188L81H104KA57D/?qs=Q0GlgB%252BOca%2FPpYEsy9kIHw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="10%"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE" value="50V"/>
</element>
<element name="C4" library="CeramicCapacitors_Murata" package="CAPC1608X90N" value="GCM188L81H104KA57D">
<attribute name="CAPACITANCE" value=".1u"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Ceramic Capacitors 0603 X8L 100nF 50V Murata 0603 GCM 100nF Ceramic Multilayer Capacitor, 50 V dc, +150C, X8L Dielectric, +/-10% SMD"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.9mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Murata Electronics"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="GCM188L81H104KA57D"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="81-GCM188L81H104KA7D"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Murata-Electronics/GCM188L81H104KA57D/?qs=Q0GlgB%252BOca%2FPpYEsy9kIHw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="10%"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE" value="50V"/>
</element>
<element name="C5" library="CeramicCapacitors_Murata" package="CAPC1608X90N" value="GCM188L81H104KA57D">
<attribute name="CAPACITANCE" value=".1u"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Ceramic Capacitors 0603 X8L 100nF 50V Murata 0603 GCM 100nF Ceramic Multilayer Capacitor, 50 V dc, +150C, X8L Dielectric, +/-10% SMD"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.9mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Murata Electronics"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="GCM188L81H104KA57D"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="81-GCM188L81H104KA7D"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Murata-Electronics/GCM188L81H104KA57D/?qs=Q0GlgB%252BOca%2FPpYEsy9kIHw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="10%"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE" value="50V"/>
</element>
<element name="D1" library="TVS-Diodes_Semtech" package="UCLAMP0501PTCT" value="UCLAMP0501P.TCT">
<attribute name="CURRENT-PEAK-PULSE" value="16A"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="SEMTECH - UCLAMP0501P.TCT - TVS DIODE, 200W, 5V, SLP1006P2"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.53mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="SEMTECH"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="UCLAMP0501P.TCT"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="947-UCLAMP0501P.TCT"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Semtech/UCLAMP0501PTCT/?qs=rBWM4%252BvDhIdDJYuRmKsiVw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE-CLAMPING-MAX" value="12.5V"/>
<attribute name="VOLTAGE-REVERSE-STANDOFF" value="5V"/>
</element>
<element name="D2" library="TVS-Diodes_Semtech" package="UCLAMP0501PTCT" value="UCLAMP0501P.TCT">
<attribute name="CURRENT-PEAK-PULSE" value="16A"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="SEMTECH - UCLAMP0501P.TCT - TVS DIODE, 200W, 5V, SLP1006P2"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.53mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="SEMTECH"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="UCLAMP0501P.TCT"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="947-UCLAMP0501P.TCT"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Semtech/UCLAMP0501PTCT/?qs=rBWM4%252BvDhIdDJYuRmKsiVw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE-CLAMPING-MAX" value="12.5V"/>
<attribute name="VOLTAGE-REVERSE-STANDOFF" value="5V"/>
</element>
<element name="J9" library="RectangularConnectors_Harwin" package="M80-5021022" value="M80-5021022">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J10" library="RectangularConnectors_Harwin" package="M80-5021022" value="M80-5021022">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J11" library="RectangularConnectors_Harwin" package="M80-5000000M2-02-331-00-000" value="M80-5000000M2-02-331-00-000">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="Transistors-FETs-MOSFETs-Single_Vishay" package="SIHD3N50DT4GE3" value="SUD50P04-08-GE3">
<attribute name="DESCRIPTION" value="SUD50P04-08-GE3 P-Channel MOSFET, 50 A, 40 V, 3-Pin DPAK Vishay"/>
<attribute name="HEIGHT" value="2.38mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="SUD50P04-08-GE3"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="781-SUD50P04-08-GE3"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Semiconductors/SUD50P04-08-GE3/?qs=WX95TUc1y56BTDQkv3VCeQ%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Z1" library="Diodes-Zener-Single_OnSemiconductor" package="SODFL2513X100N" value="MM3Z10VC">
<attribute name="DESCRIPTION" value="ON Semiconductor, 10V Zener Diode 5% 200 mW SMT 2-Pin SOD-323F"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="ON Semiconductor"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="MM3Z10VC"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="512-MM3Z10VC"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/ON-Semiconductor-Fairchild/MM3Z10VC/?qs=rXqtSHp76q5TRWQ7QASRtg%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC1608X50N" value="CRCW060322K1FKEA">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Vishay CRCW Series Thick Film Surface Mount Resistor 0603 Case 22.1k +/-1% 0.1W +/-100ppm/C"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.5mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW060322K1FKEA"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW0603-22.1K-E3"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW060322K1FKEA/?qs=sR6giHT4ruE6fCLQDURSvw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="DC-DC-Converters_AnalogDevices" package="BGA81C127P8X11_1125X1500X292" value="LTM8026IV#PBF">
<attribute name="DESCRIPTION" value="36VIN, 5A CVCC Step-Down Module Regulator"/>
<attribute name="HEIGHT" value="2.92mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Analog Devices"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="LTM8026IV#PBF"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="584-LTM8026IV#PBF"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Analog-Devices/LTM8026IVPBF/?qs=hVkxg5c3xu9wri95MSnh6A%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="TantalumCapacitors_Kemet" package="CAPPM7343X430N" value="T491X157K020AT">
<attribute name="CAPACITANCE" value="150u"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Kemet 150uF Solid MnO2 Tantalum Capacitor, 20 V +/-10%, T491 Series"/>
<attribute name="HEIGHT" value="4.3mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Kemet"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="T491X157K020AT"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="80-T491X157K020AT"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/KEMET/T491X157K020AT/?qs=zlEqdDqlfLsr2189bqpkKQ%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="10%"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE" value="20"/>
</element>
<element name="C7" library="CeramicCapacitors_Murata" package="CAPC3225X270N" value="GRM32EC81C476KE15L">
<attribute name="CAPACITANCE" value="47u"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Murata 1210 GRM 47uF Ceramic Multilayer Capacitor, 16 V dc, +105C, X6S Dielectric, +/-10% SMD"/>
<attribute name="HEIGHT" value="2.7mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Murata Electronics"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="GRM32EC81C476KE15L"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="81-GRM32EC81C476KE5L"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Murata-Electronics/GRM32EC81C476KE15L/?qs=eeBpzGFlv%252B%2F0ttt4zOip7g%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="10%"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE" value="16V"/>
</element>
<element name="R13" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC1608X55N" value="CRCW0603510KFKEAC">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/10Watt 510k ohms 1% Commercial Use"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.55mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW0603510kFKEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW0603510kFKEAC"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW0603510KFKEAC/?qs=E3Y5ESvWgWMCtM2d4PfjTA%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="1/10 W"/>
<attribute name="RESISTANCE" value="510k"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="CeramicCapacitors_Murata" package="CAPC3225X270N" value="GRM32ER71J106KA12L">
<attribute name="CAPACITANCE" value="10u"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Murata 3225 GRM 10000nF Ceramic Multilayer Capacitor, 63 V dc, +125C, X7R Dielectric, +/-10%"/>
<attribute name="HEIGHT" value="2.7mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Murata Electronics"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="GRM32ER71J106KA12L"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="81-GRM32ER71J106KA2L"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Murata-Electronics/GRM32ER71J106KA12L/?qs=eeBpzGFlv%252B%2FlkjOiPI7fBw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="1210"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE" value="63V"/>
</element>
<element name="R14" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC1608X50N" value="CRCW060361K9FKEA">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Vishay CRCW Series Thick Film Surface Mount Resistor 0603 Case 61.9k +/-1% 0.1W +/-100ppm/C"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.5mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW060361K9FKEA"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW0603-61.9K-E3"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW060361K9FKEA/?qs=duauLwvczSbBRtWIPoeqRQ%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="1/10 W"/>
<attribute name="RESISTANCE" value="61.9k"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1%"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC1608X50N" value="CRCW06031K82FKEB">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/10watt 1.82Kohm 1% 100ppm"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.5mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW06031K82FKEB"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW06031K82FKEB"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW06031K82FKEB/?qs=YAISaLHWueFB%2FDBmImPHcA%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="1/10 W"/>
<attribute name="RESISTANCE" value="1.82k"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1%"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="CeramicCapacitors_Murata" package="CAPC1608X90N" value="GRM1885C1H102JA01J">
<attribute name="CAPACITANCE" value="1nF"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Murata 0603 GRM 1nF Ceramic Multilayer Capacitor, 50 V dc, +125C, C0G Dielectric, +/-5% SMD"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.9mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Murata Electronics"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="GRM1885C1H102JA01J"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="81-GRM1885C1H102JA1J"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Murata-Electronics/GRM1885C1H102JA01J/?qs=0%2FnQn0lBg8SgllSCl4XqEw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="5%"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE" value="50V"/>
</element>
<element name="IC6" library="PMIC-VoltageRegulators-Linear_AnalogDevices" package="SOIC127P599X175-8N" value="LT3021ES8#TRPBF">
<attribute name="DESCRIPTION" value="LDO Voltage Regulators 500mA VLDO"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.752mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Analog Devices"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="LT3021ES8#TRPBF"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="584-LT3021ES8#TRPBF"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Analog-Devices/LT3021ES8TRPBF/?qs=ytflclh7QUUl9oMXYU3hIA%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="CeramicCapacitors_Murata" package="CAPC3225X270N" value="GRM32ER71J106KA12L">
<attribute name="CAPACITANCE" value="10u"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Murata 3225 GRM 10000nF Ceramic Multilayer Capacitor, 63 V dc, +125C, X7R Dielectric, +/-10%"/>
<attribute name="HEIGHT" value="2.7mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Murata Electronics"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="GRM32ER71J106KA12L"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="81-GRM32ER71J106KA2L"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Murata-Electronics/GRM32ER71J106KA12L/?qs=eeBpzGFlv%252B%2FlkjOiPI7fBw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="1210"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE" value="63V"/>
</element>
<element name="C11" library="CeramicCapacitors_Murata" package="CAPC3225X270N" value="GRM32ER71J106KA12L">
<attribute name="CAPACITANCE" value="10u"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Murata 3225 GRM 10000nF Ceramic Multilayer Capacitor, 63 V dc, +125C, X7R Dielectric, +/-10%"/>
<attribute name="HEIGHT" value="2.7mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Murata Electronics"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="GRM32ER71J106KA12L"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="81-GRM32ER71J106KA2L"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Murata-Electronics/GRM32ER71J106KA12L/?qs=eeBpzGFlv%252B%2FlkjOiPI7fBw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="PACKAGE" value="1210"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE" value="63V"/>
</element>
<element name="R16" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC1608X50N" value="CRCW0603249KFKEB">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Standard Thick Film Chip Resistors value 249K ohm."/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.5mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW0603249KFKEB"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW0603249KFKEB"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW0603249KFKEB/?qs=Od6kYLRtj3nbQPj1iGLW7A%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="1/10 W"/>
<attribute name="RESISTANCE" value="249k"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1%"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC1608X50N" value="CRCW060319K1FKEA">
<attribute name="DESCRIPTION" value="RESISTOR, 0603 19.1K Ohms +/-1% 0.1 W"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.5mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW060319K1FKEA"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW0603-19.1K-E3"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW060319K1FKEA/?qs=yGXpg7PJZChftHN5AW0jcA%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="1/10 W"/>
<attribute name="RESISTANCE" value="19.1k"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1%"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="CeramicCapacitors_Murata" package="CAPC1608X90N" value="GCG1885G1H220JA01J">
<attribute name="CAPACITANCE" value="22pF"/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="Capacitor L=1.6mm W=0.8mm T=0.8mm"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.9mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Murata Electronics"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="GCG1885G1H220JA01J"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="81-GCG1885G1H220JA1J"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Murata-Electronics/GCG1885G1H220JA01J/?qs=QzBtWTOodeWWZowKv0AWWg%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="5%"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VOLTAGE" value="50V"/>
</element>
<element name="D3" library="TVS-Diodes_Vishay" package="SMAJ58CA-E3/61" value="SMAJ58CA-E3/61">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="RectangularConnectors_Samtec" package="QTH-090-0-4-L-D-A" value="QTH-090-04-L-D-AQTH-090-04-L-D-A">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Board to Board &amp; Mezzanine Connectors 0.50 mm Q Strip  High-Speed Ground Plane Terminal Strip"/>
<attribute name="HEIGHT" value="15.326mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="SAMTEC"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="QTH-090-04-L-D-A"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="200-QTH09004LDA"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Samtec/QTH-090-04-L-D-A?qs=92ilVni64gxMT7OwAOFHYg%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="PTCResettableFuses_Littelfuse" package="FUSC4632X62N" value="MINISMDC050F-2">
<attribute name="DESCRIPTION" value="LITTELFUSE - MINISMDC050F-2 - POLYSWITCH, 0.5A, 24V, SMD"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.62mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="LITTELFUSE"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="MINISMDC050F-2"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="650-MINISMDC050F-2"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Littelfuse/MINISMDC050F-2/?qs=k5V78Jg%2Feq42japyR7WJvA%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC3216X60N" value="CRCW120610M0DHEAP">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/4W 10Mohm .5%"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.6mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW120610M0DHEAP"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW120610M0DHEAP"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW120610M0DHEAP/?qs=kvi2gfzC1aN0ljXvQp%2FeMw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J12" library="RectangularConnectors_Harwin" package="M80-5020442" value="M80-5020442">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J7" library="RectangularConnectors_Harwin" package="M80-5021022" value="M80-5021022">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC3216X60N" value="CRCW120610M0DHEAP">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/4W 10Mohm .5%"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.6mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW120610M0DHEAP"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW120610M0DHEAP"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW120610M0DHEAP/?qs=kvi2gfzC1aN0ljXvQp%2FeMw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC3216X60N" value="CRCW120610M0DHEAP">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/4W 10Mohm .5%"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.6mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW120610M0DHEAP"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW120610M0DHEAP"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW120610M0DHEAP/?qs=kvi2gfzC1aN0ljXvQp%2FeMw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC3216X60N" value="CRCW120610M0DHEAP">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/4W 10Mohm .5%"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.6mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW120610M0DHEAP"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW120610M0DHEAP"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW120610M0DHEAP/?qs=kvi2gfzC1aN0ljXvQp%2FeMw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC3216X60N" value="CRCW120610M0DHEAP">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Thick Film Resistors - SMD 1/4W 10Mohm .5%"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.6mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW120610M0DHEAP"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW120610M0DHEAP"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW120610M0DHEAP/?qs=kvi2gfzC1aN0ljXvQp%2FeMw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP3" library="testpad" package="P1-13" value="TPPAD1-13">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="12"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP4" library="testpad" package="P1-13" value="TPPAD1-13">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="12"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP5" library="testpad" package="P1-13" value="TPPAD1-13">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="12"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP1" library="testpad" package="P1-13" value="TPPAD1-13">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="12"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP2" library="testpad" package="P1-13" value="TPPAD1-13">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="12"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2">
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
</element>
<element name="H2" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2">
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
</element>
<element name="H3" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2">
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
</element>
<element name="H4" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2">
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
</element>
<element name="LED1" library="LEDIndicationDiscrete_OSRAM" package="LY-L29K" value="LG_L29K-F2J1-24-Z">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Green 570nm LED Indication - Discrete 1.7V 0603 (1608 Metric)"/>
<attribute name="HEIGHT" value="mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="OSRAM"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="LG L29K-F2J1-24-Z"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="720-LGL29KF2J124Z"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/OSRAM-Opto-Semiconductors/LG-L29K-F2J1-24-Z?qs=K5ta8V%252BWhtZgXsLy3YsR5Q%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="LEDIndicationDiscrete_OSRAM" package="LY-L29K" value="LG_L29K-F2J1-24-Z">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Green 570nm LED Indication - Discrete 1.7V 0603 (1608 Metric)"/>
<attribute name="HEIGHT" value="mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="OSRAM"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="LG L29K-F2J1-24-Z"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="720-LGL29KF2J124Z"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/OSRAM-Opto-Semiconductors/LG-L29K-F2J1-24-Z?qs=K5ta8V%252BWhtZgXsLy3YsR5Q%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="LEDIndicationDiscrete_OSRAM" package="LY-L29K" value="LG_L29K-F2J1-24-Z">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Green 570nm LED Indication - Discrete 1.7V 0603 (1608 Metric)"/>
<attribute name="HEIGHT" value="mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="OSRAM"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="LG L29K-F2J1-24-Z"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="720-LGL29KF2J124Z"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/OSRAM-Opto-Semiconductors/LG-L29K-F2J1-24-Z?qs=K5ta8V%252BWhtZgXsLy3YsR5Q%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC1608X50N" value="CRCW0603300RFKEA">
<attribute name="DESCRIPTION" value="CRCW0603 Resistor T/R 0.10W,1%,300R Vishay CRCW Series Thick Film Surface Mount Resistor 0603 Case 300 +/-1% 0.1W +/-100ppm/C"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.5mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW0603300RFKEA"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW0603-300-E3"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW0603300RFKEA/?qs=SNwsiWikH8qfoKtotWEteQ%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="0.1W"/>
<attribute name="RESISTANCE" value="300"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1%"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC1608X50N" value="CRCW0603620RFKEA">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Vishay CRCW Series Thick Film Surface Mount Resistor 603 Case 620 +/-1% 0.1W +/-100ppm/C"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.5mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW0603620RFKEA"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW0603-620-E3"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW0603620RFKEA/?qs=%2F79TUAHPvpNPE9cPSUIHmw%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="0.1W"/>
<attribute name="RESISTANCE" value="620"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1%"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="ChipResistor-SurfaceMount_VishayDale" package="RESC1608X50N" value="CRCW0603130RFKEA">
<attribute name="DESCRIPTION" value="Vishay CRCW Series Thick Film Surface Mount Resistor 0603 Case 130 +/-1% 0.1W +/-100ppm/C"/>
<attribute name="HEIGHT" value="0.5mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Vishay"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="CRCW0603130RFKEA"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="71-CRCW0603-130-E3"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.co.uk/ProductDetail/Vishay-Dale/CRCW0603130RFKEA/?qs=QVRIQbtDQVInPogsvqo4zA%3D%3D"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POWER" value="0.1W"/>
<attribute name="RESISTANCE" value="130"/>
<attribute name="TOLERANCE" value="1%"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+3V3">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="10"/>
<contactref element="J2" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="J3" pad="10"/>
<contactref element="J3" pad="12"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="MP4"/>
<contactref element="J1" pad="MP3"/>
<contactref element="J1" pad="MP2"/>
<contactref element="J1" pad="MP1"/>
<contactref element="LED3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J2" pad="11"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="J2" pad="9"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DGND">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="J4" pad="8"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="5"/>
<contactref element="J5" pad="8"/>
<contactref element="J5" pad="11"/>
<contactref element="J5" pad="17"/>
<contactref element="J8" pad="23"/>
<contactref element="J8" pad="15"/>
<contactref element="J8" pad="9"/>
<contactref element="J8" pad="3"/>
<contactref element="J8" pad="6"/>
<contactref element="J8" pad="12"/>
<contactref element="J8" pad="20"/>
<contactref element="IC3" pad="17"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="J10" pad="6"/>
<contactref element="J10" pad="7"/>
<contactref element="J10" pad="8"/>
<contactref element="J10" pad="9"/>
<contactref element="J10" pad="10"/>
<contactref element="J11" pad="P$2"/>
<contactref element="IC5" pad="A5"/>
<contactref element="IC5" pad="A6"/>
<contactref element="IC5" pad="A7"/>
<contactref element="IC5" pad="A8"/>
<contactref element="IC5" pad="B5"/>
<contactref element="IC5" pad="B6"/>
<contactref element="IC5" pad="B7"/>
<contactref element="IC5" pad="B8"/>
<contactref element="IC5" pad="C5"/>
<contactref element="IC5" pad="C6"/>
<contactref element="IC5" pad="C7"/>
<contactref element="IC5" pad="C8"/>
<contactref element="IC5" pad="D5"/>
<contactref element="IC5" pad="D6"/>
<contactref element="IC5" pad="D7"/>
<contactref element="IC5" pad="E1"/>
<contactref element="IC5" pad="E2"/>
<contactref element="IC5" pad="E3"/>
<contactref element="IC5" pad="E4"/>
<contactref element="IC5" pad="E5"/>
<contactref element="IC5" pad="E6"/>
<contactref element="IC5" pad="E7"/>
<contactref element="IC5" pad="F1"/>
<contactref element="IC5" pad="F2"/>
<contactref element="IC5" pad="F3"/>
<contactref element="IC5" pad="F4"/>
<contactref element="IC5" pad="F5"/>
<contactref element="IC5" pad="F6"/>
<contactref element="IC5" pad="F7"/>
<contactref element="IC5" pad="G1"/>
<contactref element="IC5" pad="G2"/>
<contactref element="IC5" pad="G3"/>
<contactref element="IC5" pad="G4"/>
<contactref element="IC5" pad="G5"/>
<contactref element="IC5" pad="G6"/>
<contactref element="IC5" pad="G7"/>
<contactref element="IC5" pad="H5"/>
<contactref element="IC5" pad="H6"/>
<contactref element="IC5" pad="H7"/>
<contactref element="IC5" pad="J5"/>
<contactref element="IC5" pad="J6"/>
<contactref element="IC5" pad="J7"/>
<contactref element="IC5" pad="K5"/>
<contactref element="IC5" pad="K6"/>
<contactref element="IC5" pad="K7"/>
<contactref element="IC5" pad="L5"/>
<contactref element="IC5" pad="L8"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="L7"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="13"/>
<contactref element="J1" pad="19"/>
<contactref element="J1" pad="121"/>
<contactref element="J1" pad="127"/>
<contactref element="J1" pad="133"/>
<contactref element="J1" pad="139"/>
<contactref element="J1" pad="145"/>
<contactref element="J1" pad="147"/>
<contactref element="J1" pad="67"/>
<contactref element="J1" pad="73"/>
<contactref element="J1" pad="79"/>
<contactref element="J1" pad="85"/>
<contactref element="J1" pad="91"/>
<contactref element="J1" pad="97"/>
<contactref element="J1" pad="113"/>
<contactref element="J1" pad="119"/>
<contactref element="J1" pad="23"/>
<contactref element="J1" pad="29"/>
<contactref element="J1" pad="35"/>
<contactref element="J1" pad="43"/>
<contactref element="J1" pad="49"/>
<contactref element="J1" pad="53"/>
<contactref element="J1" pad="59"/>
<contactref element="J1" pad="173"/>
<contactref element="J1" pad="171"/>
<contactref element="J1" pad="163"/>
<contactref element="J1" pad="161"/>
<contactref element="J1" pad="153"/>
<contactref element="J1" pad="107"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="MP5"/>
<contactref element="J1" pad="MP6"/>
<contactref element="J1" pad="MP7"/>
<contactref element="J1" pad="MP8"/>
<contactref element="J1" pad="68"/>
<contactref element="J1" pad="74"/>
<contactref element="J1" pad="80"/>
<contactref element="J1" pad="84"/>
<contactref element="J1" pad="90"/>
<contactref element="J1" pad="96"/>
<contactref element="J1" pad="102"/>
<contactref element="J1" pad="108"/>
<contactref element="J1" pad="138"/>
<contactref element="J1" pad="150"/>
<contactref element="J1" pad="156"/>
<contactref element="J1" pad="162"/>
<contactref element="J1" pad="168"/>
<contactref element="J1" pad="174"/>
<contactref element="J1" pad="180"/>
<contactref element="J1" pad="114"/>
<contactref element="J1" pad="120"/>
<contactref element="J6" pad="3"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="J12" pad="1"/>
<contactref element="J12" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="3"/>
<contactref element="J7" pad="4"/>
<contactref element="J7" pad="5"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="J9" pad="1"/>
<contactref element="J9" pad="2"/>
<contactref element="J9" pad="3"/>
<contactref element="J9" pad="4"/>
<contactref element="TP4" pad="TP"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GBE1_LINK1000#">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GBE1_ACTIVE#">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GBE1_MDIO0_P">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="GBE1_MDIO0_N">
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="GBE1_MDIO1_P">
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="GBE1_MDIO1_N">
<contactref element="J3" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="GBE1_MDIO2_P">
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="GBE1_MDIO2_N">
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="GBE1_MDIO3_P">
<contactref element="J3" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="GBE1_MDIO3_N">
<contactref element="J3" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="J3" pad="11"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J3" pad="9"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GBE0_MDIO0_P">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="54"/>
</signal>
<signal name="GBE0_MDIO0_N">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="56"/>
</signal>
<signal name="GBE0_MDIO1_P">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="52"/>
</signal>
<signal name="GBE0_MDIO1_N">
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="50"/>
</signal>
<signal name="GBE0_MDIO2_P">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="48"/>
</signal>
<signal name="GBE0_MDIO2_N">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="46"/>
</signal>
<signal name="GBE0_MDIO3_P">
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="GBE0_MDIO3_N">
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="42"/>
</signal>
<signal name="GBE0_LINK1000#">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="60"/>
</signal>
<signal name="GBE0_ACTIVE#">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="66"/>
</signal>
<signal name="BATTLOW#">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CARRIER_RST#">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PWRBTN#">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="J10" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SLEEP#">
<contactref element="J10" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MOD_RST#">
<contactref element="J1" pad="11"/>
<contactref element="J10" pad="5"/>
</signal>
<signal name="UART1_RX_N">
<contactref element="J1" pad="123"/>
<contactref element="J4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="UART1_RX_P">
<contactref element="J1" pad="125"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="UART1_TX_N">
<contactref element="J1" pad="129"/>
<contactref element="J4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="UART1_TX_P">
<contactref element="J1" pad="131"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="UART0_RX_N">
<contactref element="J1" pad="135"/>
<contactref element="J4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="UART0_RX_P">
<contactref element="J1" pad="137"/>
<contactref element="J4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="UART0_TX_N">
<contactref element="J1" pad="141"/>
<contactref element="J4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="UART0_TX_P">
<contactref element="J1" pad="143"/>
<contactref element="J4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="TMDS_CON_LANE2_P">
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="75"/>
</signal>
<signal name="TMDS_CON_LANE2_N">
<contactref element="J5" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="77"/>
</signal>
<signal name="TMDS_CON_LANE1_P">
<contactref element="J5" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="81"/>
</signal>
<signal name="TMDS_CON_LANE1_N">
<contactref element="J5" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="83"/>
</signal>
<signal name="TMDS_CON_LANE0_P">
<contactref element="J5" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="87"/>
</signal>
<signal name="TMDS_CON_LANE0_N">
<contactref element="J5" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="89"/>
</signal>
<signal name="TMDS_CON_CLK_P">
<contactref element="J5" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="93"/>
</signal>
<signal name="TMDS_CON_CLK_N">
<contactref element="J5" pad="12"/>
<contactref element="J1" pad="95"/>
</signal>
<signal name="HDMI_CON_CEC">
<contactref element="J5" pad="13"/>
<contactref element="J1" pad="65"/>
</signal>
<signal name="HDMI_CON_CTRL_CLK">
<contactref element="J5" pad="15"/>
<contactref element="J1" pad="71"/>
</signal>
<signal name="HDMI_CON_CTRL_DAT">
<contactref element="J5" pad="16"/>
<contactref element="J1" pad="69"/>
</signal>
<signal name="HDMI_5V">
<contactref element="J5" pad="18"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="HDMI_HPD">
<contactref element="J5" pad="19"/>
<contactref element="J1" pad="63"/>
</signal>
<signal name="USB3_VBUS_A">
<contactref element="J1" pad="21"/>
<contactref element="J6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="USB3CONNA_D_N">
<contactref element="J1" pad="37"/>
<contactref element="J6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="USB3CONNA_D_P">
<contactref element="J1" pad="39"/>
<contactref element="J6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="USB3CONNA_SS_RX_N">
<contactref element="J1" pad="31"/>
<contactref element="J6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="USB3CONNA_SS_TX_N">
<contactref element="J1" pad="25"/>
<contactref element="J6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="USB3CONNA_SS_TX_P">
<contactref element="J1" pad="27"/>
<contactref element="J6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="USB3CONNA_SS_RX_P">
<contactref element="J6" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="USB2_VBUS_A">
<contactref element="J1" pad="51"/>
<contactref element="J7" pad="8"/>
</signal>
<signal name="USB2CONNA_D_N">
<contactref element="J1" pad="45"/>
<contactref element="J7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="USB2CONNA_D_P">
<contactref element="J1" pad="47"/>
<contactref element="J7" pad="7"/>
</signal>
<signal name="FORCE_RECOV#">
<contactref element="J1" pad="55"/>
<contactref element="TP3" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="VDD_CAM_1V8_CAM">
<contactref element="J8" pad="1"/>
<contactref element="J8" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="110"/>
<contactref element="J1" pad="112"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="CSI4_D0_P">
<contactref element="J8" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="142"/>
</signal>
<signal name="CSI4_D0_N">
<contactref element="J8" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="140"/>
</signal>
<signal name="CSI4_CLK_N">
<contactref element="J8" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="146"/>
</signal>
<signal name="CSI4_CLK_P">
<contactref element="J8" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="148"/>
</signal>
<signal name="CSI4_D1_P">
<contactref element="J8" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="136"/>
</signal>
<signal name="CSI4_D1_N">
<contactref element="J8" pad="11"/>
<contactref element="J1" pad="134"/>
</signal>
<signal name="VDD_CAM_FQ_HV_CAM">
<contactref element="J8" pad="21"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="CAMX_PWR">
<contactref element="J1" pad="177"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="I2C_SDA">
<contactref element="J9" pad="10"/>
<contactref element="J1" pad="149"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="CAMX_RST">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="J1" pad="175"/>
</signal>
<signal name="CAMX_MCLK">
<contactref element="J1" pad="179"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="I2C_SCL">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="J9" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="151"/>
</signal>
<signal name="CAMFQ_PWDN_E">
<contactref element="J8" pad="14"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CAM_I2C_SDA_E">
<contactref element="J8" pad="16"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="CAM_RST_E">
<contactref element="J8" pad="18"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CAMFQ_MCLK_E">
<contactref element="J8" pad="13"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CAM_I2C_SCL_E">
<contactref element="J8" pad="17"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GPIO8">
<contactref element="J1" pad="128"/>
<contactref element="J9" pad="9"/>
</signal>
<signal name="GPIO9">
<contactref element="J1" pad="126"/>
<contactref element="J9" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GPIO_EXP0_INT">
<contactref element="J1" pad="124"/>
<contactref element="J9" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GPIO_EXP1_INT">
<contactref element="J1" pad="122"/>
<contactref element="J9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="J11" pad="P$1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+24V">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Z1" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="J1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="J2"/>
<contactref element="IC5" pad="J3"/>
<contactref element="IC5" pad="K3"/>
<contactref element="IC5" pad="K2"/>
<contactref element="IC5" pad="K1"/>
<contactref element="IC5" pad="L3"/>
<contactref element="IC5" pad="L2"/>
<contactref element="IC5" pad="L1"/>
</signal>
<signal name="HPOUT_L">
<contactref element="J1" pad="118"/>
<contactref element="J7" pad="10"/>
</signal>
<signal name="HPOUT_R">
<contactref element="J1" pad="116"/>
<contactref element="J7" pad="9"/>
</signal>
<signal name="+7V">
<contactref element="IC5" pad="A4"/>
<contactref element="IC5" pad="A3"/>
<contactref element="IC5" pad="A2"/>
<contactref element="IC5" pad="A1"/>
<contactref element="IC5" pad="B1"/>
<contactref element="IC5" pad="B2"/>
<contactref element="IC5" pad="B4"/>
<contactref element="IC5" pad="B3"/>
<contactref element="IC5" pad="C1"/>
<contactref element="IC5" pad="C4"/>
<contactref element="IC5" pad="C3"/>
<contactref element="IC5" pad="C2"/>
<contactref element="IC5" pad="D4"/>
<contactref element="IC5" pad="D3"/>
<contactref element="IC5" pad="D2"/>
<contactref element="IC5" pad="D1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="MP12"/>
<contactref element="J1" pad="MP11"/>
<contactref element="J1" pad="MP10"/>
<contactref element="J1" pad="MP9"/>
<contactref element="LED2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IC5_VREF">
<contactref element="IC5" pad="F8"/>
<contactref element="IC5" pad="D8"/>
<contactref element="IC5" pad="E8"/>
<contactref element="TP5" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC5" pad="L6"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC5" pad="K8"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC5" pad="J8"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC5" pad="G8"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="Z1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RTC-BAT">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J12" pad="3"/>
<contactref element="J12" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="101"/>
<contactref element="J1" pad="103"/>
<contactref element="J1" pad="105"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="J6" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="J7" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="36"/>
<contactref element="J1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="J2" pad="15"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="J3" pad="15"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="J5" pad="MH2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="LED3" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
