<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="12.7" y1="49.53" x2="35.23" y2="49.53" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.23" y1="49.53" x2="35.23" y2="67.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.23" y1="67.3" x2="12.7" y2="67.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="67.3" x2="12.7" y2="49.53" width="0" layer="20"/>
<text>www.IGetIO.com
Simple ESP-01 Programmer
V 1.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="igetio-lib">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-igetno">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="RESET" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
</element>
<element name="FLASH" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
</element>
<element name="ESP-01" library="con-igetno" package="MA04-2" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="FTDI" library="igetio-lib" package="MA06-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="FTDI" pad="6"/>
<contactref element="FLASH" pad="3"/>
<contactref element="RESET" pad="3"/>
<contactref element="ESP-01" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="ESP-01" pad="4"/>
<contactref element="RESET" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="ESP-01" pad="3"/>
<contactref element="FLASH" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="ESP-01" pad="6"/>
<contactref element="FTDI" pad="4"/>
<contactref element="ESP-01" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="ESP-01" pad="1"/>
<contactref element="FTDI" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="FTDI" pad="2"/>
<contactref element="ESP-01" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
