<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="51.26" y="81.98" drill="3"/>
<hole x="99.84" y="81.98" drill="3"/>
<hole x="99.85" y="34.51" drill="3"/>
<wire x1="48.04" y1="31.82" x2="48.56" y2="31.3" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="48.56" y1="31.3" x2="102.56" y2="31.3" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="102.56" y1="31.3" x2="102.99" y2="31.73" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="102.99" y1="31.73" x2="102.99" y2="84.9" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="102.99" y1="84.9" x2="102.69" y2="85.2" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="102.69" y1="85.2" x2="48.28" y2="85.2" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="48.01" y1="31.85" x2="48.01" y2="84.93" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="48.01" y1="84.93" x2="48.28" y2="85.2" width="0.254" layer="20"/>
<hole x="51.27" y="34.51" drill="3"/>
<text>DT018ATFT</text>
<hole x="56.41" y="42.19" drill="0.6"/>
<hole x="102.28" y="42.22" drill="0.6"/>
<hole x="102.34" y="74.48" drill="0.6"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA09-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-hirose">
<description>&lt;b&gt;Hirose Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
www.hirose.co.jp&lt;p&gt;
Include : &lt;br&gt;
con-hirose-df12d(3.0)60dp0.5v80.lbr from Bob Starr &amp;lt;rtzaudio@mindspring.com&amp;gt;&lt;br&gt;
con-hirose.lbr from Bob Starr &amp;lt;rtzaudio@mindspring.com&amp;gt;&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="FH12-45S-0.5SH">
<description>&lt;b&gt;0.5mm Pitch Connectors For FPC/FFC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: &lt;a href= "http://www.hirose.co.jp/cataloge_hp/e58605370.pdf"&gt;Data sheet&lt;/a&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA09-1" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA09-1" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="X4" library="con-hirose" package="FH12-45S-0.5SH" value="FH12-45S-0.5SH">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="SV3" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="4"/>
<contactref element="X4" pad="5"/>
<contactref element="X4" pad="7"/>
<contactref element="X4" pad="9"/>
<contactref element="X4" pad="8"/>
<contactref element="X4" pad="11"/>
<contactref element="X4" pad="36"/>
<contactref element="X4" pad="37"/>
<contactref element="X4" pad="38"/>
<contactref element="X4" pad="39"/>
<contactref element="X4" pad="40"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="SV2" pad="9"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="6"/>
<contactref element="X4" pad="10"/>
<contactref element="X4" pad="41"/>
</signal>
<signal name="TFT_READ">
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="!TFT_CS">
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="34"/>
</signal>
<signal name="TFT_D0">
<contactref element="SV3" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="31"/>
</signal>
<signal name="TFT_RS">
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="X4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="TFT_D1">
<contactref element="SV3" pad="3"/>
<contactref element="X4" pad="30"/>
</signal>
<signal name="TFT_D3">
<contactref element="SV3" pad="5"/>
<contactref element="X4" pad="28"/>
</signal>
<signal name="TFT_D2">
<contactref element="SV3" pad="4"/>
<contactref element="X4" pad="29"/>
</signal>
<signal name="TFT_D4">
<contactref element="SV3" pad="6"/>
<contactref element="X4" pad="27"/>
</signal>
<signal name="TFT_D5">
<contactref element="SV3" pad="7"/>
<contactref element="X4" pad="26"/>
</signal>
<signal name="TFT_D6">
<contactref element="SV3" pad="8"/>
<contactref element="X4" pad="25"/>
</signal>
<signal name="TFT_D7">
<contactref element="SV3" pad="9"/>
<contactref element="X4" pad="24"/>
</signal>
<signal name="!TFT_BACKLIGHT1">
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!TFT_BACKLIGHT2">
<contactref element="SV2" pad="7"/>
<contactref element="X4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TFT_TE">
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="X4" pad="32"/>
</signal>
<signal name="!TFT_RST">
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="X4" pad="33"/>
</signal>
<signal name="TFT_WRITE">
<contactref element="SV2" pad="8"/>
<contactref element="X4" pad="35"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
