<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="61.5" y1="80" x2="29.5" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.5" y1="0" x2="95.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="95.5" y1="0" x2="103" y2="7.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="69" y1="69" x2="95.5" y2="69" width="0" layer="20"/>
<wire x1="95.5" y1="69" x2="103" y2="61.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="103" y1="61.5" x2="103" y2="7.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="69" y1="69" x2="69" y2="72.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="69" y1="72.5" x2="61.5" y2="80" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>audio board</text>
<text>DC6FX</text>
<wire x1="29.499559375" y1="79.999840625" x2="25.2146" y2="79.999840625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.2146" y1="79.999840625" x2="15.2146" y2="69.999840625" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="15.2146" y1="69.999840625" x2="15.2146" y2="10" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.2146" y1="10" x2="25.2146" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="25.2146" y1="0" x2="29.499559375" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>C:/Documents and Settings/Snake Plisken/Desktop/dc6fx2.bmp</text>
<text>COMET</text>
<text>VOMIT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="solpad">
<description>&lt;b&gt;Solder Pads/Test Points&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LSP10">
<description>&lt;b&gt;SOLDER PAD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
drill 1.0 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-film">
<packages>
<package name="BOX_SMALL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-elec">
<packages>
<package name="050_020_1">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="063_025">
<description>&lt;b&gt;6.3mm diameter, 2.5 mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<packages>
<package name="DO35-3">
<description>&lt;B&gt;DO-35 0.3" spacing&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="3MM_B">
</package>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="integrated circuits">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<packages>
<package name="PHOTOCELL2">
</package>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="potentiometers">
<packages>
<package name="2262_TRIM">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1/4" on-board trim potentiometer</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistors">
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
<library name="regulators">
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE08">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FE05-1">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="carter">
<packages>
<package name="FE03-1">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="supply pins">
<packages>
<package name="AB9V">
<description>&lt;B&gt;9-V BATTERY CLIP&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="9V" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="C1" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100n"/>
<element name="C10" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100n"/>
<element name="C11" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="330p"/>
<element name="C12" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="10n"/>
<element name="C13" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100n"/>
<element name="C14" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100p"/>
<element name="C15" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="10u"/>
<element name="C16" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="10u"/>
<element name="C17" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="10u"/>
<element name="C18" library="capacitors-elec" package="063_025" value="100u"/>
<element name="C19" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100n"/>
<element name="C2" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="10n"/>
<element name="C20" library="capacitors-elec" package="063_025" value="100u"/>
<element name="C21" library="capacitors-elec" package="063_025" value="100u"/>
<element name="C3" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="10n"/>
<element name="C4" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100n"/>
<element name="C5" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100n"/>
<element name="C6" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100n"/>
<element name="C7" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100n"/>
<element name="C8" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="330p"/>
<element name="C9" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="10n"/>
<element name="D1" library="diodes" package="DO35-3" value="1n4148"/>
<element name="D2" library="diodes" package="DO35-3" value="1n4148"/>
<element name="D3" library="diodes" package="DO35-3" value="1n4148"/>
<element name="D4" library="diodes" package="DO35-3" value="1n4148"/>
<element name="D5" library="diodes" package="DO35-3" value="1n4148"/>
<element name="D6" library="diodes" package="DO35-3" value="1n4148"/>
<element name="D7" library="diodes" package="3MM_B" value="LEDB"/>
<element name="D8" library="diodes" package="3MM_B" value="LEDB"/>
<element name="D9" library="diodes" package="DO41-3" value="1n5817"/>
<element name="DRY" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HOUT" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="integrated circuits" package="DIL14" value="TL074"/>
<element name="IC2" library="integrated circuits" package="DIL14" value="TL074"/>
<element name="IC3" library="integrated circuits" package="DIL14" value="TL074"/>
<element name="IN" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10"/>
<element name="LDR1" library="resistors" package="PHOTOCELL2" value=""/>
<element name="LDR2" library="resistors" package="PHOTOCELL2" value=""/>
<element name="LDR3" library="resistors" package="PHOTOCELL2" value=""/>
<element name="LDR4" library="resistors" package="PHOTOCELL2" value=""/>
<element name="LDR5" library="resistors" package="PHOTOCELL2" value=""/>
<element name="LDR6" library="resistors" package="PHOTOCELL2" value=""/>
<element name="LOUT" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LPFGAIN" library="potentiometers" package="2262_TRIM" value="20k"/>
<element name="HPFGAIN" library="potentiometers" package="2262_TRIM" value="20k"/>
<element name="Q1" library="transistors" package="TO92-" value="2N5457"/>
<element name="Q2" library="transistors" package="TO92-" value="2N5457"/>
<element name="Q3" library="transistors" package="TO92-" value="2N5457"/>
<element name="R1" library="resistors" package="R0207/3" value="1M"/>
<element name="R10" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R11" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R12" library="resistors" package="R0207/3" value="100r"/>
<element name="R13" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R14" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R15" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R16" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R17" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R18" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R19" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R2" library="resistors" package="R0207/3" value="1M"/>
<element name="R20" library="resistors" package="R0207/3" value="100r"/>
<element name="R21" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R22" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R23" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R24" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R25" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R26" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R27" library="resistors" package="R0207/3" value="1k"/>
<element name="R28" library="resistors" package="R0207/3" value="100k"/>
<element name="R29" library="resistors" package="R0207/3" value="1k"/>
<element name="R3" library="resistors" package="R0207/3" value="20k"/>
<element name="R30" library="resistors" package="R0207/3" value="100k"/>
<element name="R31" library="resistors" package="R0207/3" value="1k"/>
<element name="R32" library="resistors" package="R0207/3" value="100k"/>
<element name="R37" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R38" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R4" library="resistors" package="R0207/3" value="20k"/>
<element name="R5" library="resistors" package="R0207/3" value="8k2"/>
<element name="R6" library="resistors" package="R0207/3" value="8k2"/>
<element name="R7" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R8" library="resistors" package="R0207/3" value="8k2"/>
<element name="R9" library="resistors" package="R0207/3" value="8k2"/>
<element name="REG1" library="regulators" package="TO92-" value="LM78L05"/>
<element name="AUDIO" library="con-lsta" package="FE08" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="+9V" library="supply pins" package="AB9V" value="9v">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="WET" library="solpad" package="LSP10" value="LSP10">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R34" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R35" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R36" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R39" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R40" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="C22" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100n"/>
<element name="C23" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100n"/>
<element name="R41" library="resistors" package="R0207/3" value="8k2"/>
<element name="R42" library="resistors" package="R0207/3" value="8k2"/>
<element name="R43" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R44" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="IC4" library="integrated circuits" package="DIL08" value="TL074"/>
<element name="D10" library="diodes" package="3MM_B" value="LEDB"/>
<element name="D11" library="diodes" package="3MM_B" value="LEDB"/>
<element name="POWER" library="con-lsta" package="FE05-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="LFO" library="carter" package="FE03-1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q4" library="transistors" package="TO92-" value="2N5457"/>
<element name="D12" library="diodes" package="DO35-3" value="1n4148"/>
<element name="R45" library="resistors" package="R0207/3" value="1k"/>
<element name="R46" library="resistors" package="R0207/3" value="100k"/>
<element name="D13" library="diodes" package="DO35-3" value="1n4148"/>
<element name="C24" library="capacitors-elec" package="050_020_1" value="10u"/>
<element name="R47" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R48" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$3">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BFFR">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="LDR1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="LDR1" pad="P$2"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="LPFGAIN" pad="3"/>
<contactref element="LPFGAIN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="LPFGAIN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="LDR2" pad="P$2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="LDR3" pad="P$2"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LPFOUT">
<contactref element="AUDIO" pad="6"/>
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CHOUT">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="AUDIO" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="LDR4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="LDR4" pad="P$2"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="HPFGAIN" pad="3"/>
<contactref element="HPFGAIN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="HPFGAIN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="LDR5" pad="P$2"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="LDR6" pad="P$2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HPFOUT">
<contactref element="AUDIO" pad="3"/>
<contactref element="R47" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="WET" pad="MP"/>
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="D13" pad="A"/>
</signal>
<signal name="HPFIN">
<contactref element="AUDIO" pad="1"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R43" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="+"/>
</signal>
<signal name="DRY">
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="DRY" pad="MP"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="+"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
</signal>
<signal name="LOUT">
<contactref element="AUDIO" pad="8"/>
<contactref element="LOUT" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="+9V" pad="+"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="C18" pad="-"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="+9V" pad="-"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="MP"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="-"/>
<contactref element="C16" pad="-"/>
<contactref element="C17" pad="-"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="-"/>
<contactref element="REG1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="POWER" pad="3"/>
<contactref element="C21" pad="-"/>
<contactref element="POWER" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IN" pad="MP"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="R42" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="R43" pad="1"/>
<contactref element="R44" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="VB">
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="LDR5" pad="P$1"/>
<contactref element="LDR6" pad="P$1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="LDR2" pad="P$1"/>
<contactref element="LDR3" pad="P$1"/>
<contactref element="POWER" pad="5"/>
<contactref element="C21" pad="+"/>
</signal>
<signal name="HOUT">
<contactref element="AUDIO" pad="7"/>
<contactref element="HOUT" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="LG">
<contactref element="D7" pad="K"/>
<contactref element="D8" pad="K"/>
<contactref element="D11" pad="K"/>
<contactref element="D10" pad="K"/>
<contactref element="LFO" pad="2"/>
</signal>
<signal name="V">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="REG1" pad="1"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
<contactref element="C18" pad="+"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="9V" pad="MP"/>
<contactref element="POWER" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="POWER" pad="4"/>
<contactref element="REG1" pad="3"/>
<contactref element="C20" pad="+"/>
</signal>
<signal name="LFO2">
<contactref element="LFO" pad="3"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
<contactref element="D11" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LFO1">
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="LFO" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="D12" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="D13" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="R45" pad="1"/>
<contactref element="D12" pad="C"/>
<contactref element="C24" pad="+"/>
<contactref element="R46" pad="1"/>
</signal>
<signal name="H">
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="L">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="C15" pad="+"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="R47" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="R48" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
