(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.1-stable)
  (general
    (links 18)
    (no_connects 0)
    (area 121.259999 92.075 156.436668 115)
    (thickness 1.6)
    (drawings 27)
    (tracks 44)
    (zones 0)
    (modules 12)
    (nets 8)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.3)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.2)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.3)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.524 1.524)
    (pad_drill 0.762)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (grid_origin 140.335 104.775)
    (visible_elements 7FFEFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f0_80000001)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference false)
      (plotvalue false)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory "C:/Users/Marvin Bruns/Desktop/KiCad/KiCad Projekte/3D Display MkII/Drehzahlsensor/Gerber files/"))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(D1-Pad1)")
  (net 2 /SIGNAL)
  (net 3 "Net-(R1-Pad1)")
  (net 4 "Net-(R3-Pad2)")
  (net 5 GND)
  (net 6 "Net-(D2-Pad2)")
  (net 7 VCC)
  (net_class Default "Dies ist die voreingestellte Netzklasse."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.3)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net /SIGNAL)
    (add_net GND)
    (add_net "Net-(D1-Pad1)")
    (add_net "Net-(D2-Pad2)")
    (add_net "Net-(R1-Pad1)")
    (add_net "Net-(R3-Pad2)")
    (add_net VCC)
  )
  (module MyFotogate:Fotogate_SG207-GP1S05 (layer B.Cu) (tedit 577C2E14)
    (at 129.335 104.775 180)
    (fp_text reference T1 (at -7.62 0 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value FOTOGATE (at 0 4.5 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -5.08 3.81 180) (size 2 5) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 7 VCC))
    (pad 2 smd rect (at -5.08 -3.81 180) (size 2 5) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 3 "Net-(R1-Pad1)"))
    (pad 3 smd rect (at 5.08 -3.81 180) (size 2 5) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 4 "Net-(R3-Pad2)"))
    (pad 4 smd rect (at 5.08 3.81 180) (size 2 5) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 5 GND))
  )
  (module MyPads:3er_PAD (layer B.Cu) (tedit 577C222D)
    (at 129.335 110.275 180)
    (fp_text reference P1 (at 5.25 0.25 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value "3 PAD" (at 0 -3.75 180) (layer B.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -2.5 0 180) (size 2 4) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 2 /SIGNAL))
    (pad 2 smd rect (at 0 0 180) (size 2 4) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 7 VCC))
    (pad 3 smd rect (at 2.5 0 180) (size 2 4) (layers B.Cu B.Mask)
      (net 5 GND))
  )
  (module MyLED:LED_0603 (layer F.Cu) (tedit 577C2CFA)
    (at 126.335 107.775 270)
    (fp_text reference D1 (at 2.5 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at 0 -2 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0.75 0 270) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 1 "Net-(D1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at -0.75 0 270) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 2 /SIGNAL))
  )
  (module MyLED:LED_0603 (layer F.Cu) (tedit 577C2CEB)
    (at 126.335 101.775 270)
    (fp_text reference D2 (at -2.5 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LED (at 0 -2 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at 0.75 0 270) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 5 GND))
    (pad 2 smd rect (at -0.75 0 270) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 6 "Net-(D2-Pad2)"))
  )
  (module MyWiderstand_SMD:R_0603 (layer F.Cu) (tedit 574C6A1E)
    (at 131.835 108.275 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at -2.8575 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 40R (at 2.921 0 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 3 "Net-(R1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 5 GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MyWiderstand_SMD:R_0603 (layer F.Cu) (tedit 577C2DCA)
    (at 131.835 110.775)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 2.75 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 20R (at 2.921 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 1 "Net-(D1-Pad1)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 5 GND))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MyWiderstand_SMD:R_0603 (layer F.Cu) (tedit 574C6A14)
    (at 131.835 101.275 180)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at -2.8575 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 10k (at 2.921 0 180) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 180) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 7 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 180) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 4 "Net-(R3-Pad2)"))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module My_sot_23_package:sot-23-5 (layer F.Cu) (tedit 577C2CD0)
    (at 131.835 104.775 270)
    (descr "5-pin SOT23 package")
    (tags SOT-23-5)
    (attr smd)
    (fp_text reference U1 (at 0 2.5 360) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value SN74LVC1G14 (at -0.05 2.35 270) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -1.1 -0.95 270) (size 1.1 0.7) (layers F.Cu F.Mask))
    (pad 2 smd rect (at -1.1 0 270) (size 1.1 0.7) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 4 "Net-(R3-Pad2)"))
    (pad 3 smd rect (at -1.1 0.95 270) (size 1.1 0.7) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 5 GND))
    (pad 4 smd rect (at 1.1 0.95 270) (size 1.1 0.7) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 2 /SIGNAL))
    (pad 5 smd rect (at 1.1 -0.95 270) (size 1.1 0.7) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 7 VCC))
    (model Housings_SOT-23_SOT-143_TSOT-6.3dshapes/SOT-23-5.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.11 0.11 0.11))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module MyWiderstand_SMD:R_0603 (layer F.Cu) (tedit 577C2CDA)
    (at 131.835 98.775)
    (descr "Resistor SMD 0603, reflow soldering, Vishay (see dcrcw.pdf)")
    (tags "resistor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 2.75 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 20R (at 2.921 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 6 "Net-(D2-Pad2)"))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 7 VCC))
    (model Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MyKondensator_SMD:C_0603 (layer F.Cu) (tedit 577C2CC6)
    (at 134.835 104.775 90)
    (descr "Capacitor SMD 0603, reflow soldering, AVX (see smccp.pdf)")
    (tags "capacitor 0603")
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 100n (at 0 1.9 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 smd rect (at -0.75 0 90) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 7 VCC))
    (pad 2 smd rect (at 0.75 0 90) (size 0.9 0.9) (layers F.Cu F.Mask)
      (net 5 GND))
    (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MyPads:M3x6mm_mit_Duko (layer F.Cu) (tedit 5775B4DE)
    (at 140.335 100.775)
    (fp_text reference M3 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value M3x6mm_mit_Duko (at -0.18 -4.88) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at -2.25 0) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 2.25 0) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 0 -2.25) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 0 2.25) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at -1.5909 -1.5909) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 1.5909 -1.5909) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 1.5909 1.5909) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at -1.5909 1.5909) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module MyPads:M3x6mm_mit_Duko (layer F.Cu) (tedit 5775B4D8)
    (at 140.335 108.775)
    (fp_text reference M3 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value M3x6mm_mit_Duko (at -0.18 -4.88) (layer F.Fab))
    (pad "" thru_hole circle (at 0 0) (size 6 6) (drill 3) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at -2.25 0) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 2.25 0) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 0 -2.25) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 0 2.25) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at -1.5909 -1.5909) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 1.5909 -1.5909) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at 1.5909 1.5909) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
    (pad "" thru_hole circle (at -1.5909 1.5909) (size 0.4 0.4) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (gr_text SG207 (at 129.335 99.775) (layer B.SilkS))
  (gr_text SIGNAL (at 124.335 107.775 90) (layer F.Mask))
  (gr_text POWER (at 124.335 101.775 90) (layer F.Mask))
  (dimension 23 (width 0.17) (layer Eco2.User)
    (gr_text "23 mm" (at 132.835 93.425) (layer Eco2.User))
    (feature1 (pts (xy 144.335 96.775) (xy 144.335 92.075)))
    (feature2 (pts (xy 121.335 96.775) (xy 121.335 92.075)))
    (crossbar (pts (xy 121.335 94.775) (xy 144.335 94.775)))
    (arrow1a (pts (xy 144.335 94.775) (xy 143.208496 95.361421)))
    (arrow1b (pts (xy 144.335 94.775) (xy 143.208496 94.188579)))
    (arrow2a (pts (xy 121.335 94.775) (xy 122.461504 95.361421)))
    (arrow2b (pts (xy 121.335 94.775) (xy 122.461504 94.188579)))
  )
  (dimension 16 (width 0.17) (layer Eco2.User)
    (gr_text "16 mm" (at 153.685 104.775 270) (layer Eco2.User))
    (feature1 (pts (xy 144.335 112.775) (xy 155.035 112.775)))
    (feature2 (pts (xy 144.335 96.775) (xy 155.035 96.775)))
    (crossbar (pts (xy 152.335 96.775) (xy 152.335 112.775)))
    (arrow1a (pts (xy 152.335 112.775) (xy 151.748579 111.648496)))
    (arrow1b (pts (xy 152.335 112.775) (xy 152.921421 111.648496)))
    (arrow2a (pts (xy 152.335 96.775) (xy 151.748579 97.901504)))
    (arrow2b (pts (xy 152.335 96.775) (xy 152.921421 97.901504)))
  )
  (gr_line (start 121.335 110.775) (end 121.335 98.775) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 123.335 112.775) (end 140.335 112.775) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 123.335 110.775) (end 123.335 112.775) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 144.335 100.775) (end 144.335 108.775) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 140.335 108.775) (end 144.335 108.775) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 123.335 96.775) (end 140.335 96.775) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_arc (start 123.335 98.775) (end 121.335 98.775) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (dimension 8 (width 0.17) (layer Eco2.User)
    (gr_text 8mm (at 147.935 104.775 270) (layer Eco2.User))
    (feature1 (pts (xy 140.335 108.775) (xy 149.285 108.775)))
    (feature2 (pts (xy 140.335 100.775) (xy 149.285 100.775)))
    (crossbar (pts (xy 146.585 100.775) (xy 146.585 108.775)))
    (arrow1a (pts (xy 146.585 108.775) (xy 145.998579 107.648496)))
    (arrow1b (pts (xy 146.585 108.775) (xy 147.171421 107.648496)))
    (arrow2a (pts (xy 146.585 100.775) (xy 145.998579 101.901504)))
    (arrow2b (pts (xy 146.585 100.775) (xy 147.171421 101.901504)))
  )
  (gr_arc (start 140.335 100.775) (end 140.335 96.775) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (zone (net 5) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.2))
    (min_thickness 0.2)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 144.335 112.775) (xy 121.335 112.775) (xy 121.335 96.775) (xy 144.335 96.775) (xy 144.335 112.775)
      )
    )
  )
  (zone (net 5) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.2))
    (min_thickness 0.2)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 144.335 112.775) (xy 121.335 112.775) (xy 121.335 96.775) (xy 144.335 96.775) (xy 144.335 112.775)
      )
    )
  )
)
