<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="6.35" y1="24.13" x2="6.35" y2="26.67" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="6.35" y1="26.67" x2="7.62" y2="27.94" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="7.62" y1="27.94" x2="8.89" y2="26.67" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="8.89" y1="26.67" x2="8.89" y2="24.13" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="8.89" y1="24.13" x2="7.62" y2="22.86" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="7.62" y1="22.86" x2="6.35" y2="24.13" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="6.35" y1="33.02" x2="6.35" y2="35.56" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="6.35" y1="35.56" x2="7.62" y2="36.83" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="7.62" y1="36.83" x2="8.89" y2="35.56" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="8.89" y1="35.56" x2="8.89" y2="33.02" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="8.89" y1="33.02" x2="7.62" y2="31.75" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="7.62" y1="31.75" x2="6.35" y2="33.02" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="29.21" y1="24.13" x2="29.21" y2="26.67" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="29.21" y1="26.67" x2="30.48" y2="27.94" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="30.48" y1="27.94" x2="31.75" y2="26.67" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="31.75" y1="26.67" x2="31.75" y2="24.13" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="31.75" y1="24.13" x2="30.48" y2="22.86" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="30.48" y1="22.86" x2="29.21" y2="24.13" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="29.21" y1="33.02" x2="29.21" y2="35.56" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="29.21" y1="35.56" x2="30.48" y2="36.83" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="30.48" y1="36.83" x2="31.75" y2="35.56" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="31.75" y1="35.56" x2="31.75" y2="33.02" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="31.75" y1="33.02" x2="30.48" y2="31.75" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="30.48" y1="31.75" x2="29.21" y2="33.02" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="6.35" y1="83.82" x2="0.3175" y2="77.7875" width="0.4064" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0.3175" y1="77.7875" x2="0.3175" y2="40.64" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0.3175" y1="40.64" x2="3.81" y2="22.86" width="0.4064" layer="20" curve="22.226081"/>
<wire x1="3.81" y1="22.86" x2="7.62" y2="20.32" width="0.4064" layer="20" curve="68.167711"/>
<wire x1="7.62" y1="20.32" x2="30.48" y2="20.32" width="0.4064" layer="20" curve="-0.787556"/>
<wire x1="30.48" y1="20.32" x2="34.29" y2="22.86" width="0.4064" layer="20" curve="68.167711"/>
<wire x1="34.29" y1="22.86" x2="37.7825" y2="40.9575" width="0.4064" layer="20" curve="22.606557"/>
<wire x1="37.7825" y1="40.9575" x2="37.7825" y2="77.7875" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="37.7825" y1="77.7875" x2="31.75" y2="83.82" width="0.4064" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="31.75" y1="83.82" x2="6.35" y2="83.82" width="0.4064" layer="20"/>
<text>cut out</text>
<text>cut out</text>
<text>cut out</text>
<text>cut out</text>
<text>cut out</text>
<text>cut out</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>20</text>
<text>2</text>
<text>0</text>
<text>0</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>0</text>
<text>0</text>
<text>20</text>
<text>9</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>8</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Ford">
<packages>
<package name="20-HARNESS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="1Ford">
<packages>
<package name="20-MOLEX-MHEV">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="1Ford" package="20-MOLEX-MHEV" value="20-MOLEX-MHEV"/>
<element name="U$2" library="Ford" package="20-HARNESS" value="20-HARNESS"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$2" pad="P$19"/>
<contactref element="U$1" pad="P$19"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="P$20"/>
<contactref element="U$2" pad="P$20"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="P$18"/>
<contactref element="U$2" pad="P$18"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="P$16"/>
<contactref element="U$2" pad="P$16"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="P$15"/>
<contactref element="U$2" pad="P$15"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="P$14"/>
<contactref element="U$2" pad="P$14"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
<contactref element="U$2" pad="P$13"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
<contactref element="U$2" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
<contactref element="U$2" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$2" pad="P$10"/>
<contactref element="U$1" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$2" pad="P$9"/>
<contactref element="U$1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$1" pad="P$7"/>
<contactref element="U$2" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
<contactref element="U$2" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="U$2" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U$2" pad="P$8"/>
<contactref element="U$1" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U$2" pad="P$17"/>
<contactref element="U$1" pad="P$17"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
