(kicad_pcb (version 20170123) (host pcbnew "(2017-08-02 revision 9760937)-master")
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 47)
    (tracks 228)
    (zones 0)
    (modules 276)
    (nets 37)
  )
  (page A4)
  (title_block
    (title "PROTO MEZZANINE V1.3")
    (date 2015-08-08)
    (rev A)
    (company "Barry Byford")
    (comment 1 "Converted to KICAD by Michael Welling")
  )
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user hide)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user hide)
    (48 B.Fab user hide)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.381)
    (user_trace_width 0.635)
    (user_trace_width 1.27)
    (trace_clearance 0)
    (zone_clearance 0.254)
    (zone_45_only yes)
    (trace_min 0.1778)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 2.032 2.032)
    (pad_drill 1.016)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 100 100)
    (grid_origin 100 100)
    (visible_elements FFFFFF7B)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010ef_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory gerbers/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 +1V8)
  (net 2 GND)
  (net 3 +5V)
  (net 4 I2C0_SCL)
  (net 5 I2C0_SDA)
  (net 6 I2C1_SCL)
  (net 7 I2C1_SDA)
  (net 8 PWR_BTN_N)
  (net 9 RST_BTN_N)
  (net 10 SYS_DCIN)
  (net 11 GPIO_B)
  (net 12 GPIO_A)
  (net 13 SPIO_SCL)
  (net 14 SPIO_DIN)
  (net 15 SPIO_CS)
  (net 16 SPIO_DOUT)
  (net 17 PCM_FS)
  (net 18 PCM_CLK)
  (net 19 PCM_DO)
  (net 20 PCM_DI)
  (net 21 GPIO_D)
  (net 22 GPIO_F)
  (net 23 GPIO_H)
  (net 24 GPIO_J)
  (net 25 GPIO_L)
  (net 26 UART1_TX)
  (net 27 UART1_RX)
  (net 28 GPIO_C)
  (net 29 GPIO_E)
  (net 30 GPIO_G)
  (net 31 GPIO_I)
  (net 32 GPIO_K)
  (net 33 UART0_CTS)
  (net 34 UART0_TX)
  (net 35 UART0_RX)
  (net 36 UART0_RTS)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net GPIO_A)
    (add_net GPIO_B)
    (add_net GPIO_C)
    (add_net GPIO_D)
    (add_net GPIO_E)
    (add_net GPIO_F)
    (add_net GPIO_G)
    (add_net GPIO_H)
    (add_net GPIO_I)
    (add_net GPIO_J)
    (add_net GPIO_K)
    (add_net GPIO_L)
    (add_net I2C0_SCL)
    (add_net I2C0_SDA)
    (add_net I2C1_SCL)
    (add_net I2C1_SDA)
    (add_net PCM_CLK)
    (add_net PCM_DI)
    (add_net PCM_DO)
    (add_net PCM_FS)
    (add_net PWR_BTN_N)
    (add_net RST_BTN_N)
    (add_net SPIO_CS)
    (add_net SPIO_DIN)
    (add_net SPIO_DOUT)
    (add_net SPIO_SCL)
    (add_net SYS_DCIN)
    (add_net UART0_CTS)
    (add_net UART0_RTS)
    (add_net UART0_RX)
    (add_net UART0_TX)
    (add_net UART1_RX)
    (add_net UART1_TX)
  )
  (net_class Power ""
    (clearance 0.1778)
    (trace_width 0.381)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +1V8)
    (add_net +5V)
    (add_net GND)
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 180.01 149.53)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 180.01 119.05)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 180.01 121.59)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 180.01 129.21)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 180.01 126.67)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 180.01 131.75)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 180.01 124.13)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 180.01 144.45)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 180.01 141.91)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 180.01 146.99)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C15B)
    (at 136.83 149.53 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 +1V8))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C15B)
    (at 136.83 141.91 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 +1V8))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C15B)
    (at 136.83 139.37 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 +1V8))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C15B)
    (at 136.83 144.45 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 +1V8))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C15B)
    (at 136.83 146.99 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 +1V8))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C15B)
    (at 136.83 129.21 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 +1V8))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C15B)
    (at 136.83 131.75 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 +1V8))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C15B)
    (at 136.83 136.83 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 +1V8))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C15B)
    (at 136.83 134.29 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 +1V8))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C15B)
    (at 136.83 124.13 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 +1V8))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C15B)
    (at 136.83 126.67 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 +1V8))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C15B)
    (at 136.83 121.59 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 +1V8))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C097)
    (at 146.99 149.53 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 +5V))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C097)
    (at 146.99 139.37 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 +5V))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C097)
    (at 146.99 144.45 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 +5V))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C097)
    (at 146.99 141.91 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 +5V))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C097)
    (at 146.99 146.99 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 +5V))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C097)
    (at 146.99 136.83 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 +5V))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C097)
    (at 146.99 134.29 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 +5V))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C097)
    (at 146.99 131.75 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 +5V))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C097)
    (at 146.99 129.21 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 +5V))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C097)
    (at 146.99 126.67 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 +5V))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C097)
    (at 146.99 124.13 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 +5V))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C097)
    (at 146.99 121.59 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 +5V))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C097)
    (at 146.99 119.05 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 3 +5V))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 141.91 149.53)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 141.91 144.45)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 141.91 146.99)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 141.91 141.91)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 141.91 139.37)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 141.91 131.75)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 141.91 129.21)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 141.91 136.83)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 141.91 134.29)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 141.91 126.67)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 141.91 124.13)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 141.91 121.59)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 141.91 119.05)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 103.81 146.99)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 103.81 144.45)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 103.81 149.53)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 103.81 141.91)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 103.81 131.75)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 103.81 129.21)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 103.81 126.67)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 103.81 121.59)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 103.81 119.05)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 159.69 144.45 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 169.85 139.37 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 174.93 134.29 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 169.85 124.13 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 169.85 141.91 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 172.39 131.75 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 174.93 131.75 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 157.15 119.05 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 174.93 141.91 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 167.31 146.99 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 154.61 136.83 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 159.69 121.59 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 172.39 126.67 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 157.15 141.91 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 159.69 126.67 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 172.39 149.53 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 154.61 124.13 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 157.15 129.21 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 159.69 149.53 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 159.69 146.99 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 159.69 129.21 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 157.15 146.99 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 159.69 141.91 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 152.07 129.21 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 157.15 144.45 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 152.07 144.45 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 154.61 119.05 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 167.31 134.29 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 174.93 129.21 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 167.31 141.91 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 174.93 119.05 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 152.07 141.91 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 154.61 131.75 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 174.93 126.67 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 157.15 121.59 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 157.15 124.13 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 167.31 129.21 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 172.39 121.59 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 169.85 129.21 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 169.85 126.67 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 174.93 139.37 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 167.31 124.13 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 169.85 131.75 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 152.07 119.05 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 152.07 124.13 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 167.31 121.59 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 152.07 149.53 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 159.69 139.37 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 169.85 146.99 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 174.93 146.99 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 174.93 144.45 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 174.93 136.83 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 172.39 124.13 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 152.07 126.67 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 169.85 136.83 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 172.39 119.05 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 152.07 139.37 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 152.07 121.59 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 157.15 149.53 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 152.07 146.99 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 152.07 134.29 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 152.07 136.83 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 167.31 136.83 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 167.31 131.75 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 167.31 119.05 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 154.61 144.45 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 174.93 124.13 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 172.39 129.21 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 157.15 139.37 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 167.31 149.53 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 159.69 131.75 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 154.61 146.99 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 167.31 144.45 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 169.85 134.29 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 172.39 141.91 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 172.39 134.29 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 174.93 121.59 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 169.85 144.45 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 157.15 134.29 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 157.15 126.67 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 169.85 119.05 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 154.61 139.37 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 157.15 136.83 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 169.85 121.59 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 159.69 134.29 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 172.39 139.37 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 157.15 131.75 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 167.31 139.37 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 167.31 126.67 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 154.61 141.91 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 159.69 119.05 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 172.39 144.45 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 172.39 136.83 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 169.85 149.53 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 152.07 131.75 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 154.61 126.67 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 174.93 149.53 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 154.61 134.29 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 154.61 129.21 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 159.69 136.83 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 154.61 149.53 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 154.61 121.59 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 172.39 146.99 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 159.69 124.13 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987C15B)
    (at 136.83 119.05 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 +1V8))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 131.75 144.45 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 129.21 119.05 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 126.67 136.83 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 131.75 121.59 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 129.21 141.91 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 131.75 126.67 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 126.67 124.13 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 129.21 129.21 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 131.75 149.53 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 131.75 146.99 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 131.75 129.21 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 129.21 146.99 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 131.75 141.91 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 124.13 129.21 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 129.21 144.45 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 124.13 144.45 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 126.67 119.05 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 124.13 141.91 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 126.67 131.75 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 129.21 121.59 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 129.21 124.13 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 124.13 119.05 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 124.13 124.13 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 124.13 149.53 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 131.75 139.37 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 124.13 126.67 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 124.13 139.37 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 124.13 121.59 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 129.21 149.53 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 124.13 146.99 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 124.13 134.29 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 124.13 136.83 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 126.67 144.45 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 129.21 139.37 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 131.75 131.75 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 126.67 146.99 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 129.21 134.29 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 129.21 126.67 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 126.67 139.37 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 129.21 136.83 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 131.75 134.29 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 129.21 131.75 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 126.67 141.91 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 131.75 119.05 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 124.13 131.75 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 126.67 126.67 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 126.67 134.29 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 126.67 129.21 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 131.75 136.83 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 126.67 149.53 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 126.67 121.59 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 131.75 124.13 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 111.43 124.13 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 113.97 129.21 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 116.51 129.21 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 108.89 129.21 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 111.43 119.05 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 116.51 126.67 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 108.89 126.67 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 108.89 121.59 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 108.89 124.13 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 113.97 126.67 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 116.51 119.05 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 113.97 121.59 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 111.43 126.67 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 113.97 124.13 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 116.51 121.59 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 113.97 119.05 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 111.43 129.21 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 108.89 119.05 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 111.43 121.59 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 116.51 124.13 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 116.51 134.29 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 113.97 131.75 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 116.51 139.37 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 116.51 136.83 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 113.97 136.83 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 116.51 131.75 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 113.97 134.29 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 108.89 134.29 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 108.89 131.75 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 108.89 139.37 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 113.97 139.37 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 108.89 136.83 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 111.43 134.29 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 111.43 136.83 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 111.43 131.75 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 111.43 139.37 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 116.51 144.45 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 116.51 141.91 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 113.97 141.91 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 108.89 144.45 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 113.97 144.45 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 108.89 141.91 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 111.43 141.91 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 111.43 144.45 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 116.51 146.99 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 108.89 146.99 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 113.97 146.99 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 111.43 146.99 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 108.89 149.53 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 113.97 149.53 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 116.51 149.53 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BB0F)
    (at 111.43 149.53 270)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96 270) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module 96boards:PAD_1x1 (layer F.Cu) (tedit 5987BFCF)
    (at 103.81 124.13)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 1.87 0.02) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PAD_1x1 (at -0.02 -1.96) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 GND))
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x02 (layer F.Cu) (tedit 5987C5C6)
    (at 129.21 113.97 90)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J3 (at 0 -2.54 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X02 (at 0 -3.1 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 I2C0_SCL))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 2.032 2.032) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 I2C0_SDA))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x02.wrl
      (at (xyz 0 -0.05 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x04 (layer F.Cu) (tedit 5987C5C2)
    (at 116.51 113.97 90)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J2 (at 0 -2.54 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X04 (at 0 -3.1 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 SPIO_DOUT))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 SPIO_CS))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 SPIO_DIN))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 SPIO_SCL))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x04.wrl
      (at (xyz 0 -0.15 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x04 (layer F.Cu) (tedit 5987C5BF)
    (at 103.81 113.97 90)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J1 (at 0 -2.54 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X04 (at 0 -3.1 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 33 UART0_CTS))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 34 UART0_TX))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 35 UART0_RX))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 36 UART0_RTS))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x04.wrl
      (at (xyz 0 -0.15 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_1x12 (layer F.Cu) (tedit 5987C5CA)
    (at 139.37 113.97 90)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference J4 (at 0 -2.54 180) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value CONN_01X12 (at 0 -3.1 90) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 GPIO_A))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 2.54 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 GPIO_B))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 5.08 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 GPIO_C))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 7.62 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 GPIO_D))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 10.16 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 GPIO_E))
    (pad 6 thru_hole oval (at 0 12.7 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 GPIO_F))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 15.24 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 GPIO_G))
    (pad 8 thru_hole oval (at 0 17.78 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 GPIO_H))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 20.32 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 GPIO_I))
    (pad 10 thru_hole oval (at 0 22.86 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 GPIO_J))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 25.4 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 32 GPIO_K))
    (pad 12 thru_hole oval (at 0 27.94 90) (size 2.032 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 GPIO_L))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_1x12.wrl
      (at (xyz 0 -0.55 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module 96boards:Pin_Header_Straight_2x20_Pitch2mm locked (layer B.Cu) (tedit 56949A25)
    (at 110 105 270)
    (descr "Double row through-hole 2mm pin header, 2x20 contacts")
    (tags CONN)
    (fp_text reference P1 (at -1 2 270) (layer B.SilkS))
    (fp_text value CONN_02X20 (at -1 4 270) (layer B.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at -2 0) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 3 thru_hole circle (at 0 -2) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 33 UART0_CTS))
    (pad 4 thru_hole circle (at -2 -2) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 8 PWR_BTN_N))
    (pad 5 thru_hole circle (at 0 -4) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 34 UART0_TX))
    (pad 6 thru_hole circle (at -2 -4) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 9 RST_BTN_N))
    (pad 7 thru_hole circle (at 0 -6) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 35 UART0_RX))
    (pad 8 thru_hole circle (at -2 -6) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 13 SPIO_SCL))
    (pad 9 thru_hole circle (at 0 -8) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 36 UART0_RTS))
    (pad 10 thru_hole circle (at -2 -8) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 14 SPIO_DIN))
    (pad 11 thru_hole circle (at 0 -10) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 26 UART1_TX))
    (pad 12 thru_hole circle (at -2 -10) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 15 SPIO_CS))
    (pad 13 thru_hole circle (at 0 -12) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 27 UART1_RX))
    (pad 14 thru_hole circle (at -2 -12) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 16 SPIO_DOUT))
    (pad 15 thru_hole circle (at 0 -14) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 4 I2C0_SCL))
    (pad 16 thru_hole circle (at -2 -14) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 17 PCM_FS))
    (pad 17 thru_hole circle (at 0 -16) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 5 I2C0_SDA))
    (pad 18 thru_hole circle (at -2 -16) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 18 PCM_CLK))
    (pad 19 thru_hole circle (at 0 -18) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 6 I2C1_SCL))
    (pad 20 thru_hole circle (at -2 -18) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 19 PCM_DO))
    (pad 21 thru_hole circle (at 0 -20) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 7 I2C1_SDA))
    (pad 22 thru_hole circle (at -2 -20) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 20 PCM_DI))
    (pad 23 thru_hole circle (at 0 -22) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 12 GPIO_A))
    (pad 24 thru_hole circle (at -2 -22) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 11 GPIO_B))
    (pad 25 thru_hole circle (at 0 -24) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 28 GPIO_C))
    (pad 26 thru_hole circle (at -2 -24) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 21 GPIO_D))
    (pad 27 thru_hole circle (at 0 -26) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 29 GPIO_E))
    (pad 28 thru_hole circle (at -2 -26) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 22 GPIO_F))
    (pad 29 thru_hole circle (at 0 -28) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 30 GPIO_G))
    (pad 30 thru_hole circle (at -2 -28) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 23 GPIO_H))
    (pad 31 thru_hole circle (at 0 -30) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 31 GPIO_I))
    (pad 32 thru_hole circle (at -2 -30) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 24 GPIO_J))
    (pad 33 thru_hole circle (at 0 -32) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 32 GPIO_K))
    (pad 34 thru_hole circle (at -2 -32) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 25 GPIO_L))
    (pad 35 thru_hole circle (at 0 -34) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 1 +1V8))
    (pad 36 thru_hole circle (at -2 -34) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 10 SYS_DCIN))
    (pad 37 thru_hole circle (at 0 -36) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 3 +5V))
    (pad 38 thru_hole circle (at -2 -36) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 10 SYS_DCIN))
    (pad 39 thru_hole circle (at 0 -38) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 2 GND))
    (pad 40 thru_hole circle (at -2 -38) (size 1.2 1.2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 2 GND))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x20.wrl
      (at (xyz -0.0394015748031496 -0.749 -0.0039251968503937))
      (scale (xyz 0.787 0.787 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module Sensors:Hole_2.5MM locked (layer F.Cu) (tedit 55DECD77)
    (at 104 135.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Hole_2.5MM (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 3 3) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Sensors:Hole_2.5MM locked (layer F.Cu) (tedit 55DECD77)
    (at 181 135.5)
    (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Hole_2.5MM (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 3 3) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Sensors:Hole_2.5MM locked (layer F.Cu) (tedit 55C6917D)
    (at 181 104)
    (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Hole_2.5MM (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 3 3) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (module Sensors:Hole_2.5MM locked (layer F.Cu) (tedit 55C743C8)
    (at 104 104)
    (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value Hole_2.5MM (at 0 -0.5) (layer F.Fab) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 3 3) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (gr_text "Proto-Mez v1.3" (at 173.66 103.81) (layer F.SilkS))
  (gr_text +1v8 (at 136.83 152.07) (layer F.SilkS))
  (gr_text +5v (at 146.99 152.07) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 180.01 152.07) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 141.91 152.07) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 103.81 152.07) (layer F.SilkS))
  (gr_text L (at 167.31 111.43) (layer F.SilkS))
  (gr_text K (at 164.77 111.43) (layer F.SilkS))
  (gr_text J (at 162.23 111.43) (layer F.SilkS))
  (gr_text I (at 159.69 111.43) (layer F.SilkS))
  (gr_text H (at 157.15 111.43) (layer F.SilkS))
  (gr_text G (at 154.61 111.43) (layer F.SilkS))
  (gr_text F (at 152.07 111.43) (layer F.SilkS))
  (gr_text E (at 149.53 111.43) (layer F.SilkS))
  (gr_text D (at 146.99 111.43) (layer F.SilkS))
  (gr_text C (at 144.45 111.43) (layer F.SilkS))
  (gr_text B (at 141.91 111.43) (layer F.SilkS))
  (gr_text A (at 139.37 111.43) (layer F.SilkS))
  (gr_text SDA (at 131.75 112.065 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text SCL (at 129.21 112.065 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text DOUT (at 124.13 112.065 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text CS (at 121.59 112.065 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text DIN (at 119.05 112.065 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text CLK (at 116.51 112.065 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text CTS (at 111.43 112.065 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text RX0 (at 108.89 112.065 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text TX0 (at 106.35 112.065 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text CTS (at 103.81 112.065 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text GPIO (at 153.34 116.764) (layer F.SilkS))
  (gr_text I2C (at 130.48 116.764) (layer F.SilkS))
  (gr_text SPI (at 120.32 116.764) (layer F.SilkS))
  (gr_text UART (at 107.62 116.764) (layer F.SilkS))
  (dimension 18.5 (width 0.3) (layer F.Fab)
    (gr_text 18.5mm (at 93.65 144.75 90) (layer F.Fab))
    (feature1 (pts (xy 104 135.5) (xy 92.3 135.5)))
    (feature2 (pts (xy 104 154) (xy 92.3 154)))
    (crossbar (pts (xy 95 154) (xy 95 135.5)))
    (arrow1a (pts (xy 95 135.5) (xy 95.586421 136.626504)))
    (arrow1b (pts (xy 95 135.5) (xy 94.413579 136.626504)))
    (arrow2a (pts (xy 95 154) (xy 95.586421 152.873496)))
    (arrow2b (pts (xy 95 154) (xy 94.413579 152.873496)))
  )
  (dimension 4 (width 0.3) (layer F.Fab)
    (gr_text 4mm (at 95 107 90) (layer F.Fab))
    (feature1 (pts (xy 104 100) (xy 92.3 100)))
    (feature2 (pts (xy 104 104) (xy 92.3 104)))
    (crossbar (pts (xy 95 104) (xy 95 100)))
    (arrow1a (pts (xy 95 100) (xy 95.586421 101.126504)))
    (arrow1b (pts (xy 95 100) (xy 94.413579 101.126504)))
    (arrow2a (pts (xy 95 104) (xy 95.586421 102.873496)))
    (arrow2b (pts (xy 95 104) (xy 94.413579 102.873496)))
  )
  (dimension 4 (width 0.3) (layer F.Fab)
    (gr_text 4mm (at 178 95) (layer F.Fab))
    (feature1 (pts (xy 185 104) (xy 185 92.3)))
    (feature2 (pts (xy 181 104) (xy 181 92.3)))
    (crossbar (pts (xy 181 95) (xy 185 95)))
    (arrow1a (pts (xy 185 95) (xy 183.873496 95.586421)))
    (arrow1b (pts (xy 185 95) (xy 183.873496 94.413579)))
    (arrow2a (pts (xy 181 95) (xy 182.126504 95.586421)))
    (arrow2b (pts (xy 181 95) (xy 182.126504 94.413579)))
  )
  (dimension 6 (width 0.3) (layer F.Fab)
    (gr_text 6mm (at 113 95) (layer F.Fab))
    (feature1 (pts (xy 110 104) (xy 110 92.3)))
    (feature2 (pts (xy 104 104) (xy 104 92.3)))
    (crossbar (pts (xy 104 95) (xy 110 95)))
    (arrow1a (pts (xy 110 95) (xy 108.873496 95.586421)))
    (arrow1b (pts (xy 110 95) (xy 108.873496 94.413579)))
    (arrow2a (pts (xy 104 95) (xy 105.126504 95.586421)))
    (arrow2b (pts (xy 104 95) (xy 105.126504 94.413579)))
  )
  (dimension 4 (width 0.3) (layer F.Fab)
    (gr_text 4mm (at 97 95) (layer F.Fab))
    (feature1 (pts (xy 104 104) (xy 104 92.3)))
    (feature2 (pts (xy 100 104) (xy 100 92.3)))
    (crossbar (pts (xy 100 95) (xy 104 95)))
    (arrow1a (pts (xy 104 95) (xy 102.873496 95.586421)))
    (arrow1b (pts (xy 104 95) (xy 102.873496 94.413579)))
    (arrow2a (pts (xy 100 95) (xy 101.126504 95.586421)))
    (arrow2b (pts (xy 100 95) (xy 101.126504 94.413579)))
  )
  (dimension 85 (width 0.3) (layer F.Fab)
    (gr_text 85mm (at 142.5 88.65) (layer F.Fab))
    (feature1 (pts (xy 185 100) (xy 185 87.3)))
    (feature2 (pts (xy 100 100) (xy 100 87.3)))
    (crossbar (pts (xy 100 90) (xy 185 90)))
    (arrow1a (pts (xy 185 90) (xy 183.873496 90.586421)))
    (arrow1b (pts (xy 185 90) (xy 183.873496 89.413579)))
    (arrow2a (pts (xy 100 90) (xy 101.126504 90.586421)))
    (arrow2b (pts (xy 100 90) (xy 101.126504 89.413579)))
  )
  (dimension 54 (width 0.3) (layer F.Fab)
    (gr_text 54mm (at 88.65 127 90) (layer F.Fab))
    (feature1 (pts (xy 100 100) (xy 87.3 100)))
    (feature2 (pts (xy 100 154) (xy 87.3 154)))
    (crossbar (pts (xy 90 154) (xy 90 100)))
    (arrow1a (pts (xy 90 100) (xy 90.586421 101.126504)))
    (arrow1b (pts (xy 90 100) (xy 89.413579 101.126504)))
    (arrow2a (pts (xy 90 154) (xy 90.586421 152.873496)))
    (arrow2b (pts (xy 90 154) (xy 89.413579 152.873496)))
  )
  (gr_line (start 100 154) (end 184.999492 154) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 184.999492 100) (end 184.999492 154) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 100 154) (end 100 100) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 100 100) (end 184.999492 100) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (zone (net 2) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.254) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 100 100) (xy 185.09 100) (xy 185.09 154.61) (xy 100 154.61)
      )
    )
  )
  (zone (net 2) (net_name GND) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.254))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 16) (thermal_gap 0.254) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 100 100) (xy 185.09 100) (xy 185.09 154.61) (xy 100 154.61)
      )
    )
  )
)
