<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="4.6738" y1="5.8109" x2="74.8657" y2="5.8109" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74.8657" y1="5.8109" x2="74.7808" y2="85.4315" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74.7808" y1="85.4315" x2="4.75" y2="85.495" width="0" layer="20"/>
<wire x1="4.75" y1="85.495" x2="4.6738" y2="5.8109" width="0" layer="20"/>
<text>/home/ondra/downloads/logo.bmp</text>
<text>OK1AU</text>
<text>TRX Band Decoder</text>
<text>CAT</text>
<text>v 1.0</text>
<text>160</text>
<text>80</text>
<text>40</text>
<text>30</text>
<text>20</text>
<text>17</text>
<text>15</text>
<text>12</text>
<text>10</text>
<text>6</text>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>OK1AU</text>
<text>hamshop.cz</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ok1hra">
<packages>
<package name="ARDUINO-MINI">
<description>Arduino mini ver. 0.4</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<packages>
<package name="FE06">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="optocoupler">
<description>&lt;b&gt;Opto Couplers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Siemens, Hewlett-Packard, Texas Instuments, Sharp, Motorola&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-subd">
<description>&lt;b&gt;SUB-D Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Harting&lt;br&gt;
NorComp&lt;br&gt;
&lt;p&gt;
PREFIX :&lt;br&gt;
H = High density&lt;br&gt;
F = Female&lt;br&gt;
M = Male&lt;p&gt;
NUMBER: Number of pins&lt;p&gt;
SUFFIX :&lt;br&gt;
H = Horizontal&lt;br&gt;
V = Vertical &lt;br&gt;
P = Shield pin on housing&lt;br&gt;
B = No mounting holes&lt;br&gt;
S = Pins individually placeable (Single)&lt;br&gt;
D = Direct mounting &lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="F09HP">
<description>&lt;b&gt;SUB-D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim">
<description>&lt;b&gt;Maxim Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL16">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA13-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ARDUINO1" library="ok1hra" package="ARDUINO-MINI" value=""/>
<element name="SV1" library="con-lsta" package="FE06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="RST" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
</element>
<element name="30M" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="40M" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="resistor" package="0204/7" value="2k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="resistor" package="0204/7" value="2k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="160M" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="80M" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="12M" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="15M" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="17M" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="20M" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="6M" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="10M" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OK1" library="optocoupler" package="DIL16" value="PC847">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9707735"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OK2" library="optocoupler" package="DIL16" value="PC847">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9707735"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="resistor" package="0204/7" value="2k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="resistor" package="0204/7" value="2k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="resistor" package="0204/7" value="2k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="resistor" package="0204/7" value="2k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="resistor" package="0204/7" value="2k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="resistor" package="0204/7" value="2k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="resistor" package="0204/7" value="2k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="resistor" package="0204/7" value="2k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor" package="TO92" value="BC547">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="transistor" package="TO92" value="BC547">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T3" library="transistor" package="TO92" value="BC547">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T4" library="transistor" package="TO92" value="BC547">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T5" library="transistor" package="TO92" value="BC547">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T6" library="transistor" package="TO92" value="BC547">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T7" library="transistor" package="TO92" value="BC547">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T8" library="transistor" package="TO92" value="BC547">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T9" library="transistor" package="TO92" value="BC547">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T10" library="transistor" package="TO92" value="BC547">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D7" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D8" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D9" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D10" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-subd" package="F09HP" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="maxim" package="DIL16" value="MAX232">
<attribute name="OC_NEWARK" value="68K4544"/>
<attribute name="MPN" value="MAX232ACPE+"/>
<attribute name="MF" value="MAXIM"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9723773"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="AD" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BCD" library="pinhead" package="1X05" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="resistor" package="0204/7" value="2k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="resistor" package="0204/7" value="2k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OK3" library="optocoupler" package="DIL16" value="PC847">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9707735"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="REZ2" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="REZ1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="resistor" package="0204/7" value="2k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="resistor" package="0204/7" value="2k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T11" library="transistor" package="TO92" value="BC547">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T12" library="transistor" package="TO92" value="BC547">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D11" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D12" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA13-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="resistor" package="E2,5-6" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="resistor" package="E2,5-6" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="resistor" package="E2,5-6" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="resistor" package="E2,5-6" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="resistor" package="E2,5-6" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$2"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$13"/>
<contactref element="RST" pad="3"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$23"/>
<contactref element="RST" pad="4"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$15"/>
<contactref element="OK1" pad="2"/>
<contactref element="OK1" pad="4"/>
<contactref element="OK1" pad="6"/>
<contactref element="OK1" pad="8"/>
<contactref element="OK2" pad="2"/>
<contactref element="OK2" pad="4"/>
<contactref element="OK2" pad="6"/>
<contactref element="OK2" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="OK3" pad="2"/>
<contactref element="OK3" pad="4"/>
<contactref element="OK3" pad="8"/>
<contactref element="OK3" pad="6"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="BCD" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$22"/>
<contactref element="RST" pad="2"/>
<contactref element="RST" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$30"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$24"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$27"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$28"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$31"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="OK1" pad="15"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="OK1" pad="16"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="OK1" pad="13"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="OK1" pad="14"/>
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="OK1" pad="11"/>
<contactref element="T3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="OK1" pad="12"/>
<contactref element="T3" pad="3"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="OK1" pad="9"/>
<contactref element="T4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="OK1" pad="10"/>
<contactref element="T4" pad="3"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="OK2" pad="15"/>
<contactref element="T5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="OK2" pad="16"/>
<contactref element="T5" pad="3"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="OK2" pad="13"/>
<contactref element="T6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="OK2" pad="14"/>
<contactref element="T6" pad="3"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="OK2" pad="11"/>
<contactref element="T7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="OK2" pad="12"/>
<contactref element="T7" pad="3"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="SV2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="OK2" pad="9"/>
<contactref element="T8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="OK2" pad="10"/>
<contactref element="T8" pad="3"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
<contactref element="SV2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="T9" pad="2"/>
<contactref element="OK3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="T9" pad="3"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
<contactref element="OK3" pad="16"/>
<contactref element="SV2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="T10" pad="2"/>
<contactref element="OK3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="T10" pad="3"/>
<contactref element="D10" pad="C"/>
<contactref element="OK3" pad="14"/>
<contactref element="SV2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$4"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$3"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="12M" pad="A"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="15M" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="17M" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="20M" pad="A"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="30M" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="40M" pad="A"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="80M" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="160M" pad="A"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="6M" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="10M" pad="A"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$25"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$26"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$29"/>
</signal>
<signal name="+5V@1">
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$16"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$11"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="17M" pad="K"/>
<contactref element="OK2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="10M" pad="K"/>
<contactref element="OK3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="6M" pad="K"/>
<contactref element="OK3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="12M" pad="K"/>
<contactref element="OK2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="15M" pad="K"/>
<contactref element="OK2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="20M" pad="K"/>
<contactref element="OK2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="30M" pad="K"/>
<contactref element="OK1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="40M" pad="K"/>
<contactref element="OK1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="80M" pad="K"/>
<contactref element="OK1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="160M" pad="K"/>
<contactref element="OK1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$18"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$17"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$7"/>
<contactref element="BCD" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$8"/>
<contactref element="BCD" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="AD" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$32"/>
</signal>
<signal name="N$75">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="REZ2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$76">
<contactref element="REZ1" pad="A"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="REZ2" pad="K"/>
<contactref element="OK3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="REZ1" pad="K"/>
<contactref element="OK3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="T11" pad="3"/>
<contactref element="D11" pad="C"/>
<contactref element="SV2" pad="11"/>
<contactref element="OK3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="T12" pad="2"/>
<contactref element="OK3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="T12" pad="3"/>
<contactref element="D12" pad="C"/>
<contactref element="OK3" pad="10"/>
<contactref element="SV2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="T11" pad="2"/>
<contactref element="OK3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$6"/>
<contactref element="BCD" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="ARDUINO1" pad="P$5"/>
<contactref element="BCD" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$84">
<contactref element="T12" pad="1"/>
<contactref element="D12" pad="A"/>
<contactref element="T11" pad="1"/>
<contactref element="D11" pad="A"/>
<contactref element="T10" pad="1"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
<contactref element="T9" pad="1"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="T8" pad="1"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="T7" pad="1"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="T6" pad="1"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="T5" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="T4" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="T3" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="SV2" pad="13"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
