(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-02-02 BZR 3928)-testing")
  (general
    (links 3)
    (no_connects 1)
    (area 47.424999 23.424999 72.575001 65.575001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 12)
    (tracks 9)
    (zones 0)
    (modules 4)
    (nets 3)
  )
  (page A3)
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user hide)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1 1)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.6764 1.6764)
    (pad_drill 0.8128)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 284196865)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer false)
      (linewidth 152400)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference false)
      (plotvalue false)
      (plotothertext false)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 N-000001)
  (net 2 N-000002)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net N-000001)
    (add_net N-000002)
  )
  (module LED-5MM (layer F.Cu) (tedit 54169883)
    (at 60 23.5 180)
    (descr "LED 5mm - Lead pitch 100mil (2,54mm)")
    (tags "LED led 5mm 5MM 100mil 2,54mm")
    (fp_text reference D1 (at 0 -3.81 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 3.81 180) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0 180) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 N-000001)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 180) (size 1.6764 1.6764) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask)
      (net 2 N-000002)
    )
    (model discret/leds/led5_vertical_verde.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module CR2032_CLIP_BACK (layer F.Cu) (tedit 52409AD6)
    (at 60 53 180)
    (fp_text reference BT1 (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BATTERY (at 0 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text user + (at 13 0 180) (layer F.SilkS))
    (pad 2 smd circle (at 0 0 180) (size 14 14)
      (layers B.Cu B.Mask)
      (net 2 N-000002)
    )
    (pad 1 thru_hole oval (at -10.5 0 180) (size 2.5 3.5) (drill 1.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 N-000001)
    )
    (pad 1 thru_hole oval (at 10.5 0 180) (size 2.5 3.5) (drill 1.85)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 N-000001)
    )
  )
  (module LOGO_SILK (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 60 45)
    (fp_text reference G*** (at 0 19.05) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LOGO_SILK (at 0 -19.05) (layer F.SilkS) hide)
  )
  (module BadgePin-20mm (layer F.Cu) (tedit 540EAFB4)
    (at 60 35)
    (fp_text reference BadgePin-20mm (at 0 -3.85) (layer F.SilkS))
    (fp_text value VAL** (at 0 3.8) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at 0 0) (size 10 5)
      (layers B.Cu B.Mask)
    )
  )
  (gr_arc (start 60 23.5) (end 56 23.5) (angle 180) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 56 28) (end 56 23.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 47.5 32.5) (end 56 28) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 64 28) (end 64 23.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 72.5 32.5) (end 64 28) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text + (at 62.5 22.5) (layer B.SilkS))
  (gr_line (start 47.5 32.5) (end 47.5 65.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 72.5 32.5) (end 72.5 65.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 72.5 65.5) (end 47.5 65.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text www.derbymakers.com (at 60 62.5) (layer F.SilkS))
)
