<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="66.04" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>VBat</text>
<text>3.3V</text>
<text>3.3V</text>
<text>P4</text>
<text>5V</text>
<text>GND</text>
<text>P3</text>
<text>P2</text>
<text>RX3</text>
<text>TX3</text>
<text>+5V</text>
<text>TX5</text>
<text>RX5</text>
<text>GND</text>
<text>AN3</text>
<text>GND</text>
<text>5V</text>
<text>GND</text>
<text>AN0</text>
<text>+5V1</text>
<text>AN1</text>
<text>3.3V</text>
<text>(c) 2016 Doug Metzler
BlueDogStudio.COM
</text>
<text>0.6</text>
<wire x1="87.63" y1="66.04" x2="87.63" y2="48.26" width="0" layer="20"/>
<wire x1="87.63" y1="48.26" x2="82.55" y2="43.18" width="0" layer="20"/>
<wire x1="82.55" y1="43.18" x2="82.55" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="82.55" y1="22.86" x2="87.63" y2="17.78" width="0" layer="20"/>
<wire x1="87.63" y1="17.78" x2="87.63" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>3.3V</text>
<text>5V</text>
<text>GND</text>
<text>TX3</text>
<text>RX3</text>
<text>VBat</text>
<text>VBat</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>5V</text>
<text>GND</text>
<text>Assoc</text>
<text>CHG
RST</text>
<text>P5</text>
<wire x1="0" y1="0" x2="15.24" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="0" x2="15.24" y2="6.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="6.35" x2="72.39" y2="6.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="72.39" y1="6.35" x2="72.39" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="72.39" y1="0" x2="87.63" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="66.04" x2="15.24" y2="66.04" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="66.04" x2="15.24" y2="59.69" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="59.69" x2="72.39" y2="59.69" width="0" layer="20"/>
<wire x1="72.39" y1="59.69" x2="72.39" y2="66.04" width="0" layer="20"/>
<wire x1="72.39" y1="66.04" x2="87.63" y2="66.04" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="DougM.capacitor">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="0603">
</package>
<package name="PANASONIC_D">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="DougM.resistor">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="DougM.regulator">
<packages>
<package name="BP5223_5V_SWITCHER">
</package>
</packages>
</library>
<library name="DougM.connector">
<packages>
<package name="SCREWTERM_3.5MM_6POS_MINI">
</package>
<package name="M06X1">
</package>
<package name="M40_0.5MM_TOP_FFC">
</package>
<package name="SCREWTERM_3.5MM_3-POS_MINI">
</package>
</packages>
</library>
<library name="DougM">
<packages>
<package name="1206">
<description>&lt;b&gt;CHICAGO MINIATURE LAMP, INC.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7022X Series SMT LEDs 1206 Package Size</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="DougM.Modules">
<packages>
<package name="XBEE-1">
</package>
<package name="MICROSD_5031821853">
</package>
</packages>
</library>
<library name="DougM.Microcontroller">
<packages>
<package name="DIP28_.600">
</package>
</packages>
</library>
<library name="DougM.LED-LCD">
<packages>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="DougM.Resistor (1)">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="DougM.Regulator (1)">
<packages>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;SOT23-5&lt;/b&gt; Zetex&lt;p&gt;
Source: http://www.zetex.com/3.0/pdf/ZXSC300.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="DougM.Capacitor (1)">
<packages>
<package name="0603">
</package>
</packages>
</library>
<library name="DougM.Transistor-FET">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="DougM.Switch-Pushbutton">
<packages>
<package name="PB_6.5*4.5">
</package>
<package name="APEM_PT65521">
<description>&lt;b&gt;ELMA Rotary Switsh Type 01&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: rotary_switches_type_01_001.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,2">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 3.2 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="DougM.capacitor" package="C1206" value="0.1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$4" library="DougM.regulator" package="BP5223_5V_SWITCHER" value="BP5223_5V_SWITCHER">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$6" library="DougM.connector" package="SCREWTERM_3.5MM_6POS_MINI" value="SCREWTERM_3.5MM_6POS_MINI3.5MM"/>
<element name="U$7" library="DougM.connector" package="SCREWTERM_3.5MM_6POS_MINI" value="SCREWTERM_3.5MM_6POS_MINI3.5MM"/>
<element name="C4" library="DougM.capacitor" package="0603" value="8.2p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="DougM.capacitor" package="PANASONIC_D" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="DougM.resistor" package="R0603" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="DougM.resistor" package="R0603" value="4.99k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="DougM.resistor" package="R0603" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$12" library="DougM" package="1206" value="500mA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="DougM.capacitor" package="0603" value="0.1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="DougM.capacitor" package="0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="DougM.capacitor" package="0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="DougM.capacitor" package="0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="DougM.resistor" package="R0603" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="DougM.Modules" package="XBEE-1" value="XBEE-1B1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$17" library="DougM.Microcontroller" package="DIP28_.600" value="TEENSY3.1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="DougM.resistor" package="R0603" value="DNP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="DougM.capacitor" package="0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="DougM.capacitor" package="0603" value="8.2p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="DougM.connector" package="SCREWTERM_3.5MM_6POS_MINI" value="SCREWTERM_3.5MM_6POS_MINI3.5MM"/>
<element name="U$5" library="DougM.connector" package="M06X1" value="M06X1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED6" library="DougM.LED-LCD" package="CHIPLED_0805" value="GN_3V3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="DougM.Resistor (1)" package="R0603" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$33" library="DougM.Regulator (1)" package="SOT23-5" value="TPS793">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C48" library="DougM.Capacitor (1)" package="0603" value="0.1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="DougM.Modules" package="MICROSD_5031821853" value="MICROSD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$9" library="DougM.connector" package="SCREWTERM_3.5MM_6POS_MINI" value="SCREWTERM_3.5MM_6POS_MINI3.5MM"/>
<element name="LED1" library="DougM.LED-LCD" package="CHIPLED_0805" value="BL_ASSOC">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="DougM.resistor" package="R0603" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="DougM.Transistor-FET" package="SOT23" value="BSS215P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="DougM.resistor" package="R0603" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="DougM.resistor" package="R0603" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="DougM.resistor" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$10" library="DougM.connector" package="M40_0.5MM_TOP_FFC" value="M40_0.5MM_FFCTOP"/>
<element name="PB1" library="DougM.Switch-Pushbutton" package="PB_6.5*4.5" value="Chg_set"/>
<element name="R12" library="DougM.resistor" package="R0603" value="10k"/>
<element name="H5" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2"/>
<element name="H6" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2"/>
<element name="H7" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2"/>
<element name="H8" library="holes" package="3,2" value="MOUNT-HOLE3.2"/>
<element name="S1" library="DougM.Switch-Pushbutton" package="APEM_PT65521" value="APEM_PT65521">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="DougM.resistor" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="DougM.resistor" package="R0603" value="20k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="DougM.resistor" package="R0603" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="DougM.resistor" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="DougM.resistor" package="R0603" value="5k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="DougM.capacitor" package="0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$8" library="DougM.connector" package="SCREWTERM_3.5MM_3-POS_MINI" value="SCREWTERM_3.5MM_3-POS_MINI"/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="U$3" pad="P$1"/>
<contactref element="U$6" pad="P$5"/>
<contactref element="U$7" pad="P$1"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
<contactref element="U$33" pad="1"/>
<contactref element="U$33" pad="3"/>
<contactref element="C48" pad="1"/>
<contactref element="U$9" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="U$4" pad="P$4"/>
<contactref element="U$4" pad="P$3"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="U$17" pad="1"/>
<contactref element="U$17" pad="27"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$6"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="U$33" pad="2"/>
<contactref element="C48" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="95"/>
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$2" pad="99"/>
<contactref element="U$2" pad="96"/>
<contactref element="U$2" pad="98"/>
<contactref element="U$2" pad="94"/>
<contactref element="U$2" pad="97"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="U$9" pad="P$2"/>
<contactref element="U$9" pad="P$4"/>
<contactref element="U$9" pad="P$6"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$10" pad="P$5"/>
<contactref element="U$10" pad="P$16"/>
<contactref element="U$10" pad="P$37"/>
<contactref element="U$10" pad="P$38"/>
<contactref element="PB1" pad="P$3"/>
<contactref element="PB1" pad="P$4"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="P$2"/>
<contactref element="U$6" pad="P$6"/>
<contactref element="U$7" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$17" pad="26"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="P$3"/>
<contactref element="U$6" pad="P$4"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
<contactref element="U$33" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="U$10" pad="P$6"/>
<contactref element="U$10" pad="P$7"/>
<contactref element="U$10" pad="P$39"/>
<contactref element="U$10" pad="P$40"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$4" pad="P$1"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="U$12" pad="C"/>
</signal>
<signal name="DI">
<contactref element="U$17" pad="14"/>
<contactref element="U$2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="DO">
<contactref element="U$17" pad="13"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
<contactref element="U$10" pad="P$13"/>
</signal>
<signal name="SD_CS">
<contactref element="U$17" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$6" pad="P$1"/>
<contactref element="U$12" pad="A"/>
<contactref element="U$9" pad="P$3"/>
<contactref element="U$9" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="TX3">
<contactref element="U$17" pad="10"/>
<contactref element="U$5" pad="5"/>
<contactref element="U$8" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="RX3">
<contactref element="U$17" pad="9"/>
<contactref element="U$5" pad="6"/>
<contactref element="U$8" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="P4">
<contactref element="U$17" pad="6"/>
<contactref element="U$7" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="P3">
<contactref element="U$17" pad="5"/>
<contactref element="U$7" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="P2">
<contactref element="U$17" pad="4"/>
<contactref element="U$7" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="TFT_RST">
<contactref element="U$17" pad="24"/>
<contactref element="U$10" pad="P$15"/>
</signal>
<signal name="TFT_DC">
<contactref element="U$10" pad="P$11"/>
<contactref element="U$17" pad="11"/>
</signal>
<signal name="AN4">
<contactref element="U$17" pad="20"/>
<contactref element="S1" pad="P$6-COMMON"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="P$5-COMMON"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AN3">
<contactref element="U$17" pad="19"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="U$17" pad="15"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="U$10" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="AN0">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="U$17" pad="16"/>
<contactref element="U$7" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="AN1">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="U$17" pad="17"/>
<contactref element="U$3" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="AN2">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="U$17" pad="18"/>
</signal>
<signal name="RX1">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX1">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$17" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="LED6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="VIN_5V">
<contactref element="U$17" pad="28"/>
</signal>
<signal name="+5V/1">
<contactref element="U$4" pad="P$5"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$8" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="U$10" pad="P$33"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$10" pad="P$36"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$10" pad="P$35"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U$10" pad="P$34"/>
</signal>
<signal name="TFT_CS">
<contactref element="U$10" pad="P$9"/>
<contactref element="U$17" pad="12"/>
</signal>
<signal name="TFT_LIGHT">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="U$17" pad="23"/>
</signal>
<signal name="P5">
<contactref element="U$17" pad="7"/>
<contactref element="U$5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="PB1" pad="P$2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="PB1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$17" pad="25"/>
</signal>
<signal name="P19">
<contactref element="U$17" pad="21"/>
<contactref element="U$3" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="P20">
<contactref element="U$17" pad="22"/>
<contactref element="U$3" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="S1" pad="P$1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="S1" pad="P$2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="S1" pad="P$3"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="S1" pad="P$4"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
