<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.0016" y1="0.005" x2="43.015" y2="0.005" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.015" y1="0.005" x2="43.015" y2="22.855" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.015" y1="22.855" x2="0.0041" y2="22.855" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.0041" y1="22.855" x2="-0.0016" y2="0.005" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>Vcc</text>
<text>Vcc</text>
<text>+</text>
<hole x="3.175" y="19.685" drill="3.302"/>
<hole x="3.175" y="3.175" drill="3.302"/>
<hole x="40.005" y="3.175" drill="3.302"/>
<hole x="40.005" y="19.685" drill="3.302"/>
<text>Copy Cat</text>
<text>mk1</text>
<text>Duncan Young</text>
<text>dunkyoung10@gmail.com</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E2,5-6E">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="alex">
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="LL-509RGBC2EB">
</package>
<package name="LDR-906014">
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="atmel" package="DIL08" value="TINY13">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="jumper" package="JP1" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="alex" package="LL-509RGBC2EB" value="LL-509RGBC2E"/>
<element name="U$2" library="alex" package="LDR-906014" value="LDR-906014"/>
<element name="C2" library="rcl" package="E2,5-6E" value="100u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SV2" library="alex" package="MA03-2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="alex" package="0207/10" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="alex" package="0207/10" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="alex" package="0207/10" value="100">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="alex" package="0207/10" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="alex" package="0207/10" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="alex" package="C025-025X050" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="SV2" pad="GND"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="SV2" pad="MOSI"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="SV2" pad="MISO"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="SV2" pad="SCK"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="SV2" pad="VCC"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="RST"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
